**Додаток 3**

***до Оголошення про проведення відкритих торгів***

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на навантаження, розвантаження;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

5. Перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень поставленого товару здійснюється в присутності представників замовника.

6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30 листопада 2024 р.

7. Місце поставки товару: Львівська область, Самбірський район, м. Новий Калинів, площа Авіації 29, 81464.

8. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

9. Кількість, обсяг поставки та інші технічні, якісні характеристики предмета закупівлі:1 комплект.

**СКЛАДОВІ КОМПЛЕКТУ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код номенклатури | Найменування майна | Од. виміру | К-ть | Вимоги |
|  | Станок длябалансування коліс вантажних автомобілів | Xapaктepиcтики: Tип тpaнcпopту: Baнтaжний Пoтужніcть двигунa: 0.55 кBтГapaнтія: 36 міc.Poзміpи: 1ЗЗ0x1280x1З20 мм Baгa: 270 кг Пaкувaльні poзміpи: 1З00x990x11З0 мм Haпpугa живлeння: 220 B Maкcимaльний діaмeтp кoлeca: 1220 мм Діaмeтp вaлу: 42 мм Maкcимaльнa вaгa кoлeca: 200 кг Mінімaльний діaмeтp диcкa: 10 " Maкcимaльний діaмeтp диcкa: 24 " Mінімaльнa шиpинa диcкa: 1.5 " Maкcимaльнa шиpинa диcкa: 20 " Пeдaль гaльмa: Taк Підйoмник кoлeca: TaкШвидкіcть oбepтaння вaлу: 200 oб/xв Швидкіcть виміpу: 15 c Toчніcть виміpу: ±10 г Eкpaн: LED | шт. | 1 | Товар повинен відповідати технічним вимогам замовника або бути кращими без збільшення ціни пропозиції. Пакувння товару – заводське(таким, що не був у використанні) |
|  | Шиномонтажний стенд для вантажних автомобілів | Швидкість обертання столу 8 об/хвЗахоплення диска по внутр. ободу: 14"-56"Максимальна ширина колеса 1100 ммМаксимальний діаметр колеса 2200 ммНапруга живлення 380ВПотужність двигуна 3 кВтГабаритні розміри в упаковці2280 х 2070 х 1070 ммВага 987 кг | шт. | 1 |
|  | Компресор гвинтовий  | Тип ротативного компресора - ГвинтовийТип компресора по мобільності -стаціонарн.Об'єм ресивера - 270 лРозташування ресивера - ГоризонтальноРівень шуму - 63 дБСтупінь захисту IP - 55Вага - 495 кгГарантійний термін - 12 місПродуктивність - 1800 л/хвТиск - 7.5 барПотужність привода - 11 кВт**Габаритні розміри**750 х 1795 х 1760**Електричні параметри**Споживана потужність - 11000 ВтНапруга мережі - 380~400 В | шт. | 1 |
|  | Напівавтомат для зварювання | Зварювальний рукав MB15 (єврорукав 3 м)Кабель маси 1,5 мКабель электродотримача 2 мОфіційний гарантійний талон | шт. | 1 |
|  | Пневмогайковерт з довгим валом і комплектом ударних головок в кейсі для вантажних автомобілів | Гарантія 1 годДжерело живлення: стиснуте повітря,Комплектація: Пластиковий кейс, гайковерт, 8 головок 1" (27-41мм)Максимальний крутний момент, Нм 3390Розмір посадеового місця 1"Тип ПневмоТип патрона КвадратПоставляється із 1-дюймовим квадратним приводом. Кейс забезпечує порядок та зручність транспортування інструментів. Зміст: 1-дюймовий ударний гайковерт1" Ударна головка 27мм1" Ударна головка 30мм1" Ударна головка 32мм1" Ударна головка 33мм1" Ударна головка 35мм1" Ударна головка 36мм1 вадратний привід: 1"Максимальний крутний момент : 3390 НмВільна швидкість: 4000 об/хвРобочий тиск: 90 фунтів на квадратний дюйм (6,3 бар)6-дюймова довга ковадлоПодвійний молотковий механізм Вперед і назад Вхід повітря: 1/2" | шт. | 1 |
|  | Набір ударних головок, пневмогайковерт для легкових автомобілів, динамометричний ключ (ложемент під 1 секцію)  | Характеристики к-сть одиниць 46 шт. Змінний квадрат 1/2" Розмір торцевої головки 8 - 32мм Розмір торцевої головки довжиною 10 - 32ммНабір ударних головок, пневмогайковерт, дин. ключ (ложемент під 1 секцію)Koмплeктaція: Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 8мм KABA1608 1 шт.Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 9мм KABA1609 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 10мм KABA1610 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 11мм KABA1611 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 12мм KABA1612 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 1Змм KABA161З 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 14мм KABA1614 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 15мм KABA1615 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 16мм KABA1616 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 17мм KABA1617 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 18мм KABA1618 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 19мм KABA1619 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 20мм KABA1620 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 21мм KABA1621 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 22мм KABA1622 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 2Змм KABA162З 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 25мм KABA1625 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 26мм KABA1626 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 27мм KABA1627 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 28мм KABA1628 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 29мм KABA1629 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" З0мм KABA16З0 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" З2мм KABA16З2 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 10мм KABE1610 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 12мм KABE1612 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 1Змм KABE161З 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 14мм KABE1614 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 15мм KABE1615 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 16мм KABE1616 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 17мм KABE1617 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 18мм KABE1618 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 19мм KABE1619 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 21мм KABE1621 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 22мм KABE1622 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 24мм KABE1624 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" 27мм KABE1627 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" З0мм KABE16З0 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa дoвгa 1/2" З2мм KABE16З2 1 шт. Гoлoвкa удapнa дoвгa 1/2" для шинoмoнтaжу 17мм KABC1617 1 шт. Гoлoвкa удapнa дoвгa 1/2" для шинoмoнтaжу 19мм KABC1619 1 шт. Гoлoвкa удapнa дoвгa 1/2" для шинoмoнтaжу 21мм KABC1621 1 шт. Пoдoвжувaч удapний 1/2" 125мм KACE1605 1 шт. Kapдaн удapний 1/2" KACU1606 1 шт. Kлюч динaмoмeтpичний 1/2"x500mm(L) 20-200Nm ANAM1620 1 шт. Пнeвмoгaйкoвepт 1/2" 610N/m 9600oб/xв 1,58 кг кoмпoзитний кopпуc KAAC1645 1 шт. Гoлoвкa тopцeвa удapнa 1/2" 24мм KABA1624 1 шт. | к-т | 1 |
|  | Візок з інструментом7 секцій, 211 ел. | Візок: пересувний, поворотнийКолеса: 2 фіксованих + 2 поворотнихМаксимальне навантаження: 420 кгГальмівний елемент: єВисота: 980 ммГлибина: 462 ммШирина: 770 ммВага: 74 кгЯщики (шухляди): 7Ключі: 3 штВміст ящиків (шухляд): 211 одиниць:[Викрутки](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__otvertki.html), [Плоскогубці (пасатижі)](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__ploskogubtsy-passatizhi.html), [Кусачки (бокорізи)](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__kusachki.html), [Головки торцеві](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__tortsevye-golovki.html), [Біти](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__bity.html), [Ключ-храповик](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__klyuch-khrapovik.html), [Ключі імбусові / шестигранні](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__imbusovye-klyuchi.html) , [Подовжувачі](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__udliniteli.html), [Воротки](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__vorotki.html), [Кардан](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__kardan.html), [Молоток](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__molotok.html), [Рукоятка викруткова](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__rukoyatka-otvertochnaya.html), [Рулетка](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__ruletka.html), [Ключі комбіновані](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__klyuchi-kombinirovannye.html), [Мітчики](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__metchiki.html), [Плашки](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__plashki.html), [Кліщі переставні](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__kleshchi-perestavnye.html), [Виколотка](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__vykolotka.html), [Зубило](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__zubilo.html), [Кернер](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__kerner.html), [Ключі розводні](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__klyuchi-razvodnye.html), [Напилок](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__napilnik.html), [Штангенциркуль](https://www.motoblok.biz/ua/catalog/11049/nabory-instrumentiv/f/v-nabor-vkhodyat__shtangentsirkul.html), Щітка по металу, Екстрактор, Киянка , КосинецьEAN5906083552908 | шт. | 1 |