**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Предмет закупівлі:** Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**, код ДК 021:2015 –** 42510000-4**.**

Очікувана вартість закупівлі: 925 000,00 грн.

Термін постачання: до 01.12.2023 р.

**1. Перелік товарів, що є предметом закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **К-ть** |
| 1 | Компресор для кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (0J-875-CORS1011X1A) | **1** |
| 2 | Фільтр осушувач для кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (0J-FIDE011X1AN) | **1** |
| 3 | Фільтр повітряний для кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (0J-FIAS326X1A) | **1** |
| 4 | Датчик температури та вологості для кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (0J-STSE050A1A) | **1** |
| 5 | Сервісний сертифікат 1 YearSemi-Annual PM 5x8 for 1 DX LE Model 0721 thru 0921 (WSPMV5X8-UF-32) | **1** |
| 6 | Сервісний сертифікат 1 YearAdvantagePlusServicePlan for 1 DX LE Model 0721 thru 0921 (WADVPLUS-UF-32) | **1** |
| 7 | Сервісний сертифікат 1 YearAdvantageUltraServicePlan for 1 DX LE Model 0721 thru 0921 (WADVULTRA-UF-32) | **2** |

**1.1. Вимоги до Компресору:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A |
| Номер виробника | 0J-875-CORS1011X1A |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника кондиціонером Uniflair TDAV0921A, а у випадку якщо торгова марка відрізняється, то вона має бути сертифікована виробником кондиціонеру, про що учасник надає інформацію від виробника кондиціонеру |
| Вхідна напруга | 400V |
| Тип компресору | спіральний |
| Номінальний струм | 15А |
| Вага, кг | не більше39 кг |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.2. Вимоги до Фільтру осушувач:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A |
| Номер виробника | 0J-FIDE011X1AN |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника кондиціонером Uniflair TDAV0921A, а у випадку якщо торгова марка відрізняється, то вона має бути сертифікована виробником кондиціонеру, про що учасник надає інформацію від виробника кондиціонеру |
| Розмір з’єднання (дюймова система) | 1/4 |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Тип з’єднання | різьбове |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.3. Вимоги до Фільтру повітряний:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A |
| Номер виробника | 0J-FIAS326X1A |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника кондиціонером Uniflair TDAV0921A, а у випадку якщо торгова марка відрізняється, то вона має бути сертифікована виробником кондиціонеру, про що учасник надає інформацію від виробника кондиціонеру |
| Клас фільтрації | EU4 |
| Тип | Необслуговуємий |
| Максимальна висота, не більше | 850 мм |
| Максимальна ширина, не більше | 400 мм |
| Максимальна глибина, не більше | 100 мм |
| Кількість фільтрів в комплекті | Не менше 5 шт. |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.4. Вимоги до Датчика температури та вологості:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Для існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A |
| Номер виробника | 0J-STSE050A1A |
| Сумісність | Має бути сумісним з існуючим у замовника кондиціонером Uniflair TDAV0921A, а у випадку якщо торгова марка відрізняється, то вона має бути сертифікована виробником кондиціонеру, про що учасник надає інформацію від виробника кондиціонеру |
| Діапазон вимірювання вологості | 10-90% |
| Гарантійний термін | не менше 1 року |

**1.5. Вимоги Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Проведення технічного обслуговування існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (S/N: SCC 145849, SCC 145848) |
| Номер виробника | WSPMV5X8-UF-32 |

**1.6. Вимоги Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Проведення ремонту існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A (S/N: SCC 145849) |
| Номер виробника | WADVPLUS-UF-32 |

**1.7. Вимоги Сервісного сертифікату:**

| **Характеристика** | **Вимога** |
| --- | --- |
| Призначення | Постановка на гарантію існуючого кондиціонеру Uniflair TDAV0921A строком на 1 рік (S/N: SCC 145849, SCC 145848) |
| Номер виробника | WADVULTRA-UF-32 |

**Учасник в складі тендерної пропозиції підтверджує:**

1. Учасник повинен надати оригінал Документу (авторизаційний лист, авторизаційна форма виробника тощо) від компанії APC bySchneiderElectric або її офіційного представництва, який підтверджує, що учасник є офіційним партнером компанії APC bySchneiderElectric зі статусом, не нижче SelectPartner.

У документі має бути чітко визначено назву замовника, назву та ідентифікатор предмета закупівлі, підтвердження, що роботи з сервісного обслуговування та ремонту кондиціонеру Uniflair TDAV0921A виконуються виключно сертифікованими інженерами виробника обладнання. Для підтвердження наявності сертифікованого інженера до документу додається копія сертифікату на інженера.

2. У разі надання еквівалентних компонентів, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати лист від виробника кондиціонеру Uniflair TDAV0921A або його офіційного представника в Україні, що запропоновані компоненти, які є предметом закупівлі сумісні з існуючим обладнанням.

3. Предмет закупівлі не повинен завдати шкоди навколишньому середовищу та передбачити заходи щодо захисту довкілля. Документальне підтвердження того, що предмет закупівлі не повинен завдати шкоди навколишньому середовищу та передбачити заходи щодо захисту довкілля надається у вигляді інформаційної довідки в довільній формі.

4. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням вартості робіт, матеріалів, податків, зборів та всіх витрат, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.