**ДОДАТОК №1**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

 *Загальна інформація про підприємство.*

 *Комунальне підприємство “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 35343771) засновано на комунальній власності територіальної громади м. Житомира і безпосередньо підпорядковується Управлінню комунального господарства Житомирської міської ради.*

 *Місцезнаходження : 10014, Україна, м. Житомир, вул. Київська, 48.*

 *Фактична адреса : 10014, Україна, м. Житомир, вул. Київська, 48.*

 *Предметом діяльності підприємства є надання послуг з теплопостачання та гарячого водозабезпечення.*

 *Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.*

 *Підприємство є платником податку на додану вартість.*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Найменування предмета закупівлі:  **«Дорожнє обладнання**», згідно **коду ДК 021:2015 (34920000-2 Дорожнє обладнання).**

2. Кількість товару: 2 одиниці.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код ДК 021:2015** | **Найменування обладнання** | **Кількість**  |
| **1** | 34921000-9 | Фреза дорожня для екскаватора-навантажувача JCB 3CX | 1 |
| **2** | 34928310-4 | Монтажна платформа для телескопічного навантажувача JCB 560-80  | 1 |

3. Місце поставки товару: вул. Жуйка, 12, м. Житомир.

4. Строк поставки товару: протягом 3-х (трьох) календарних днів з дати заявки Замовника.

5. Учасник гарантує, що запропонована у складі тендерної пропозиції продукція є повністю технічно справна, дорожня фреза придатна для комплектування з екскаватором-навантажувачем JCB 3CX, а монтажна платформа придатна для комплектування з телескопічним навантажувачем JCB 560-80 шляхом надання такої довідки у складі пропозиції.

6. Обладнання повинно бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готова до експлуатації.

6.1. Фреза дорожня для екскаватора-навантажувача JCB 3CX повинна відповідати основним вимогам з техніки безпеки та охорони здоров’я Технічного регламенту безпеки машин та ДСТУ EN ISO 12100:2016, ДСТУ EN 1037:2018. На підтвердження відповідності учасником надається Декларація про відповідність та Висновок/Протокол випробувань продукції на відповідність вимогам, що сформований акредитованою на проведення відповідних досліджень фізичною та/або юридичною особою.

6.2. Монтажна платформа повинна бути виготовлена у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». На підтвердження відповідності учасником надається Сертифікат, що виданий акредитованою на проведення оцінки відповідності фізичною та/або юридичною особою.

6.3. Монтажна платформа повинна відповідати положенням Технічного регламенту безпеки машин та ДСТУ EN ISO 12100:2016. На підтвердження відповідності учасником надається Декларація про відповідність та Висновок/Протокол випробувань продукції на відповідність вимогам, що сформований акредитованою на проведення відповідних досліджень фізичною та/або юридичною особою.

7. Учасник гарантує гарантійний строк експлуатації на обладнання не менше 12 місяців.

8. Учасник визначає ціну обладнання, що є предметом закупівлі, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, розвантажування, проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного товару, тощо.

9. Учасник при поданні тендерної пропозиції повинен надати довідку, що містить всі детальні якісні, кількісні, техніко-економічні характеристики та опис техніки для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ**

***Фреза дорожня для екскаватора-навантажувача JCB 3CX***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування показника** | **Параметри показника** |
| **1** | Кількість (шт) | 1 |
| **2** | Ширина захвату дорожнього покриття, не менше (мм) | 450 |
| **3** | Глибина захвату дорожнього покриття, не менше (мм) | 0-125 |
| **4** | Кількість зубів, не менше (шт) | 42 |
| **5** | Маса фрези (не більше) (кг) | 500 |

***Монтажна платформа для телескопічного навантажувача JCB 560-80***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування показника** | **Параметри показника** |
| **1** | Кількість  | 1 |
| **2** | Ширина  | 2020 мм |
| **3** | Висота | 1300 мм |
| **4** | Глибина | 1270 мм |
| **5** | Вага | 293 кг +/- 10% |

 **Вимоги до кваліфікації учасника:**

1. Сканована копія документу, що підтверджує правомірність представника учасника на укладання договору про закупівлю (Протокол загальних зборів засновника(ів) та/або Довіреність та/або Наказ про призначення керівника підприємства на посаду).

2. Сканована копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або сканована копія виписки).

3. Сканована копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або сканована копія свідоцтва про право сплати єдиного податку або сканована копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

4. Для фізичних осіб-підприємців: Сканована копія оригіналу паспорту та оригіналу довідки про присвоєння ІПН (для фізичних осіб-підприємців) або довідку, складену у довільній формі, за власноручним підписом учасника та завірену печаткою учасника, на згоду використання персональних даних фізичної особи, де будуть вказані дані паспорту та ідентифікаційного коду, згідно статті 11 Закону України «Про інформацію», статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» та статтю 32 Конституції України.

5. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити кваліфікований електронний підпис (КЕП/УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі.