Керуючись пунктом 54 Особливостей Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Перелік змін, що вносяться до Тендерної документації на закупівлю: FPV-дрон камікадзе REAPER 7" або еквівалент (код ДК 021:2015: 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном):

Зміни до Тендерної документації

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| **ДОДАТОК 2**  **До тендерної документації**  **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**  **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** | **ДОДАТОК 2**  **До тендерної документації**  **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**  **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** |
| **FPV-дрон камікадзе REAPER 7" відео 5.8G (11 хвилин, 0,5 кг, відстань 7600 м)**  **Опис**  11 хвилин польоту з 0,5 кг корисного навантаження  (з акумулятором 6S1P 4000mAh) Відстань 7600 м Високоефективний двигун, максимальна злітна вага 1,5 кг  **Технічні характеристики** Назва: Reaper-7" Колісна база 336 мм FC: AvengeAngel F405 FC ESC: AvengeAngel 60A ESC VTX: PandaRC 2.5W 5.8G Керування: ELRS Антена: AvengeAngel 5.8G Камера: CADDX H1 Двигун: AE2807 1350KV Рейтинг вітростійкості: 7 клас Пропелер: HQ 7040 Вантажопідйомність 1,5 кг Приймач: 915 / TBS RX Робоча температура: -10° C - 40\* C Поставляється з акумулятором 6S1P 4000 mAh. | **FPV-дрон камікадзе REAPER 7" або еквівалент**  **Технічні характеристики** Назва: Reaper-7" Колісна база - 295 мм FC: Speedy Bee F405 ESC: 50A VTX: PandaRC 2.5W 5.8G  Керування: ELRS 915 Антена: 5.8G  Камера: CADDX H1  Двигун: AE2807 1300KV  Рейтинг вітростійкості: 7 клас  Пропелер: HQ 7040  Вантажопідйомність 1,5 кг  Робоча температура: від -10° C до + 40\* C  Акумулятор 6S1P 4200 mAh. |
| Мінімальна партія поставки від одної одиниці – згідно заявки Замовника. | Виключено |
| **Учасник, у складі тендерної пропозиції, для підтвердження технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, повинен надати наступні документи:**  - лист-погодження із Додатком 2 до тендерної документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» (із зазначенням інформації передбаченої в Додатку 2 до тендерної документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»);  - гарантійний лист щодо наявності у нього товару, що постачається, в повному обсязі відповідно до вимог документації; що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження (у разі наявності) по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 3 (трьох) робочих днів;  - довідку щодо гарантійного терміну експлуатації обладнання не менше 12 місяців з моменту отримання товару замовником, в якій Учасник гарантує якість товару і що безкоштовно буде здійснювати його гарантійне обслуговування протягом встановленого терміну експлуатації за умови дотримання Замовником вимог до зберігання та користування товару, що є предметом закупівлі;  - керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на товар, на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.  Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:  - технічний паспорт та гарантійний талон на товар;  - гарантійний лист щодо прошивки. | **Вимоги до товару предмета закупівлі**  Товар предмету закупівлі має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Поставлятися у відповідній тарі (пакуванні), що відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує цілісність, товарний вигляд, а також якість та безпечність. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення, повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, встановити його походження, та дату виробництва. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи.  Рік виготовлення дронів має бути 2023-2024 роки, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.  Гарантійний строк на товар повинен становити не менше 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Учасник повинен надати довідку у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується.  Якість та комплектність товару повинні відповідати державним стандартам, ТУ, нормативно-правовим актам, іншим нормативно-технічним документам, які встановлюють вимоги до показників якості такого роду/виду товару, а також мати відповідні дозволи, ліцензії і сертифікати для поставки, використання (в т. ч. права продажу або надання у користування третім особам) товару на території України на момент проведення закупівлі, а також при поставці товару.  ТУ за якими виготовлений товар, повинні бути затверджені виробником та внесені до головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України» державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономіки.  Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому додатку характеристикам.  В комплекті з обладнанням замовнику надається: інструкція з експлуатації товару; гарантійні документи (обов’язково), технічний паспорт товару та копія ТУ на виготовлення товару, завірена підписом виробника та печаткою (за наявності та у разі її використання). Якщо виробник товару, який пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ на виготовлення зазначеного товару, учасник/переможець повинен надати копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ, завіреного підписом та печаткою (за наявності та у разі її використання) власника, на право використання даного ТУ виробником товару, який пропонується до постачання учасником/переможцем.  З метою закупівлі товару відповідної якості, у складі тендерної пропозиції, Учасник повинен надати сертифікат AQAP, виданий органом з сертифікації.  У складі тендерної пропозиції Учасник також повинен надати:  - лист-погодження із Додатком 2 до тендерної документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» (із зазначенням інформації передбаченої в Додатку 2 до тендерної документації «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»);  - гарантійний лист щодо наявності у нього Товару, що постачається, в повному обсязі відповідно до вимог документації; що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження (у разі наявності) по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 3 (трьох) робочих днів.  **Якщо пропозиція Уасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**  **Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!** |