**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Набір камертонів медичних (НК 024:2023 - 32526 - Камертон), плантограф (НК 024:2023 - 16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи)( ДК 021-2015 (CPV) 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)***

***ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ***

**І. Загальні вимоги:**

***Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару, а саме:***

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. **Учасник повинен надати** Сертифікати якості (відповідності) ДСТУ, ENISO 13485, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів.
2. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
3. Паспорта (інструкції з експлуатації) на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
4. Учасник повинен надати **гарантійний лист**, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати назву Учасника та Замовника.
5. Усі документи, повинні бути складені українською мовою. У випадку, якщо до складу пропозиції учасника входитимуть документи, складені іноземною мовою, вони обов'язково мають супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову.
6. Запропонований товар повинен бути новим, непошкодженим, не мати дефектів, та таким, що не перебував у використанні **(надати гарантійний лист у довільній формі).**
7. Гарантійний термін обслуговування має бути не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію **(надати гарантійний лист у довільній формі).**
8. Постачальник повинен здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника **(надати гарантійний лист у довільній формі)**.
9. Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці.

**ІІ. Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

**МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

***Набір камертонів медичних (НК 024:2023 - 32526 - Камертон), плантограф (НК 024:2023 - 16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи)( ДК 021-2015 (CPV) 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Необхідні технічні та якісні умови** | **Відповідність****Так/ні** |
|  | ***плантограф (НК 024:2023 - 16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи)*** |
| **1** | Призначення | Плантограф призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики та моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей та дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) та взуття. |  |
| **2** | Основні технічні характеристики: | - Габаритні розміри опорної рами: 450-450-250 мм;- Розміри майданчики для стоп: 420 \* 420 мм;- Товщина опорного скла 12 мм;- Кут нахилу дзеркала, що відбиває: 15 градусів;- Світлодіодний світильник розташований на передній і задній поверхнях рамки скла, потужність-2х10Вт, 12V;- Маса платформи не більше 14,0 кг;– максимальне навантаження на робочу поверхню не більше 150 кг. |  |
| **3** | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПЛАНТОГРАФУ | – Корпус металевий – 1шт.- Опорне скло -1шт.- Дзеркало, що відображає -1шт.- Світлодіодні LED стрічки -2 шт.– Блок живлення – 1шт.- Паспорт -1шт |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Необхідні технічні та якісні умови** | **Відповідність****Так/ні** |
|  | ***Набір камертонів медичних (НК 024:2023 - 32526 - Камертон)*** |
| **1** | Призначення | Застосування камертонів для генерації звукових хвиль для визначення повітряної і кісткової провідності |  |
| **2** | Матеріал | Алюміній |  |
| **3** | Тип каметону  |  по Хартману |  |
| **4** | Країна виробник | (вказати) |  |
| **5** | Фірма виробник | (вказати) |  |
| **6** | Модель | (вказати) |  |
| **7** | Комплектація | 5 камертонів у футлярі |  |
| **8** | Частота (Гц) | (128, 256, 512, 1024, 2048 Гц) |  |
| **9** | Гарантійне обслуговування  | Не менше 12 місяців |  |

*\* у разі наявності в технічних вимогах посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеному товарі. Учасник повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде.*

*\*\*з метою єдиного та належного застосування найменування одиниць виміру товару, відповідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, вважати тотожними одиниці виміру «пакунок» та «упаковка», скорочено «уп».*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка (за наявності)***