**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Послуги з прокату техніки (автопослуги)**

**(Код ДК 021:2015:45520000 – 8 - Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт)**

**1. Під час надання послуг Учасник** (виконавець) має забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, а також забезпечити виконання всіх вимог, які передбачені технічною специфікацією при загальному обсягу виконання. Ціною пропозиції вважається сума, зазначена Учасником у його пропозиції як загальна сума, за яку він згоден надати послуги, згідно з вимогами та умовами, що передбачені даною специфікацією, а розрахунок здійснюється з урахуванням всіх витрат Учасника пов`язаних із залученням необхідної техніки та відповідної кількості робітників для виконання дій, які передбачені технічною специфікацією при загальному обсягу виконання.

1.1. Учасник несе відповідальність за дотримання його персоналом всіх вимог і правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті Замовника.

*В місцях де технічні характеристики (технічна специфікація) містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

**Перелік техніки для виконання дорожніх, земляних та інших видів робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування техніки** | **Технічні вимоги** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
|  | Послуги сідлового тягача Scania (або аналогічний за технічними характеристиками) | Вантажопідйомність 24т,  довжина 12,5м,  робоча поверхня до попереднього вигину-7,5м,  задній вигін 1м,  ширина 2,56,  висота 0,8м | год. | 80 |
|  | Послуги бульдозера САТ D-4k (або аналогічний за технічними характеристиками) | Вага 9,5т,  ширина відвалу 3м,  максимальна глибина копання 3,4м,  ширина відвалу 3,7м | год. | 32 |
|  | Послуги екскаватора HIDROMEK 230 (або аналогічний за технічними характеристиками) | Об`єм ковша 1м3,  ширина ковша 2,35м,  об`єм ковша для копання 0,3м3,  ширина ковша для копання 80см,  додаткове обладнання - вузький ковш 30см,  ямобур діаметр 0,300см та 0,200см | год. | 626 |
|  | Послуги фронтального навантажувача Komatsu 380-6 (або аналогічний за технічними характеристиками) | Експлуатаційна маса 19,5т,  об’єм ковша 3,2м3,  висота розвантаження 4 м,  вантажопідйомність 5т | год. | 92 |
|  | Послуги вантажних автомобілів самоскидів | Об’єм кузова 22м3,  вантажопідйомність 34т | год. | 626 |

***Учасник зазначає конкретну назву транспортного засобу (в т.ч. тип, марка, модель), яка буде безпосередньо залучена до надання послуг.***

**2. Надання послуг при потребі за заявкою Замовника.** Заявка здійснюється Замовником у будь-якій зрозумілій формі (письмово та/або в телефонному режимі).

2.1. Згідно отриманої заявки Виконавець забезпечує можливість оперативного використання техніки (транспорт повинен прибути на місце надання послуг протягом 24 годин від моменту замовлення або в термін зазначений Замовником). Учасник забезпечує мобільне надання техніки Замовнику, а в разі необхідності забезпечує використання техніки на декількох об’єктах протягом зміни. Прибуття транспорту до конкретного об’єкта не повинен перевищувати 1 годину.

**Виконання даної вимоги підтверджується Учасником наданням у складі тендерної** **пропозиції гарантійного листа.**

**3. Техніка надається в справному технічному стані з водієм (оператором) та заправлена паливно-мастильними матеріалами**.

3.1. Виконавець забезпечує, при необхідності, роботу техніки цілодобово, у вихідні та святкові дні незалежно від обсягу послуг згідно заявок Замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

3.2. Виконавець гарантує справність транспортних засобів, на випадок поломки або проведення технічного обслуговування транспортних засобів, Виконавець повинен протягом 24 годин з моменту інформування його Замовником, надати аналогічний транспортний засіб.

3.3. Заправка, обслуговування та ремонт техніки забезпечується Виконавцем, а їх вартість врахована в пропозиції. Вартість послуг обраховується з урахуванням вартості витрачених пального і мастильних матеріалів та необхідних транспортних витрат Учасника, заробітної плати працівників.

3.4. Обслуговування та ремонт техніки забезпечується Учасником, а їх вартість враховується в пропозиції.

**4.Строк надання послуги: із дати укладення договору до 31.12.2023 року, включно.**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме лист-згоду щодо виконання даної технічної специфікації із зазначенням інформації яка передбачена цією технічною специфікацією.**

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***