**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Послуги з поточного ремонту доріг комунальної власності по вул.Болоня в м. Миколаєві Стрийського району Львівської області | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5  м2 | | м2 | 96 |  | |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування  2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | | м2 | 208 |  | |
| 3 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати  або виключати до норми 18-3-1 | | м2 | 208 |  | |
| 4 | Виправлення профілю основ без додавання нового  матеріалу (матеріал від фрезерування) | | м2 | 208 |  | |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих  асфальтобетонних сумішей | | м2 | 208 |  | |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-43-1 (приведення до 5,5 см) | | м2 | 208 |  | |