**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на** Послуги з поточного ремонту доріг комунальної власності по вул.Болоня в м. Миколаєві Стрийського району Львівської області |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 96 |   |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів шириною фрезерування2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 208 |   |
| 3 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додаватиабо виключати до норми 18-3-1 | м2 | 208 |   |
| 4 | Виправлення профілю основ без додавання новогоматеріалу (матеріал від фрезерування) | м2 | 208 |   |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей | м2 | 208 |   |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1 (приведення до 5,5 см) | м2 | 208 |   |