Додаток 1 до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

у складі тендерної пропозиції із назвою папки/ файла «Технічні вимоги»:

Таблиця №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування предмету закупівлі | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Автомобіль спеціалізований санітарно-транспортний | шт | 1 |

**Загальні вимоги:**

**1**. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару технічним вимогам Замовника надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

*У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним технічним вимогам, або запропонований товар не може, як еквівалент, використовуватись за призначенням, така тендерна пропозиція Учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в даній тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.*

*Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращим ніж у технічних вимогах Замовника.*

*Пропозиція Учасника що подана у вигляді еквіваленту предмета закупівлі (на думку Учасника), згідно технічних вимог до предмета закупівлі та суттєво не відповідає вимогам Замовника, буде відхилена, як така що не відповідає вимогам Замовника.*

**2.** Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим (випуску 2023 року, без реєстрації в ТСЦ МВС), таким, що не був в експлуатації, технічно справним, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. На момент поставки товар повинен бути укомплектован обладнанням, мати пакет документів необхідний для реєстрації автомобіля спеціалізованого санітарно-транспортного, відповідно до чинного законодавства України, а також надана експлуатаційна документація (завірена належним чином): посібник по експлуатації та/або сервісна книжка, настанови з експлуатації або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 36 місяців або 100000 км. пробігу, з моменту поставки та прийняття такого автомобіля Замовником, в залежності від того що наступає раніше.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим(зазначити рік випуску, без реєстрації в ТСЦ МВС), таким, що не був в експлуатації, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить зазначити кількість місяців або не менше 100000 км. пробігу. На момент поставки товар буде укомплектован спеціальним обладнанням та буде мати пакет документів необхідний для реєстрації автомобіля спеціалізованого санітарно-транспортного, відповідно до чинного законодавства України, а також надана експлуатаційна документація(завірена належним чином): зазначити документи українською мовою.*

**3.** Документи, які надають учасники у складі тендерної пропозиції, що підтверджують відповідність державним стандартам України автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних, що є предметом цієї закупівлі:

- свідоцтво про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів (VIS) та міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів, на продукцію автомобілі спеціалізовані.

- сертифікат який посвідчує що, система управління якістю виробника відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» стосовно: виробництва автотранспортних засобів, кузовів для автотранспортних засобів ДКПП 29.10 та ДКПП 29.20, торгівлі автомобілями та іншими автотранспортними засобами ДКПП 45.11 та ДКПП 45.19, технічного обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів ДКПП 45.20, торгівлі частинами та приладдям до автотранспортних засобів ДКПП 45.31 та ДКПП 45.32.

- титульну сторінку технічних умов на виготовлення автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних які узгоджені згідно з чинним законодавством, з Міністерством інфраструктури України, ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Держпродспоживслужбою України, Головним сервісним центром МВС України, перевірених на відповідність законодавству України ДП «Укрметртестстандарт», та внесених до бази даних «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» (які використовує виробник в разі якщо автомобіль вітчизняного виробництва)

- сертифікат відповідності на автомобіль легковий спеціалізований санітарно-транспортний який пропонує учасник виданий органом сертифікації відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» та Наказу Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», або сертифікат відповідності на автомобіль легковий спеціалізований санітарно-транспортний пропонованої марки або моделі аналогічних поставок.

**4.** На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля*.

**Примітка:** у разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

**«Автомобіль спеціалізований санітарно-транспортний (за кодом Є3C ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі (34114120-6 - Санітарні транспортні засоби))»**

Модель (відповідно до тендерної пропозиції):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виробник товару\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Країна походження товару\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблиця №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Технічні вимоги Замовника** | **Характеристики пропонуємого товару** | **Зазначити відповідність (так/ні)** |
| Рік випуску | 2023 |  |  |
| Колір | білий |  |  |
| Тип приводу | передній |  |  |
| Двигун | Дизель |  |  |
| Об’єм двигуна, см3 | Не менше 1400 |  |  |
| Потужність двигуна, к.с. | Не менше 90 |  |  |
| Стандарт токсичного вихлопу | Не менше Євро-5 |  |  |
| Трансмісія | Не менше МКПП-6 (механічна 6-ступінчата) |  |  |
| Рульове керування | Електропідсилювач керма |  |  |
| Розмір шин, | 185/65 R15 |  |  |
| Об’єм паливного бака (л), | Не менше 50 |  |  |
| Довжина, мм | Не менше 4300 |  |  |
| Ширина, мм | Не менше 1700 |  |  |
| Висота без леєрів, мм | Не менше 1800 |  |  |
| Кліренс, мм | Не менше 150 |  |  |
| Кількість місць | Не менше 5 |  |  |
| **БЕЗПЕКА** | |  |  |
| Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах | укомплектовано |  |  |
| Система курсової стійкості ESP + Система допомоги при старті на підйомі HAS | укомплектовано |  |  |
| Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV | укомплектовано |  |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | укомплектовано |  |  |
| Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації | укомплектовано |  |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | укомплектовано |  |  |
| Ключ з 3-ма кнопками -2 шт | укомплектовано |  |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажира | укомплектовано |  |  |
| Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Датчик паска безпеки водія | укомплектовано |  |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | укомплектовано |  |  |
| Адаптація для поганих доріг: сталевий захист піддону картера двигуна, антигравійна обробка днища, захисні щитки на гальмівні диски, посилений захист від пилу та вологи | укомплектовано |  |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (домкрат, сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці) | укомплектовано |  |  |
| **ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ** | |  |  |
| Кондиціонер салону | укомплектовано |  |  |
| Електросклопідіймачі для передніх дверей | укомплектовано |  |  |
| Електродзеркала заднього огляду з обігрівом -2 шт | укомплектовано |  |  |
| Круїз-контроль | укомплектовано |  |  |
| Датчик світла (автоматичне увімкнення ближнього світла при настанні сутінок) | укомплектовано |  |  |
| Полиця для речей над вітровим склом | укомплектовано |  |  |
| Тканинна багажна поличка | укомплектовано |  |  |
| Регулювання керма за висотою | укомплектовано |  |  |
| Закритий ящик для рукавичок | укомплектовано |  |  |
| Додаткова розетка 12В зверху в ніші біля водія + 3 USB | укомплектовано |  |  |
| Еко-режим | укомплектовано |  |  |
| Бортовий комп'ютер | укомплектовано |  |  |
| Повітроводи для 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Засклені ліві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |  |
| Засклені праві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |  |
| Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником | укомплектовано |  |  |
| Такелажні петлі на підлозі (4 шт) | укомплектовано |  |  |
| Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення | укомплектовано |  |  |
| Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води | укомплектовано |  |  |
| Протисажний фільтр вихлопної системи | укомплектовано |  |  |
| Стандартне сидіння водія та пасажира | укомплектовано |  |  |
| Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3-2/3, а сидіння складаються до першого ряду, збільшуючи багажне відділення | укомплектовано |  |  |
| Три підголівники 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Кишені на спинці передніх сидінь | укомплектовано |  |  |
| Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX | укомплектовано |  |  |
| Оббивка сидінь CHIKU: тканина і штучна шкіра | укомплектовано |  |  |
| **ДИЗАЙН** | |  |  |
| Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |  |
| Ручки дверей та дзеркала пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |  |
| Чорна блискуча планка з логотипом на решітці радіатора | укомплектовано |  |  |
| Захисні бокові молдинги чорного кольору | укомплектовано |  |  |
| Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан | укомплектовано |  |  |
| Cталеві диски 15" (розмір шин: 185/65 R15) | укомплектовано |  |  |
| Повнорозмірні ковпаки коліс KIJARO -4 шт | укомплектовано |  |  |
| **ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ** | |  |  |
| Сидіння водія з регулюванням за висотою | укомплектовано |  |  |
| Пакет "Оглядовість1": Камера заднього огляду з заднім парктроніком,  замовляється з опцією | укомплектовано |  |  |
| Мультимедія з сенс.екраном 8": 4 дин.,радіо,Bluetooth,USB,Eco-водіння,Wi-Fi  реплікації смартфону | укомплектовано |  |  |
| Підготовка електропроводки для встановлення незаводської сигналізації | укомплектовано |  |  |
| **ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ** | |  |  |
| Захисна сітка в передній бампер | укомплектовано |  |  |
| Килимки салону гумові (1 комплект(4 шт)) | укомплектовано |  |  |
| Килимок в багажне відділення (текстильний) | укомплектовано |  |  |
| Бризковики передні та задні | укомплектовано |  |  |
| Холодильник автомобільний (12 В, 220В) | укомплектовано |  |  |
| Кольорографічне зображення на кузов автомобіля (смуги, написи, емблеми) | укомплектовано |  |  |

**\*** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

**\*\*** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

Медичний заклад потребує закупівлі вищезазначеного товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз «……….або еквівалент». Якщо учасник надає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості або іншого документа, що містить технічні характеристики товару.

Учасники зобов’язані надати у складі тендерної пропозиції цей Додаток 1(технічні вимоги) підписане Учасником **на кожному аркуші.**

***Посада, ПІБ (має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові) уповноваженої особи Учасника, підпис, печатка (у разі її використання)***

***Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***