**Додаток №3 до тендерної документації**

***ІНФОРМАЦІЯ***

***про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**Механічний тонометр з розміром манжети 22-32 см, діапазон вимірювання тиску: 0-300, точність вимірювання: ±3, з стетоскопом**

**Характеристики до тонометра :**

* Діапазон вимірювання артеріального тиску: 0-300 мм рт.ст.
* Точність вимірювання артеріального тиску: +/- 3 мм рт.ст.
* Тип вимірювання тиску: [механічний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/tonometry/c2635172/60622%3D187412/)
* Обчислення середнього тиску: немає
* Індикація аритмії: немає
* Звуковий сигнал: немає
* Зона вимірювання тиску: [плече](https://bt.rozetka.com.ua/ua/tonometry/c2635172/60627%3D187422/)
* Класифікація за нормами ВООЗ: є
* Автоматичне вимикання: немає
* Комплектність механічного тонометра:
* нагнітач повітря (груша)
* манжета, розмір: 22-32 см
* інструкція з експлуатації
* чохол-сумка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Механічний тонометр  | шт | 10 |
| 2. | Нагнітач повітря (груша) із зворотним клапаном без регулювання використовується в тонометрах, для накачування повітря в пневматичну камеру тонометра. Призначений для заміни нагнітачів, що зносилися. | шт | 10 |
| 3. | Манжета для механічних тонометрів (22-32 см) з кільцем, 2 трубки, нейлон, підходить до тонометрів з двома трубками (для дорослих, стандартний розмір).  | шт | 10 |
| 4. | Стетоскоп металевий, з якісною чутливою мембраною і м’якими вушними оливами | шт | 10 |

**До технічної специфікації надати такі документи:**

1. Копії Д**окументів**, що підтверджують якість товару (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або Сертифікат або паспорт якості товару, та/або декларація про відповідність).

2. Товари **повинні мати методичні рекомендації / інструкції** **по використанню** українською мовою. Інформація щодо методичних рекомендацій / інструкцій надається у вигляді копій при поставці товару, завірені належним чином – Учасником про це надається **гарантійний лист.**

3. Мати всі відповідні документи до даного типу товару про проведену повірку (надати ***Гарантійний лист***)

Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні.

У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

 ***«Еквівалентом»***в розумінні даної тендерної документації – є комплектація, матеріали, якість, форма випуску та інші стандартні характеристики, які **абсолютно** співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики «еквіваленту» товару на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В разі надання Учасником ***«Еквіваленту»***– надається порівняльна таблиця в довільній формі, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти.

У разі відсутності таких підтверджуючих даних – запропонований як «еквівалент», товар оцінюватись не буде.

Всі витрати по транспортуванню, заміні, завантаженню та розвантаженню Товару, обміну документами несе Постачальник.