**Додаток 2**

*до тендерної документації на закупівлю*

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Таблиця 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Призначення та характеристики | Цистерна призначена для транспортування та зберігання води. Цистерна має бути місткістю не менше ніж 2500 л, виготовлена з пластику товщиною не менше 7 мм, є цільною конструкцією прямокутної форми.  Цистерна обладнується поперечними стаціонарними і хвилерізами з отворами в нижній частині для перетікання рідини. Кріплення стаціонарних хвилерізів мають бути виконані шляхом зпаювання. Цистерна обладнується фланцями для під'єднання трубопроводів забору рідини з цистерни в насос нижня частина якого розташовується у спеціальному відстійнику, обладнаному зливним краном, подачі рідини від насосу в цистерну.  Цистерна повинна бути обладнана горловиню, внутрішнім діаметром не менше ніж 500 мм з кришкою яка повинна мати швидко з’ємний затиск, що дозволяє проводити вільний огляд, очищення її внутрішньої порожнини і заправку наливанням (при необхідності). Оглядова горловина і кришка мають виготовлятися із антикорозійних матеріалів.  Кріплення цистерни на додатковій рамі повинно унеможливлювати передачу на неї додаткових навантажень при кутових коливаннях (скручуванні) рами шасі автомобіля.  цистерна обладнується переливним патрубком який унеможливлює переповнення цистерни, цистерна обладнується патрубком для дозаправки водою діаметром 50мм.  Всі флянці цистерни повинні мати різьбові зʼєднання. Зовнішній вигляд та габаритні розмір вказані на Рисунку нижче. |
| Габаритні розміри цистерни без урахування додаткового обладнання (по зовнішній частині еліпсу), мм, не більше ніж:  довжина  ширина  висота | 2250  1200  940-990 |
| Цистерна:  вміст, м3 (л), не менше ніж  матеріал цистерни  кількість горловин, шт.  внутрішній діаметр горловин, мм, не менше ніж | 2,5 (2500)  пластик  1  500 |
| Поставка товару: | Монтажні роботи здійснюються за адресою Постачальника, передача спеціального пожежного автомобіля з новою цистерною здійснюється за адресою Замовника |
| Гарантійний термін експлуатації, місяців, не менше ніж | 12 |

Вигляд ззаду

500

510

510

2250

200

1160

510

R30

d90

150

d90

300

530

150

240

1200

990

940

Н150

Вигляд збоку

Вигляд зверху

6000

7000

***«З умовами технічних (якісних) та інших характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

***Уповноважена особа***

***Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***