**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

«**Протигази фільтрувальні в комплекті, код ДК 021:2015-35810000-5 - Індивідуальне обмундирування**»

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

 1) Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації. Підтвердження відповідності технічним характеристикам запропонованого Учасником товару, викладеним у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої «Таблиці відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого обладнання» згідно з формою, що наведена у даному Додатку 2. Учасник заповнює графу «Параметри товару запропоновані учасником процедури закупівлі», де зазначає параметри та марку запропонованого товару та графу «Відповідність», де зазначає відмітку «Так або Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Не відповідає», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиця відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого товару повинна засвідчувати відповідність запропонованого товару всім технічним вимогам цієї тендерної документації.

2) Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, завантаження, розвантаження транспортних засобів до місця поставки, сплату митних тарифів, податків і зборів, страхування та інших витрат.

3) До вартості товару не включаються витрати, понесені учасником під час підготовки та участі в процедурі закупівлі, та вони не відшкодовуються Замовником в будь-якому випадку, в тому числі в разі відміни торгів відповідно до вимог діючого законодавства.

1. Товар щодо показників якості повинен відповідати вимогам, встановленими до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами (ДСТУ, ГОСТ,ТУ, тощо).
2. При передачі Товару Учасник надає Замовнику: рахунок-фактуру, видаткову накладну та документи, які підтверджують якість товару, якими можуть бути абосертифікат якості, або сертифікат відповідності, або декларація про відповідність, або інші документи, що підтверджують якість товару. Якщо Товар не підлягає сертифікації, Учасник при поставці товару надає письмове пояснення про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.
3. Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції:

- довідку, яка містить відомості про джерело походження товару, а саме - найменування товаровиробника і країну походження товару;

- засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника копію сертифікату якості, або сертифікату відповідності, або декларацію про відповідність, або інші документи що підтверджують якість товару. Якщо Товар не підлягає сертифікації, Учасник при поставці товару надає письмове пояснення про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

- копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р;

- копію інструкції та/або технічного паспорту або настанову щодо експлуатування або інший документ, який містить опис технічних характеристик, властивостей та зображення товару;

- копію діючих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товарщодо відповідності засобу індивідуального захисту встановленим санітарним і медичним критеріям безпеки.

7) У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі, підписаний уповноваженою особою учасника, завірений печаткою (у разі наявності), щодо поставки предмету закупівлі належної якості, відповідно до вимог замовника,у встановлений замовником строк та відповідно до технічних вимог, зазначених у тендерній документації.

8) Товар повинен бути новим, тобто таким, що не був у використанні, та виготовленим не раніше 2022 р.

**Таблиця відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого товару**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Характеристика (вимоги замовника) | Параметри товару, запропоновані учасником процедури закупівлі | Відповідність (так/ні) |
| 1 | Протигази фільтрувальні в комплекті, код ДК 021:2015-35814000-3 Протигази | штуки | 105 | **Протигаз фільтрувальний в комплекті:**- маска панорамна;- фільтр комбінований;- сумка до протигазу.***Маска панорамна:***Панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована);Матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума або еквівалент;Низький опір диханню;Клас маски – 3 (Class III);Оглядовий отвір захищений від запотівання;Виведення поту через клапан видихання;Переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них;Мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%;Різновид кріплення для фільтра - Rd 40x1/7'' (стандартне різьбове) за ДСТУ EN 148- 1:2004. Стійкість до температури -300С до +700С;Термін зберігання не менше 15 років;Повинна відповидати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT), вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771.***Фільтр комбінований:***Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в.т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші);Різновид кріплення для фільтра - Rd 40x1/7'' (стандартне різьбове) за ДСТУ EN 148- 1:2004. Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику;Термін придатності не менше 15 років.Повиннен відповидати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004. (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту).***Сумка до протигазу:***Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого та водонепроникного матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу.Призначення:Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота), випарів ртуті, бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів. |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вислів «або еквівалент».*

*У разі якщо Учасником пропонується «еквівалент» він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються Замовником. Якщо в складі пропозиції подається еквівалент, обов’язково подається довідка у довільній формі (або інформація), яка містить порівняльну характеристику.*