Перелік змін до Тендерної документації за **ДК 021:2015: 39150000-8 «Меблі та приспособи різні» (облаштування споруд цивільного захисту ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 300**

**КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)**

1. Внести зміни до абзацу 2 пункту 3 Додатку 1 до ТД та викласти його у наступній редакції:

* сертифікати ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015IDT), ДСТУ ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015), ДСТУ ISO 45001:2019 щодо виробництва меблів для дошкільних навчальних закладів. Якщо учасник не є виробником товару, він повинен надати дозвіл від виробника на використання його сертифікатів ISO

2. Внести зміни до таблиці з технічними вимогами до товару і викласти її у наступній редакції:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва товару | Технічні характеристики | Кількість, шт |
| 1 | Стілець | Матеріал каркасу: сталева квадратна труба розміром 20х20 мм, товщина стінки не менше 1 мм. Покриття каркасу: порошкова зносостійка фарба. Оббивка: штучна шкіра покрита поліуретаном або тканина на вибір Замовника. Комплектація: заглушки внутрішні розміром 20х20 мм - 8 шт. Ширина сидіння 445 мм; Глибина сидіння 400 мм.  Колір каркасу: сірий або чорний або на вибір Замовника, оббивка: сірого або чорного або бежевого кольору. Кольорова гамма остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору. | 50 |
| 2 | Пуф | Пуф Куб без каркасний м’який. Габаритний розмір: 400х400х400 мм. Наповнювач: піно полістирольні гранули. Оббивка тканина. Колір тканини на вибір Замовника. | 75 |
| 3 | Стілець дитячий | Матеріал каркасу: сталева квадратна труба розміром 20х20 мм, товщина стінки не менше 1 мм. Покриття каркасу: порошкова зносостійка фарба, колір на вибір Замовника. Сидіння та спинка: гнуто клеєна фанера товщиною не менше 10 мм, вкрита лаком на водній основі. Розмір сидіння: 280х260 мм, розмір спинки: 290х140 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Висота сидіння – 340 мм. | 75 |
| 4 | Лавка дитяча | Лавка виготовлена з ламінованої деревостружкової плити класу емісії Е1, товщиною не менше 16 мм. Торці оброблені крайкою ПВХ.  Комплектується пластиковими подвійними ніжками для уникнення пошкодження підлоги. Всі кути заокруглені.  Габаритні розміри: 1200х300х340 мм. | 30 |
| 5 | Лавка 2-х місна без спинки | Сидіння та царга виготовляються із ДСП класу емісії Е1, товщиною 16 мм. Торці сидіння заокруглені та оздоблені крайкою ПВХ. Торці царги оздоблені крайкою ПВХ.  Сидіння монтується на металевому каркасі гвинтовими стяжками. Каркас виготовляється із металевих труб: плоскоовальна перетином 54х30 мм та кругла перетином 25 мм, товщина труб не менше 1,2 мм. Фарбування каркасу – фарба порошкова, колір на вибір Замовника. Нижні опори лави закриті заглушками.  Габаритні розміри сидіння :  Довжина - 1200 мм  Глибина - 300 мм  Висота – 340 мм. | 15 |
| 6 | Стіл на металокаркасі 4х місний | Каркас: труба круглого перетину діаметром 40 мм і труба квадратного перетину 25х25 мм з товщиною стінки не менше 1 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Металевий каркас пофарбований порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень. Стіл має збірно-розбірний каркас. Стільниця: ламінована ДСП, товщиною 16 мм., торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною 1 мм. Колір каркасу: сірий або чорний або на вибір Замовника.  Габаритні розміри:  довжина – 1400 мм.  ширина – 600 мм.  Висота– 580 мм. | 15 |
| 7 | Шафа | Шафа виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною 0,5 мм. Задня стінка –ДВП білого кольору. Шафа має три ніші для документів та закрита двома фасадами. Має регульовані опори. Габаритні розміри: ширина 640 мм, глибина 320 мм, висота 1130 мм. | 5 |
| 8 | Тумба | Тумба виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною 0,5 мм. Тумба має два відділення: одне закрите на дві ніші, інше відкрите на дві ніші. Тумба мобільна на пластикових колесах. Габаритні розміри: ширина 800 мм, глибина 350 мм, висота 560 мм. | 5 |
| 9 | Шафа для інвентарю | Шафа виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною 0,5 мм. Задня стінка –ДВП білого кольору. Шафа має два фасади і розділена перегородкою на дві частини. Одна частина з чотирма поличками призначена для зберігання миючих засобів і інших дрібниць, необхідних при вбиранні. Друга половина з поличкою та подвійними хромованими гачками для господарського інвентарю. Шафа має регульовані опори.  Габаритні розміри: ширина 640 мм, глибина 320 мм, висота 1850 мм. | 4 |

1. Викласти п. 1 Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції в наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –**18.03.2024 року до 00:00**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |