**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності**

**Технічне завдання на закупівлю:**

**Паливо дизельне (Код за ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва предмету закупівлі** | **Відповідність** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| 1 | Дизельне паливо (Євро 5) | ДСТУ 3868-99 | літри | **10000** |

**Паливо дизельне підвищеної якості (Євро 5)**, що відповідає ДСТУ 3868-99. Паливо дизельне. Технічні умови. (Джерело: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0052774-22>)

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

Технічна специфікація **повинна містити** опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Замовнику, у разі закупівлі товару, доцільно встановити вимогу щодо надання учасником у складі тендерної пропозиції технічної специфікації на запропонований товар, яка б містила необхідні характеристики запропонованого товару, у тому числі технічних, функціональних та якісних характеристики, а також інформацію про країну його походження, яка в свою чергу необхідна при оприлюдненні звіту про виконання договору.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати **повинні бути видані органами з оцінки відповідності**, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник **не має відповідних маркувань**, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він **може подати технічний паспорт** на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

1. Учасник, який є власником акредитованої лабораторії, що здійснює перевірку якості пального, в складі своєї пропозиції **повинен надати копію атестату акредитації цієї лабораторії** (атестат акредитованої лабораторії повинен бути дійсним на момент розкриття пропозицій).

У разі, якщо учасник не є власником акредитованої лабораторії, що здійснює перевірку  
якості пального, необхідно **надати копію діючого договору** (учасника з лабораторією) про проведення випробувань пального, завірену нотаріально або підписом та печаткою учасника та копію атестату акредитації цієї лабораторії (атестат акредитованої лабораторії повинен бути дійсним на дату подання пропозицій).

1. Заправка автотранспорту замовника повинна здійснюватися на підставі виданих **талонів** *(бланк-дозвіл)* на автозаправних станціях, що належать постачальнику або його партнерам на відповідних правах користування, (згідно переліку автозаправних станцій)
2. Талони *(бланк-дозвіл)* на дизельне паливо повинні бути номіналом від 10 до 20 літрів.

Строк дії талонів( бланк-дозвіл) - не менше одного року з дати отримання талонів (бланк-дозвіл) Замовником. Дизельне паливо повинно відповідати вимогам - ДСТУ 3868-99 (**надати в складі пропозиції Сертифікат/паспорт якості на товар).**

1. Постачальник та його партнери повинні мати (у користуванні або у власності) розгалужену мережу АЗС, на яких Замовник матиме можливість користуватись талонами, виданими постачальником, на території м. Київ та Київської області. При цьому мінімум одна АЗС учасника має бути розташована на відстані не більше 5,5 км від фактичної адреси Замовника: Київська обл., с. Ходосівка, вул. Феодосія Печерського, 12.

На підтвердження даної інформації Учасник повинен надати **довідку в довільній формі** з переліком адрес АЗС Учасника (в тому числі із зазначенням адреси АЗС учасника на відстані не більше 5,5 км від вул. Феодосія Печерського,12 с. Ходосівка, Обухівського району, Київської області)

1. Постачальник повинен забезпечувати постійний контроль якості пального, що постачається Замовнику.
2. У разі закінчення терміну дії невикористаних талонів (бланк-дозвіл) постачальник повинен забезпечити безоплатну їх заміну або продовжити строк дії. **(надати в складі пропозиції гарантійний лист)**