**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі: КОД ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

**«Поточний ремонт приміщення перев’язочної хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради по вул.Аерофлотська, 15 у смт.Зарічне Вараського району Рівненської області»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт/надання послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Підлога | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання цементних плінтусів | | м | 17,36 |  | |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 21,42 |  | |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 21,42 |  | |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | | м2 | 21,42 |  | |
| 5 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для  недеформівниїх основ | | м2 | 21,42 |  | |
| 6 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 21,42 |  | |
|  | Розділ №2. Стеля | |  |  |  | |
| 7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | м2 | 21,42 |  | |
| 8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними листами | | м2 | 21,42 |  | |
| 9 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | 21,42 |  | |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | 21,42 |  | |
| 11 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами  стель, пiдготовленихпiд фарбування | | м2 | 21,42 |  | |
|  | Розділ №3. Стiни | |  |  |  | |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | 47,08 |  | |
| 13 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | | м2 | 23,54 |  | |
| 14 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами на клеї | | м2 | 47,08 |  | |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | | м2 | 47,08 |  | |
|  | Розділ №4. Прорізи | |  |  |  | |
| 16 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,32 |  |
| 18 | Знімання наличників | м | 6,58 |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними  блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,  серія блоку ДО-21-13 | блок | 1 |  |
| 20 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |  |
| 21 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 5,76 |  |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 5,76 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,76 |  |
|  | Розділ №5. Вентиляція |  |  |  |
| 24 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  (вент. отворів) | м3 | 0,054 |  |
| 25 | Заміна вентиляційних грат | шт | 2 |  |
|  | Розділ №6. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 26 | Демонтаж кабелю | м | 8 |  |
| 27 | Демонтаж щитків | шт | 1 |  |
| 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 5 |  |
| 29 | (Демонтаж) Світильник з люмінесцентними лампами,  що установлюється окремо, на кронштейнах (  світильник хірургічий ) | шт | 1 |  |
| 30 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |  |
| 31 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при  схованій проводці | шт | 1 |  |
| 32 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці  1-клавішних | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 34 | Установлення штепсельних розеток герметичних та  напівгерметичних | шт | 2 |  |
| 35 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2  на скобах | м | 67 |  |
| 36 | Демонтаж кабелю (пож.сигналізація) | м | 3,5 |  |
| 37 | Прокладання проводів при схованій проводці в  борознах (пож.сигналізація) | м | 3,5 |  |
|  | Розділ №7. Сантехнiчнiроботи |  |  |  |
| 38 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 39 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 40 | Знімання сифонів | шт | 1 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 9 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 43 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води (існуючий) | к-т | 1 |  |
| 44 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 45 | Монтаж водонагрівника електричного проточного ЭПВ-  2А | шт | 1 |  |
|  | Розділ №8. Іншіроботи |  |  |  |
| 46 | Навантаження сміття вручну | т | 4,15 |  |
| 47 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,15 |  |
|  | | | | |