***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: **код за ЄЗС ДК 021:2015 – 34110000-1 – Легкові автомобілі (легковий автомобіль Chery Tiggo 7 Pro)**

**Код ЄЗС ДК 021:2015 – 34110000-1 – Легкові автомобілі (34111100-9)**

***Таблиця 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування Товару**  **(код за ДК 021:2015)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Легковий автомобіль CHERY TIGGO 7 PRO  (34111100-9) | шт | 1 |

1. Легковий автомобіль повинен відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки, вимогам порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання (Наказ Мінінфраструктури України від 17.08.2012 року № 521). Для підтвердження Учасник в складі тендерної пропозиції **надає** копію сертифікату відповідності завершеного колісного транспортного засобу.

2. Запропонований легковий автомобіль повинен мати інструкцію/настанову з експлуатації, викладену українською мовою (в складі пропозиції надається копія відповідного документу).

3. Автомобіль повинен мати здатність пересуватися по дорогах низької якості і поза дорожньої мережі, а також долати штучні та природні перешкоди без залучення допоміжних засобів. Крім того, техніка повинна бути економічною, не вибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу.

4. Доставка легкового автомобіля здійснюється за рахунок учасника. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування легкового автомобіля.

5. Запропонований легковий автомобіль повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації та виготовлений не раніше 2022 року.

6. Термін гарантійного обслуговування легкового автомобіля повинен становити не менше ніж 5 років або 150 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше) з дати отримання Замовником. Учасник повинен забезпечити можливість здійснення технічного огляду, гарантійного та сервісного обслуговування автомобіля на протязі гарантійного терміну експлуатації.

7. Учасник, для своєчасного гарантійного обслуговування, повинен мати на території України сервісний центр. Для підтвердження Учасник в складі пропозиції **надає** довідку (інший документ) в довільній формі із зазначенням місцезнаходження сервісного центру.

8. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку та введення автомобіля в експлуатацію.

9. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати Технічну специфікацію Товару за формою, що наведена у таблиці 2 цього додатку (таблиця заповнюються учасником в стовбці «Інформація про відповідність вимогам замовника, показник запропонований учасником», де потрібно зазначити («+» або «-», або показник запропонований учасником, що значить «+» відповідає, а «-» не відповідає вимогам замовника).

10. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати умови повної відповідності технічним характеристикам.

11. Якість товару повинна відповідати ТУ виробника та технічним вимогам замовника.

12. Технічні характеристики, передбачені цим додатком, є мінімальними. Учасник має право за власним вибором пропонувати на торги товар із зазначеними характеристиками або вищої якості.

***Таблиця 2***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | | **Інформація про відповідність вимогам замовника, показник запропонований учасником** |
| **Найменування характеристики** | **Показник** |
| **Загальна інформація** | | | |
|  | Тип кузова | п’ятидверний універсал |  |
|  | Довжина кузова (мм) | Не менше ніж 4500 |  |
|  | Ширина кузова (мм) | Не менше ніж 1820 |  |
|  | Висота кузова з рейлінгами (мм) | Не менше ніж 1700 |  |
|  | Колісна база (мм) | Не менше ніж 2660 |  |
|  | Колір кузова | Чорний |  |
|  | Споряджена маса (кг) | Не менше ніж 1500 |  |
|  | Дорожній просвіт (мм) | Не менше 190 |  |
| **Двигун** | | | |
|  | Тип двигуна | Бензиновий |  |
|  | Наявність турбіни | Має бути |  |
|  | Об'єм двигуна (куб. см) | Не менше 1497 |  |
|  | Потужність (к.с.) | Не менше 140 |  |
|  | Кількість циліндрів/клапанів | 4/16 |  |
|  | Максимальний крутний момент (Н.м.) | Не менше ніж 200 |  |
|  | Витрата пального, комбінований цикл (л/100 км) | Не більше 9 |  |
|  | Екологічний стандарт | Євро 6 |  |
| **Трансмісія і тип приводу** | | | |
|  | Тип приводу передній (4х2) | має бути |  |
|  | Коробка переключення передач (безступеневий варіатор) | має бути |  |
| **Підвіска** | | | |
|  | Передня підвіска - незалежна типу МcPherson  Задня підвіска – незалежна, багатоважільна | має бути |  |
| **Системи безпеки і захисту** | | | |
|  | Подушка безпеки водія | має бути |  |
|  | Подушка безпеки переднього пасажира | має бути |  |
|  | Бокові подушки безпеки | має бути |  |
|  | Шторки безпеки (бокові) | має бути |  |
|  | Дискові гальма всіх коліс | має бути |  |
|  | ESP - електронна система курсової стійкості | має бути |  |
|  | ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | має бути |  |
|  | HDC - система допомоги при русі з гори | має бути |  |
|  | HAC - система допомоги при русі вгору | має бути |  |
|  | Brake assist - система допомоги під час гальмування | має бути |  |
|  | Штатна протиугінна сигналізація | має бути |  |
|  | Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | має бути |  |
|  | Іммобілайзер двигуна | має бути |  |
|  | Центральний замок з дистанційним керуванням | має бути |  |
|  | Безключовий доступ та запуск двигуна | має бути |  |
| **Комфорт** | | | |
|  | Зовнішні дзеркала, що регулюються дистанційно, з підігрівом | має бути |  |
|  | 7-ми дюймова світлодіодна панель приладів | має бути |  |
|  | Відкриття кришки багажника кнопкою на ключі | має бути |  |
|  | Електропривід двері багажного відділення з функцією автоматичного відкриття | має бути |  |
|  | Електронне стоянкове гальмо з функцією Autohold | має бути |  |
|  | Система допомоги при паркові (задній парк-тронік) | має бути |  |
|  | Панорамна камера 360° | має бути |  |
|  | Камера заднього виду з динамічним відображенням траєкторії руху | має бути |  |
|  | Підігрів передніх сидінь | має бути |  |
|  | Електричний підсилювач керма | має бути |  |
|  | Регулювання сидіння водія по висоті | має бути |  |
|  | Електричні склопідіймачі передні та задні з функцією автодоведення | має бути |  |
|  | Двозонний клімат-контроль (8-ми дюймова сенсорна панель) | має бути |  |
|  | Роз’єм живлення 12V в багажнику | має бути |  |
|  | Круїз-контроль | має бути |  |
|  | Датчик дощу | має бути |  |
|  | 3-х діапазонне електро регулювання сидіння водія та поперекової підтримки сидіння водія | має бути |  |
|  | 2-х діапазонне електро регулювання сидіння переднього пасажира | має бути |  |
|  | Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | має бути |  |
|  | Система затримки вимкнення головного світла | має бути |  |
|  | Датчик тиску в шинах | має бути |  |
| **Інтер’єр** | | | |
| 56. | Шкіряне оздоблення керма та сидінь | має бути |  |
| 57. | Зимовий пакет. Підігрів: керма, другого ряду сидінь, лобового скла та форсунок омивача | має бути |  |
| 58. | Панорамний дах | має бути |  |
| 59. | Заднє сидіння, що складається у відношенні 60:40 з трьома підголівниками, що регулюються, з центральним підлокітником | має бути |  |
| 60. | Підігрів передніх сидінь | має бути |  |
| 61. | Світлодіодне підсвічування салону для першого та другого ряду сидінь | має бути |  |
| 62. | Різнокольорове контурне підсвічування салону | має бути |  |
| **Екстер’єр** | | | |
| 63. | Світлодіодні (LED) фари головного світла, ходові вогні та задня оптика | має бути |  |
| 64. | Задній спойлер | має бути |  |
| 65. | Рейлінги на даху | має бути |  |
| 66. | Повнорозмірне запасне колесо | має бути |  |
| 67. | Легкосплавні диски 18’ (225/60 R18) | має бути |  |
| **Мультимедіа** | | | |
| 68. | Кольоровий 10" сенсорний дисплей touch screen (русифіковане меню) | має бути |  |
| 69. | 6 динаміків аудіосистеми | має бути |  |
| 70. | Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | має бути |  |
| 71. | Бездротова зарядка для мобільного телефону | має бути |  |
| 72. | Роз’єми для підключення зовнішніх пристроїв (2 спереду та 1 позаду) | має бути |  |
| 73. | Керування аудіосистемою на кермі | має бути |  |
| **Інше** | | | |
| 74. | **Стан:** товар, що поставляється повинен бути новим (2022 року виготовлення), належної якості, заводського виконання, без експлуатаційного використання, відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані. | новий |  |
| 75. | Гарантійні зобов’язання, не менше | 5 років або  150 000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше) |  |
| 76. | Рік виробництва | 2022 |  |

13. Передача товару замовнику здійснюєтьсяразом з документами на Товар, в тому числі з сертифікатом відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу.

14. Учасник визначає ціну товару з урахуванням всіх своїх витрат, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на:

- виконання робіт з передпродажної підготовки товару та його комплектності;

- доставку товару до місця визначеного Замовником;

- сплату всіх обов’язкових податків, в тому числі ПДВ, зборів, та інших обов’язкових платежів згідно чинного законодавства України;

- сплату платежів для отримання всіх необхідних свідоцтв, дозволів, сертифікатів, гарантійних листів та будь-які інші витрати, пов’язані з постачанням товару.

Запропонований учасником у складі тендерної пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні.

Запропонований учасником у складі пропозиції товар, повинен мати гарантійну та сервісну підтримку на території України у вигляді сертифікованого сервісного центру.

15. У разі, якщо учасник не є виробником товару, то він повинен надати документ (завірену копію документу) від виробника товару або його офіційного представника, який підтверджує представницькі (дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження.

Примітка: У розумінні цієї документації тендерних торгів будь-які посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета, джерело його походження або виробника, всі такі посилання вживаються у значенні   «або еквівалент».