Додаток №2

 до тендерної документації

**Інформація про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Засоби радіоелектронної боротьби за ДК 021:2015:35730000-0- Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту

Кількість – 4 шт. – засоби радіоелектронної боротьби (окопний)

Характеристики:

Тип перешкоди – білий шум;

Діапазон роботи – 900, 1.2, 1.5, 2.4, 5.2, 5.8 МГц

Тип електроживлення – 220В.

**Комплектація кожної одиниці РЕБ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Комплектація | Пристрій РЕБ – 1 штПаспорт на виріб – 1 штСумка для РЕБувітровологозахисна – 1 штВимоги до сумки:Сировинний склад (склад тканини, складпокриття) Тканина поліамідна 1000D «КОРДУРА» з поліуретановим покриттям (100 % поліамід (100% поліуретанове покриття)Поверхнева густина, г/м2: не менше 340Кількість ниток на одиницю довжини пооснові / утоку, нит. /10 см, не менше: 130 / 110Міцність на розрив по основі / по утоку,Н, не менше: 3600 / 3200Стійкість до стирання, цикли, неменше (Згідно ДСТУ ISO 12947-2:2005): 80000 без руйнуваньСтійкість до мінусових температур: (40±5)°СВідсутність пошкодження покриття: розстріскування, злущення, відшарування, від’єднання покриття від основної тканини |

**Пристрій РЕБ, завдання мякого визначено придушення FPV-дронів, що працюють на стандартних частотах з протоколами керування польотами TBS та ELRS, а також інших дронів, що використовують частоти керування та відеозв’язку в різних діапазонах, що дає змогу ефективно боротись з дронами.**

 Надати у складі тендерної пропозиції паспорт на кожен виріб із детальним зазначенням усіх характеристик.

 Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати Протокол випробувань, виданий не раніше 2023 року, виданий органом з сертифікації, що акредитований наау, на підтвердження даних технічних та якісних характеристик на основну тканину. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати дозвіл на використання даних протоколів, в якому повинно бути зазначено: найменування Учасника тендеру, найменування Замовника, номеру оголошення про проведення закупівлі.

 Надати в складі тендерної пропозиції сертифікат AQAP, виданий органом з сертифікації на ім’я Учасника не раніше 2024 р.

У складі тендерної пропозиції потрібно надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. Для перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника учасником обов’язково зазначається в порівняльній таблиці інформація про виробника та модель.

**Вимоги щодо якості товару: о**бладнання повинно бути новим, всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Продавця.