**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Якщо Учасником **пропонується еквівалент** товару до того, що вимагається Замовником, **додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю**, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***Автомобіль бортовий вантажний б/в з подвоєною кабіною***

**ДК 021:2015:34130000-7-Мототранспортні вантажні засоби; уточнюючий код: 34137000-6 - Вантажні транспортні засоби, що були у використанні**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

1. Учасник повинен надати документальне підтвердження наявності офіційного статусу запропонованого бренду (дилер, дистриб’ютор, імпортер, представник), якщо учасник є виробником предмету закупівлі – надати відповідний сертифікат, ліцензію, авторські права тощо

2. Гарантійний лист учасника щодо надання Сертифікату відповідності на Продукцію разом з поставкою автомобілів, чинний на момент поставки.

3. Опис запропонованої Продукції з обов’язковим зазначенням марки, моделі та назви виробника у вигляді заповненої технічної специфікації.

4.Для підтвердження умов гарантійного та сервісного обслуговування запропонованих моделей автомобілів, учасник повинен надати:

- довідку, у довільній формі, в якій зазначено перелік станцій технічного обслуговування, з зазначенням адрес та контактних телефонів СТО по Україні.

- довідку в довільній формі, з зазначенням інформації про термін дії гарантії (гарантія на запропонований Товар має становити не менше 6 місяців або 20 тис. км пробігу на автомобіль).

5. *Якщо строк (термін) дії ліцензій, свідоцтв, сертифікатів тощо, наданих Учасником у складі тендерної пропозиції, спливає до моменту закінчення постачання товару, Учасник у складі пропозиції має надати документальне підтвердження-зобов’язання (лист, довідка або інший підтверджуючий документ за підписом уповноваженої особи Учасника) щодо їх отримання до моменту укладання договору (продовження терміну дії на весь період постачання товару, що є предметом закупівлі).*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до *Автомобіля бортового вантажного б/в з подвоєною кабіною***

**ДК 021:2015: 34137000-6 – вантажні ТЗ, що були у використанні**

Автомобіль (бортовий, подвоєна кабіна з кузовом, вживаний автомобіль ) за ДК 021:2015- 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби» в кількості 1-ї одиниці, повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, має відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам.

Рік випуску бувшого у використанні автомобіля бортового з подвоєною кабіною (вживаний автомобіль) повинен бути не раніше 2010 року.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **ВИМОГИ ЗАМОВНИКА** | | **Інформація про відповідність технічним вимогам**  **так (+)/ні (-),**  **свій варіант\*** |
| **Характеристики** | **Показник** |
| Автомобіль бортовий вантажний | | | | |
| **1. Загальні характеристики** | | | | | |
| 1.1 | Кількість сидінь з водієм | | не менше 4, не більше 8 |  | |
| 1.2 | Модель  Бортовий, подвоєна кабіна | | Mercedes-Benz Sprinter з дабл-кабіною і кузовом  або еквівалент |  | |
| 1.3 | Двигун, тип палива | | куб.см від 1,8 до- 2.5, дизельне паливо стандарту Євро 5 |  | |
| 1.4 | Максимальна потужність двигуна | | Від 150 до 220 к.с. |  | |
| 1.5 | Кількість | | 1 шт. |  | |
| 1.6 | Тип підвіски | | Передня-незалежна, пружина з гідравлічним амортизаторами Задня-Поздовжні листові ресори |  | |
| 1.7 | Норми токсичності | | Не менше EURO-3 |  | |
| 1.8 | Рік випуску /стан | | Не раніше 2010 року з пакетом документів для реєстрації його в ТСЦ МВС, бувший в експлуатації, без дефектів, без механічних ушкоджень, без ДТП. |  | |
| 1.9 | Пробіг (не більше) | | 200 000 тис км |  | |
| 1.11 | Коробка перемикання швидкостей(трансмісія) | | Механічна 5-ступінчата або краще |  | |
| 1.12 | Гальмівна система | | Передні гальма-дискові вентильовані, задні гальма-дискові |  | |
| **2.Розміри бортової платформи** | | | | | |
| 2.1 | Довжина ,мм | | Не менше 2500 |  | |
| 2.2 | Ширина, мм | | Не менша 2100 |  | |
| 2.3 | Висота, мм | | Не менше 400 |  | |
|  |  | |  |  | |
| **3.Розмір базового шасі** | | | | | |
| 3.1 | Вантажопідйомність, кг | | Не менше 1100 |  | |
| **4.Витрати пального** | | | | | |
| 4.1 | Міський цикл, л/100 км | | 7,5-12 л |  | |
| 4.2 | Ємкість бака для пального , л | | 70-90 л |  | |
| **5.Обладнання** | | | | | |
| 5.1 | ABS- антиблокувальна система гальм | | обов’язкова наявність |  | |
| 5.2 | ESP-електрона система стабілізації, ASR-антиблокувальна система | | обов’язкова наявність |  | |
| 5.3 | Фронтальна подушка безпеки водія | | обов’язкова наявність |  | |
| 5.4 | Адаптивний підсилювач керма | | обов’язкова наявність |  | |
| 5.5 | Транспортний засіб повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інст. | | обов’язкова наявність |  | |
|  | Гарантійні зобов’язання | | На строк не менше 6 місяців або 20 тис. км. пробігу |  | |

**\*** *Заповнюється учасником під час подачі тендерної пропозиції. Таблиця повинна містити конкретну марку товару, яка пропонується учасником та країну походження(виробника) товару. Пропозиція учасника із запропонованими ним авто виробництва Росії, Білорусі та КНР буде відхилена замовником як така, що не відповідає технічним вимогам замовника до предмету закупівлі.*

***.\*****Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, конструкцію, джерело його походження або виробника здійснюється виключно з метою спрощення ідентифікації предмету закупівлі, після таких посилань слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

1. **Інші вимоги:**

Транспортний засіб має бути:

- В робочому стані, на ходу, придатний до подальшої експлуатації

* Без механічних пошкоджень .

1. **Умови поставки товару:**

У вартість товару повинні бути включені витрати:

* на доставку товару до місця вказаного замовником .
* Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника або залученим Постачальником перевізником;

1. **Місце поставки: 12601**, Україна, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів, пров. М.Іларіона, 3.

**Терміни поставки:** протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника.

**4**. **Постачальник при передачі товару надає:**

* **К**омплект документів для реєстрації техніки згідно Законодавства України.

**5. Умови прийняття товару замовником:**

- обстеження технічного стану авто уповноваженими представниками замовника, визначення придатності до подальшої експлуатації розхідних частин і матеріалів: стан акумулятора, комплекту ГРМ, шин, олив, тормозних колодок, спец рідин, тощо;

- відповідність інформації (кодів, номерів двигуна і кузова, тощо) про авто в техпаспорті і на деталях автомобіля

- Автомобіль має бути розмитнений, на українських номерах (постійних чи транзитних)

- наявність пакету документів для постановки авто на облік.

***«З умовами технічних (якісних) та інших характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

***Датовано: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року***

***(підпис) (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи Учасника)***