***Додаток 3***

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

**ТЕХНІЧЕ ЗАВДАННЯ**

на надання послуг з демонтажу по об’єкту:

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

*(ДК 021:2015: 45110000-1 — Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)*

*Клас наслідків (відповідальності) – СС1*

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01****на Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового****демонтажу житлового будинку за адресою: вул.Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровька обл.** |
| №Ч.ч.. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | **Відділ 1. +27,300 (покрівля)** |  |  |
| 1 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів,відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,575 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | КБ12-16-1к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування ковпаків надшахтами у два канали | 1 колпак | 4 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | КБ46-34-5 | Розбирання дрібноблочних стін(вентиляційні канали) | м3 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулоннихматеріалів | 100м2 | 2,183 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | КБ46-41-2 | Розбирання цементно-піщаної стяжкипокрівлі, товщ50мм | м3 | 10,91 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | КБ12-19-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення покриттівкерамзитом | м3 | 43,7 |
| 7 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,024 |
|   |   | **Відділ 2. +27,300 (надбудова для виходуна покрівлю)** |  |  |
| 8 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулоннихматеріалів | 100м2 | 0,112 |
| 9 | КБ46-41-2 | Демонтаж цементно-піщаної стяжки покрівлі,товщ 50мм | м3 | 0,56 |
| 10 | КБ34-136-1к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення люків на дахах | шт | 1 |
| 11 | КБ9-29-1к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металевих сходіввиходу на покрівлю | т | 0,1125 |
| 12 | КБ46-35-2 | Розбирання монолітних залізобетоннихперекриттів (2,7х3,2х0,16) | м3 | 1,4 |
| 13 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,1125 |
|   |   | **Відділ 3. +25,200 (конструкція технічногоповерху)** |  |  |
| 14 | КБ46-35-2 | Розбирання монолітних залізобетоннихплит покриття (3,0х6,0х0,35) | м3 | 57,6 |
| 15 | КБ7-49-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) зовнішніх стінових панелей ,товщиной 350мм висотою 1,8м,шириною 3,3м | 100шт | 0,1 |
| 16 | КБ7-49-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) зовнішніх залізобетоннихстінових панелей,товщиной 350ммвисотою 1,8м, ширина 2,7м | 100шт | 0,08 |
| 17 | КБ46-35-2 | Розбирання збірних залізобетонних фермпокриття | м3 | 16,1 |
|   |   | **Відділ 4. 9 поверх** |  |  |
| 18 | КБ16-5-2к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 19 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 20 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 21 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 22 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 23 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 24 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 25 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,685 |
| 26 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 27 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 28 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 29 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 30 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 31 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 32 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 33 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 34 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 35 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 36 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 37 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 38 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону награвії | м3 | 10,165 |
| 39 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 40 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 41 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 42 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 43 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 44 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 45 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 46 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 47 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 5. 8 поверх** |   |   |
|   |   | 8-поверх |   |   |
| 48 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 49 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 50 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 51 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 52 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 53 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 54 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 55 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 56 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,685 |
| 57 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 58 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 59 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 60 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 61 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 62 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 63 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 64 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 65 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 66 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 67 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 68 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 69 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 70 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 71 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 72 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 73 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 74 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 75 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 76 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 77 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 6. 7-й поверх** |   |   |
| 78 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 79 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 80 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 81 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 82 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 83 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 84 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 85 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 86 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,635 |
| 87 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 88 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 89 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 90 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 91 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 92 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 93 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 94 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 95 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 96 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 97 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 98 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону награвії | м3 | 10,165 |
| 99 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 100 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 101 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 102 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 103 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 104 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 105 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 106 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 107 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 7. 6-й поверх** |   |   |
| 108 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 109 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 110 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 111 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 112 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 113 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 114 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 115 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 116 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,635 |
| 117 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 118 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 119 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 120 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 121 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 122 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 123 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 124 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 125 | КБ46-34-2 | Демонтаж залазобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 126 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 127 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 128 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття товщ.50мм | м3 | 10,165 |
| 129 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 130 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 131 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 132 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 133 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 134 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 135 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 136 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 137 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 8. 5-й поверх** |   |   |
| 138 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 139 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 140 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 141 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 142 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 143 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 144 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 145 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 146 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,634 |
| 147 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 148 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 149 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 150 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 151 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 152 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 153 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 154 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 155 | КБ46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,65 |
| 156 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 157 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 158 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону награвії | м3 | 10,165 |
| 159 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 160 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 161 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 162 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 163 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 164 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 165 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 166 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 167 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 9. 4-й поверх** |   |   |
| 168 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 169 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 170 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 171 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 172 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 173 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 174 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 175 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 176 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,564 |
| 177 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 178 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 179 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 180 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 181 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 182 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 183 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 184 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 185 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 186 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 187 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 188 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 189 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 190 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 191 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 192 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 193 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 194 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 195 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 196 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 197 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 10. 3-й поверх** |   |   |
| 198 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 199 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 200 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 201 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 202 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 203 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 204 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 205 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 206 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,466 |
| 207 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 208 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 209 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 210 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 211 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 212 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 213 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 214 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 215 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 216 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 217 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 218 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття товщ.50мм | м3 | 10,165 |
| 219 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 220 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 221 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 222 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 223 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 224 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 225 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 226 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 227 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 11. 2-й поверх** |   |   |
| 228 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 229 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 230 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 231 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 232 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 233 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 234 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 235 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 236 | С1545-104(зворотнiматерiали) | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,654 |
| 237 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 238 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 239 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 240 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 241 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 242 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 243 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 244 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 245 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 246 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 247 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 248 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 249 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 250 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 251 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 252 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 253 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 254 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 255 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 256 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 257 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|   |   | **Відділ 12. 1-й поверх** |   |   |
| 258 | КБ16-5-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінахбудівель і в каналах трубопроводів ізчавунних каналізаційних труб діаметромдо 100 мм | 100м | 0,128 |
| 259 | КБ16-7-4к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 260 | КБ16-7-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання зі стальнихводогазопровідних оцинкованих трубдіаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 261 | КБ17-3-1к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів ізбачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 262 | КБ17-1-2к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальнихстальних | 10компл. | 0,4 |
| 263 | КБ17-1-6к дем.=0,4Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальниківодиночних з підведеннямю холодної ігарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 264 | КБ18-6-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторівчавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 265 | КБ16-6-3к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівопалення зі стальних водогазопровіднихнеоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 266 | КБ10-18-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 267 | КБ10-18-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 268 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 269 | КБ10-18-2к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоківзі спареними рамами у кам'яних стінахжитлових і громадських будівель приплощі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 270 | КБ7-53-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельнихбудівлях плит балконів і козирків площеюдо 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 271 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 272 | КБ10-26-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоківу зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'янихстін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 273 | КБ21-24-1к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення груповихщитків освітлювальних на конструкції уготовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 274 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків піделектрощитовими | м3 | 0,65 |
| 275 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетоннихперекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 276 | КБ7-52-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установленнявеликопанельних гіпсобетоннихперегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 277 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плитперекриття тов50мм | м3 | 10,165 |
| 278 | КБ7-21-1к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихплощадок з обпиранням на стіну принайбільшій масі монтажних елементів убудівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 279 | КБ7-21-3к дем.=0,8Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходовихмаршів при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 280 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат привазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 281 | КБ7-17-7к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення водноповерхових будівлях карнизнихпанелей при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 282 | КБ7-45-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелейперекриття з обпиранням по контуруплощею до 5 м2 [для будівництва врайонах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 283 | КБ7-49-10к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніхстінових панелей площею до 15 м2 укаркасно-панельних будівлях [длябудівництва в районах із сейсмічністю до 6балів] | 100шт | 0,15 |
| 284 | КБ7-50-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніхстінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 285 | КБ7-55-3к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфтамасою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 286 | КБ7-55-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
| 287 | КБ46-45-2 | Розбирання сходових маршів на двохкосоурах | 100м2 | 0,18 |
| 288 | КБ46-35-2 | Розбирання навісу над входом в під'їзд | м3 | 1,2 |
|   |   | **Відділ 13. -1,200 (цокольна частина)** |   |   |
| 289 | КБ46-34-5 | Розбирання дрібноблочних стін (цоколь) | м3 | 31,2 |
| 290 | КБ46-56-5 | Демонтаж збірних залізобетонних ригелів | 10м3 | 1,32 |
| 291 | КБ46-56-5 | Демонтаж збірних залізобетонних колон | 10м3 | 1,01 |
|   |   | **Відділ 14. Робота щодо відсіченнячастини будівлі** |   |   |
| 292 | КБ6-50-1 | Збирання та розбирання блочної опалубкистін | м2 | 216 |
| 293 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(160мм) плит покриття та перекриття | 1 м різ. | 112,5 |
| 294 | КБ46-67-2К=134 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -112,5 |
| 295 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(105мм) ребристих плит покриття | 1 м різ. | 12,5 |
| 296 | КБ46-67-2К=139,5 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -12,5 |
| 297 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(195мм) ферм покриття | 1 м різ. | 12,5 |
| 298 | КБ46-67-2К=130,5 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -12,5 |
| 299 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(100мм) санітарно -технічних блоків | 1 м різ. | 97,2 |
| 300 | КБ46-67-2К=140 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -97,2 |
| 301 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(350мм) стінових блоків | 1 м різ. | 54,6 |
| 302 | КБ46-67-2К=115 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -54,6 |
| 303 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетоннихконструкцій канатною пилкою SK-SD Set CHYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм(300мм) цокольні блоки | 1 м різ. | 2,4 |
| 304 | КБ46-67-2К=120 | Додавати або виключати на кожні 10 ммзміни глибини різання вертикальнихзалізобетонних конструкцій канатноюпилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -2,4 |
| 305 | КР20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніхметалевих трубчастих інвентарнихриштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,3 |
|   |   | **Відділ 15. Інші роботи** |   |   |
| 306 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,5 м3. | 100 т | 44,29602 |
| 307 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 4429,602 |
| 308 | КБМ206-219-ВЦ | Ексаватори одноковшеві дизельні гусеничніCaterpiller-320 | маш.год | 192 |

*Примітка: В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*