***Додаток 3***

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

**ТЕХНІЧЕ ЗАВДАННЯ**

на надання послуг з демонтажу по об’єкту:

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

*(ДК 021:2015: 45110000-1 — Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)*

*Клас наслідків (відповідальності) – СС1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  **на Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового**  **демонтажу житлового будинку за адресою: вул.Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровька обл.** | | | | |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Відділ 1. +27,300 (покрівля)** |  |  |
| 1 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,575 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | КБ12-16-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | 1 колпак | 4 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | КБ46-34-5 | Розбирання дрібноблочних стін (вентиляційні канали) | м3 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | 100м2 | 2,183 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | КБ46-41-2 | Розбирання цементно-піщаної стяжки покрівлі, товщ50мм | м3 | 10,91 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | КБ12-19-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 43,7 |
| 7 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,024 |
|  |  | **Відділ 2. +27,300 (надбудова для виходу на покрівлю)** |  |  |
| 8 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | 100м2 | 0,112 |
| 9 | КБ46-41-2 | Демонтаж цементно-піщаної стяжки покрівлі, товщ 50мм | м3 | 0,56 |
| 10 | КБ34-136-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення люків на дахах | шт | 1 |
| 11 | КБ9-29-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металевих сходів виходу на покрівлю | т | 0,1125 |
| 12 | КБ46-35-2 | Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів (2,7х3,2х0,16) | м3 | 1,4 |
| 13 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,1125 |
|  |  | **Відділ 3. +25,200 (конструкція технічного поверху)** |  |  |
| 14 | КБ46-35-2 | Розбирання монолітних залізобетонних плит покриття (3,0х6,0х0,35) | м3 | 57,6 |
| 15 | КБ7-49-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) зовнішніх стінових панелей , товщиной 350мм висотою 1,8м,шириною 3, 3м | 100шт | 0,1 |
| 16 | КБ7-49-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) зовнішніх залізобетонних стінових панелей,товщиной 350мм висотою 1,8м, ширина 2,7м | 100шт | 0,08 |
| 17 | КБ46-35-2 | Розбирання збірних залізобетонних ферм покриття | м3 | 16,1 |
|  |  | **Відділ 4. 9 поверх** |  |  |
| 18 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 19 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 20 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 21 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 22 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 23 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 24 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 25 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,685 |
| 26 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 27 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 28 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 29 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 30 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 31 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 32 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 33 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 34 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 35 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 36 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 37 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 38 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії | м3 | 10,165 |
| 39 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 40 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 41 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 42 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 43 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 44 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 45 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 46 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 47 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 5. 8 поверх** |  |  |
|  |  | 8-поверх |  |  |
| 48 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 49 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 50 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 51 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 52 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 53 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 54 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 55 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 56 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,685 |
| 57 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 58 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 59 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 60 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 61 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 62 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 63 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 64 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 65 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 66 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 67 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 68 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 69 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 70 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 71 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 72 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 73 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 74 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 75 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 76 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 77 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 6. 7-й поверх** |  |  |
| 78 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 79 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 80 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 81 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 82 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 83 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 84 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 85 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 86 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,635 |
| 87 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 88 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 89 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 90 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 91 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 92 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 93 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 94 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 95 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 96 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 97 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 98 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії | м3 | 10,165 |
| 99 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 100 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 101 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 102 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 103 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 104 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 105 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 106 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 107 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 7. 6-й поверх** |  |  |
| 108 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 109 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 110 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 111 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 112 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 113 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 114 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 115 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 116 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,635 |
| 117 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 118 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 119 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 120 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 121 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 122 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 123 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 124 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 125 | КБ46-34-2 | Демонтаж залазобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 126 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 127 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 128 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття товщ.50мм | м3 | 10,165 |
| 129 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 130 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 131 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 132 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 133 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 134 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 135 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 136 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 137 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 8. 5-й поверх** |  |  |
| 138 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 139 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 140 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 141 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 142 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 143 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 144 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 145 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 146 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,634 |
| 147 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 148 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 149 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 150 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 151 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 152 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 153 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 154 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 155 | КБ46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,65 |
| 156 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 157 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 158 | КБ46-41-1 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії | м3 | 10,165 |
| 159 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 160 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 161 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 162 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 163 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 164 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 165 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 166 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 167 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 9. 4-й поверх** |  |  |
| 168 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 169 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 170 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 171 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 172 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 173 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 174 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 175 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 176 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,564 |
| 177 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 178 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 179 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 180 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 181 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 182 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 183 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 184 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 185 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 186 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 187 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 188 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 189 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 190 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 191 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 192 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 193 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 194 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 195 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 196 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 197 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 10. 3-й поверх** |  |  |
| 198 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 199 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 200 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 201 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 202 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 203 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 204 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 205 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 206 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,466 |
| 207 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 208 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 209 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 210 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 211 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 212 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 213 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 214 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 215 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 216 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 217 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 218 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття товщ.50мм | м3 | 10,165 |
| 219 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 220 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 221 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 222 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 223 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 224 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 225 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 226 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 227 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 11. 2-й поверх** |  |  |
| 228 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 229 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 230 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 231 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 232 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 233 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 234 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 235 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 236 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,654 |
| 237 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 238 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 239 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 240 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 241 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 242 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 243 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 244 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 245 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 246 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 247 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 248 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття тов.50мм | м3 | 10,165 |
| 249 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 250 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 251 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 252 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 253 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 254 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 255 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 256 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 257 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
|  |  | **Відділ 12. 1-й поверх** |  |  |
| 258 | КБ16-5-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,128 |
| 259 | КБ16-7-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,149 |
| 260 | КБ16-7-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,066 |
| 261 | КБ17-3-1 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4 |
| 262 | КБ17-1-2 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,4 |
| 263 | КБ17-1-6 к дем.=0,4 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,8 |
| 264 | КБ18-6-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних | 100кВт | 0,02275 |
| 265 | КБ16-6-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,046 |
| 266 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 1 м2 | 100м2 | 0,0195 |
| 267 | КБ10-18-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,126 |
| 268 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,054 |
| 269 | КБ10-18-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | 100м2 | 0,096 |
| 270 | КБ7-53-5 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | 100шт | 0,05 |
| 271 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,302 |
| 272 | КБ10-26-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,067 |
| 273 | КБ21-24-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 274 | КБ46-34-2 | Демонтаж залізобетонних блоків під електрощитовими | м3 | 0,65 |
| 275 | КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекритті (вентеляційні канали) | м3 | 3,9 |
| 276 | КБ7-52-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення великопанельних гіпсобетонних перегородок площею до 6 м2 | 100шт | 0,12 |
| 277 | КБ46-41-1 | Демонтаж цементно-піщаних стяжок плит перекриття тов50мм | м3 | 10,165 |
| 278 | КБ7-21-1 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 279 | КБ7-21-3 к дем.=0,8 Н1=1,25 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,02 |
| 280 | КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,116 |
| 281 | КБ7-17-7 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях карнизних панелей при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 282 | КБ7-45-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,16 |
| 283 | КБ7-49-10 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,15 |
| 284 | КБ7-50-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0,23 |
| 285 | КБ7-55-3 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т | 100шт | 0,01 |
| 286 | КБ7-55-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | 100шт | 0,04 |
| 287 | КБ46-45-2 | Розбирання сходових маршів на двох косоурах | 100м2 | 0,18 |
| 288 | КБ46-35-2 | Розбирання навісу над входом в під'їзд | м3 | 1,2 |
|  |  | **Відділ 13. -1,200 (цокольна частина)** |  |  |
| 289 | КБ46-34-5 | Розбирання дрібноблочних стін (цоколь) | м3 | 31,2 |
| 290 | КБ46-56-5 | Демонтаж збірних залізобетонних ригелів | 10м3 | 1,32 |
| 291 | КБ46-56-5 | Демонтаж збірних залізобетонних колон | 10м3 | 1,01 |
|  |  | **Відділ 14. Робота щодо відсічення частини будівлі** |  |  |
| 292 | КБ6-50-1 | Збирання та розбирання блочної опалубки стін | м2 | 216 |
| 293 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (160мм) плит покриття та перекриття | 1 м різ. | 112,5 |
| 294 | КБ46-67-2 К=134 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -112,5 |
| 295 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (105мм) ребристих плит покриття | 1 м різ. | 12,5 |
| 296 | КБ46-67-2 К=139,5 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -12,5 |
| 297 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (195мм) ферм покриття | 1 м різ. | 12,5 |
| 298 | КБ46-67-2 К=130,5 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -12,5 |
| 299 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (100мм) санітарно -технічних блоків | 1 м різ. | 97,2 |
| 300 | КБ46-67-2 К=140 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -97,2 |
| 301 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (350мм) стінових блоків | 1 м різ. | 54,6 |
| 302 | КБ46-67-2 К=115 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -54,6 |
| 303 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм (300мм) цокольні блоки | 1 м різ. | 2,4 |
| 304 | КБ46-67-2 К=120 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -2,4 |
| 305 | КР20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,3 |
|  |  | **Відділ 15. Інші роботи** |  |  |
| 306 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 44,29602 |
| 307 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 4429,602 |
| 308 | КБМ206- 219-ВЦ | Ексаватори одноковшеві дизельні гусеничні Caterpiller-320 | маш.год | 192 |

*Примітка: В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*