**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015-34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби» (Автофургон cпеціалізований для перевезення тварин), а саме автофургон cпеціалізований для перевезення тварин на базі шасі автомобіля Renault Master або еквівалент

1. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги замовника** | | **Опис предмета закупівлі, який пропонується учасником** |
| **Найменування показників** | **Технічна характеристика** |
| **Загальновідомості** | |  |
| Мін. споряджена маса, кг | Не більше 1800 |  |
| Рік випуску | Не раніше 2023 року |  |
| Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |  |
| **Кузов** | |  |
| Кількість місць для сидіння (з водієм) | 3 |  |
| Вид грузового відсіку | Бортовий |  |
| **Габарити** | |  |
| Довжина, мм | Не менше 6300 |  |
| Висота, мм | Не менше 2200 |  |
| Передній звіс | Не більше 880 |  |
| Колісна база, мм | Не менше 4330 |  |
| Кліренс | Не менше 165 |  |
| Габарити вантажного відділення: | |  |
| Довжина | Не менше 3800 мм |  |
| Ширина | Не менше 2100 мм |  |
| Висота | Не менше 1700 мм |  |
| **Двигун** | |  |
| Паливо | Дизель |  |
| Коробка передач | Механічна, 6-ти ступінчата |  |
| Норми токсичності | Не менше Euro 5 |  |
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/16 |  |
| Об’єм двигуна, куб.см. | Не менше 2298 |  |
| Потужність, к.с. | Не менше 125 |  |
| Макс. обертальний момент Нм/об.хв. | Не менше 310/1500 |  |
| Тип упорскування | Common rail, турбо |  |
| Об’єм паливного баку, л | Не менше 80 |  |
| Тип приводу | Передній |  |
| **Ходова частина** | |  |
| Розмір колісних дисків і шин | 225/65 R16 |  |
| Максимальна повна маса, кг | Не менше 3500 |  |
| **Безпека** | |  |
| Гальмівна система ABS | В комплектації |  |
| Система допомоги при екстренному гальмуванні BAS | В комплектації |  |
| Система курсової стійкості ESP | В комплектації |  |
| Антибуксувальна система ASR | В комплектації |  |
| Система стабілізації руху при боковому вітрі SWA | В комплектації |  |
| Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA | В комплектації |  |
| Система допомоги водію при старті на підйомі HSA | В комплектації |  |
| Система оптимізації зчеплення коліс ExtendedGrip | В комплектації |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | В комплектації |  |
| Автоматичне замикання дверей під час руху автомобіля | В комплектації |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | В комплектації |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | В комплектації |  |
| Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах | В комплектації |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | В комплектації |  |
| Адаптація до умов "поганих доріг": сталевий захист піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків, спеціальні ущільнювачі для герметизації салону від пилу та води | В комплектації |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці) | В комплектації |  |
| Гідропідсилювач керма | В комплектації |  |
| Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря | В комплектації |  |
| **Комфорт і обладнання** | |  |
| Кондиціонер салону | В комплектації |  |
| Cидіння водія з регул-м по довжині\висоті + Спинка регулюється по нахилу | В комплектації |  |
| Подвійне переднє пасажирське сидіння | В комплектації |  |
| Тканева оббивка сидінь | В комплектації |  |
| Мультимедійна система MediaNav Evo з сенсорним екраном 7” | В комплектації |  |
| Сталеві 16" диски R16C J6,5 225/65 + ковпаки коліс Mini | В комплектації |  |
| Гарантія 3 роки або 100 000 км | В комплектації |  |
| **Автофургон:** | |  |
| Бокові двері. | Не менше 4х |  |
| Металеві кліті 8 шт. На полозах та роликах. | В комплектації |  |
| Габаритні ліхтарі-4 шт., | В комплектації |  |
| Вентиляційні решітки -мінімум 4шт, по одній на кожну секцію. | В комплектації |  |
| Зовнішня обшивка- полієстер | В комплектації |  |
| Секції. Утеплені перегородки між відсіками | В комплектації |  |
| **Додаткові опції:** | |  |
| Зимова гума | У наявності |  |
| Камера заднього огляду | У наявності |  |
| Антикорозійна обробка | У наявності |  |
| Передні та задні парктроніки | У наявності |  |

1. **Інші вимоги до предмета закупівлі.**

Товар, що пропонується учасником, повинен бути новий (такий, що не використовувався), не раніше 2023 року випуску, технічно справним, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Комплектуючі та матеріали товару повинні бути такими, що не були у вживанні.. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид Товару. Якість товару має відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля (відповідати екологічним нормам). Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по його виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за договором. Товар повинен мати паспорти на Товар, обов’язковими є сертифікати відповідності, сертифікати якості та декларації відповідності, що підтверджують якість Товару. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару.

Автомобіль не має знаходитись під заставою або під арештом та інш.

Країна походження: всі, окрім товарів з російської федерації, Республіки Білорусь.

Ступінь локалізації запропонованого товару повинен дорівнювати або перевищувати 15 відсотків.

1. **Документи, які учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначеним цим додатком:**
   1. Довідка довільної форми, яка повинна містити наступну інформацію про запропонований учасником товар:

а) назва та країна виробника;

б) марка/модель;

в) країна походження товару;

г) таблиця відповідності, складена за формою таблиці пункту 1 цього додатку, що повинна відображати конкретні показники характеристик запропонованого товару;

ґ) ступінь локалізації виробництва.

* 1. Довідка в довільній формі про наявність в Україні сервісного (сервісних) центру (центрів) або інших організацій, на виконання вимоги гарантійного, відновлювального ремонту та сервісне обслуговування запропонованого товару в гарантійний термін експлуатації на базі Замовника. У довідці має бути вказано: місце розташування, номер (номери) телефону (телефонів).
  2. Гарантійний лист, за яким учасник гарантує, що учасник зобов’язується проводити передпродажну підготовку техніки, інструктаж правилам експлуатації фахівцям Замовника, доставку транспортного засобу на склад покупця з видачею всіх необхідних документів для реєстрації в Регіональному сервісному центрі МВС України і підрозділах Державної служби України з питань праці. Вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника.
  3. Гарантійний лист, за яким учасник гарантує, що при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище.
  4. Документ, що підтверджує правовідносини між учасником та виробником (авторизаційний або лист виробника або дилерський договір). Документ за цим підпунктом надається, якщо учасник не є виробником запропонованого товару.
  5. Довідка в довільній формі із зазначенням ID запропонованого учасником товару на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
  6. Сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується учасником.
  7. Сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

1. **Інші умови.**

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним характеристикам. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника.