Перелік змін до тендерної документації для процедури закупівлі –

 відкриті торги з особливостями:

 **Сіль технічна, помел 3, ґатунок вищий, ДСТУ 4246 (ДК 021:2015 – 14410000-8 Кам’яна сіль)**

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-01-25-015732-a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Частина тендерної документації** | **Початкова редакція** | **Нова редакція**  |
|  |
| ***Додаток 2******Тендерної документації, п. 1.2 таблиці*** | Сіль технічна: (колір білий або світло сірий, мелена з крупністю до 4,0 мм (понад 4,0 мм – не більше 15%)) без фасування (насипом), з антизлежувальною добавкою (до 150 г/т), з масовою часткою натрію хлориду не менше 97%, повністю готова до використання. Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинних решток, ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.Вартість товару повинна враховувати витрати на доставку (разом із навантаженням, розвантаженням, перевезенням та іншими супутніми послугами) до місця складування: м. Київ, проспект Науки, 53, та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.Якість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови»\*п.п. 4.2.1 таблиця 1, п.7, п.8 (\*або технічні вимоги не повинні бути гірші).Якість товару має бути підтверджено в тендерній пропозиції копією: Сертифікату відповідності.Додатково надати протокол випробувань товару, який підтверджує відповідність ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», кам’яна, ґатунок вищий, крупність 3, з протизлежувальною добавкою | Сіль технічна: (колір білий або світло сірий, рудий, мелена з крупністю до 4,0 мм (понад 4,0 мм – не більше 15%)) без фасування (насипом), з антизлежувальною добавкою (до 150 г/т), з масовою часткою натрію хлориду не менше 97%, повністю готова до використання. Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинних решток, ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.Вартість товару повинна враховувати витрати на доставку (разом із навантаженням, розвантаженням, перевезенням та іншими супутніми послугами) до місця складування: м. Київ, проспект Науки, 53, та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.Якість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови»\*п.п. 4.2.1 таблиця 1, п.7, п.8 (\*або технічні вимоги не повинні бути гірші).Якість товару має бути підтверджено в тендерній пропозиції копією: Сертифікату відповідності або сертифікату якості або паспорт якості.Додатково надати протокол випробувань товару, який підтверджує відповідність ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», ґатунок вищий, крупність 3, з протизлежувальною добавкою або декларацію постачальника про відповідність, складену відповідно ДСТУ ISO/ІЕСІ 17050 – 1:2006. |
| ***Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції******Кінцевий строк подання тендерної пропозиції*** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **02.02. 2023року.**  | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **07.02. 2023року.**  |
| ***Додаток 2******Тендерної документації, п. 1.3 таблиці*** | Класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246 : 2003:- за видом: з протизлежувальною добавкою;- за способом одержання: кам’яна;- за якістю: ґатунок вищий;- за крупністю: мелена (крупність 3)- без пакування. | Класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246 : 2003:- за видом: з протизлежувальною добавкою;- за якістю: ґатунок вищий;- за крупністю: мелена (крупність 3)- без пакування. |