**Додаток 4 до тендерної документації**

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю: «Спеціалізована техніка для комунальних підприємств: автомобіль самоскид вантажопідйомністю від 4 до 6 т з навісним обладнанням», код ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Номенклатурна позиція:34134200-7 Самоскиди)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1. Загальні положення** |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – **5 одиниць.**  |  |
| 1.2 | *Автомобіль спеціалізований комбінований дорожній моделі AVTR-SB08\* (з піскорозкидальником, та відвалом) на базі самоскида JAC N120***\*** *або еквівалент* повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні, випуску **не раніше 2023 року.** |  |
| 1.3 | Запропонований Учасниками товар повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні. Робоче обладнання та елементи самоскида повинні бути повністю новими, які раніше ніде і ніколи не використовувалися, мати респектабельний зовнішній вигляд та не мати подряпин, вм’ятин і інших пошкоджень. |  |
| **2. Технічні параметри** |
| 2.1 | Тип автомобіля – Автомобіль спеціалізований комбінований дорожній моделі AVTR-SB08\* (з піскорозкидальником, та відвалом) на базі самоскида JAC N120**\*** або еквівалент, самоскид з заднім розвантаженням. |  |
| 2.2 | Колісна формула – **4x2.** |  |
| 2.3 | Тип двигуна – **рядний дизель з турбонаддувом, екологічний клас не нижче Евро-5.** |  |
| 2.4 | Потужність двигуна автомобіля - **не менше 205 к.с.** |  |
| 2.5 | Об'єм двигуна повинен бути **не більше 4460 мм³.**  |  |
| 2.6 | Колісна база, **не більше 3 845 мм** |  |
| 2.7 | Шини розміром **не менше 245/70R19.5** |  |
| 2.8 | **Характеристики та комплектація кабіни:**З додатковим утепленнямМоскітна сітка захисту двигунаСклопідіймачі з електроприводомМеханічне підняття кабіниДзеркала заднього огляду з підігрівомРемені безпеки пасажира і водіяСигнал заднього ходуРегулювання сидіння водія в трьох діапазонахКондиціонерЦентральний замокФари з електрорегулюваннямCD/MP3Сонцезахисні шторки для водія та пасажираПідніжка з антислизьким покриттямБортовий комп’ютерТип кабіни - **без капотна** |  |
| 2.9 | Вантажопідйомність шасі, **не більше 8200 кг** |  |
| 2.10 | Повна маса автомобіля - **не менше 11 900 кг** |  |
| 2.11 | Коробка передач повинна бути **механічна** |  |
| 2.12 | Кількість передач - **не менше 6** |  |
| 2.13 | Максимальна швидкість **не менше 80 км/год** |  |
| 2.14 | **Самоскидний кузов**, тип – П-образна платформа з розвантаженням назад. |  |
| 2.15 | Самоскидний кузов об’ємом **не менше 5,0 куб.м.** |  |
| 2.16 | Довжина кузову повинна бути **не менше 3800 мм**Ширина кузову повинна бути **не менше 2100 мм**Висота кузову повинна бути **не менше 700 мм** |  |
| 2.17 | Товщина днище кузова повинна бути **не менше 4 мм.** |  |
| 2.18 | Товщина бортів повинна бути **не менше 3 мм.** |  |
| 2.19 | Кут підйому кузову повинен бути **не менше 45°.** |  |
| 2.20 | **Розкидач піску Pronar ЕРТ-21\* (або еквівалент)-** встановлюється на платформу самоскидного кузова. Стрічковий механізм подачі, а також розсіюючий диск приводяться в дію електродвигунами, які працюють від 24-вольтної системи транспортного засобу. |  |
| 2.21 | Ємкість бункера - **не менше 2,1 м³** |  |
| 2.22 | Ширина посипання - **від 2 до 4 м.** |  |
| 2.23 | Щільність посипки - **від 5 до 150 г/м2.**  |  |
| 2.24 | Обладнання повинно включати функцію регулювання подачі суміші |  |
| 2.25 | Робоча швидкість, км/г - **10-40** |  |
| 2.26 | **Тип снігоочисного відвалу** – поворотний, одновідвальний з резиновим ножем |  |
| 2.27 | Ширину очистки снігоочисним відвалом - **не менше 2,8 м** |  |
| 2.28 | Снігоочисний відвал повинен мати можливість повороту вліво-право відносно осі автомобіля **+(-) 30 град.** |  |
| 2.29 | Транспортний засіб повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інструкції з експлуатації, а також відповідно до законодавства України, обладнаний системами безпеки. Наявність ЗІП АВТР аварійно-технічних робіт (домкрат, набор ключів). |  |
| 2.30 | Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |  |
| 2.31 | Обладнання повинно мати надійне кріплення та фіксацію до автомобіля в транспортному і робочому положеннях. |  |
| 2.32 | Керування робочими органами і системами снігоочисного відвалу повинно здійснюватися дистанційно, **з кабіни водія.** |  |
| **3. Організаційні вимоги** |
| 3.1 | Місце поставки товару – **29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5** |  |
| 3.2 | Строк поставки: **до 31.10.2023 року**Умови поставки - відповідно до замовлення Замовника **протягом 45-ти (сорока п’яти) календарних днів з дати заявки.** Замовлення подається Замовником шляхом електронної пошти, факсом, у телефонному режимі або іншим доступним засобом зв‘язку. |  |
| 3.3 | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. |  |
| 3.4 | Учасник забезпечує передпродажну підготовку та навчання обслуговуючого персоналу (**вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції учасника)**; |  |
| 3.5 | **Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:**- копія **сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015** (ISO 9001:2015, IDT) виданого виробнику;- копію **сертифікату на систему екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT))** виданого виробнику;- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника сміттєвозів;- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів) – **оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні** |  |
| 3.6 | Гарантійний термін повинен бути **не менше 12 місяців або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше).** |  |
| 3.7 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації. |  |
| 3.8 | Вся технічна документація на машину повинна бути на українській мові. |  |

**Примітки:**

\**У разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент».***

*\*\* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Додаткові вимоги до учасника**

1. Вартість предмета закупівлі оголошеного замовником перевищує 200 тисяч гривень, тому замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», **виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.**

 1.1. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеня локалізації, а саме **лист у довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році.**

 1.2. **Вимога щодо надання листа в довільній формі згідно п.1.1.** **щодо ступеня локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній** в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і **країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди**, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції).

 1.3. В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

* Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
* Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
* Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

 Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

 СЛ – ступінь локалізації виробництва;

 МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

 IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

 С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

2. В ціну товару учасник включає всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару замовнику, всі свої витрати, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки, розвантажування, страхування тощо.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.*