**ДОДАТОК №** **5**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**до предмету закупівлі:**

**Шини для транспортних засобів,**

**за ДК 021:2015:34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності**

**(34351100-3 Автомобільні шини, 34352100-0 Шини для вантажних автомобілів,** **34352300-2 Шини для сільськогосподарської техніки)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару та характеристика | Од.  вим. | Кіль-  кість |  |
| **Трактор колісний МТЗ-82.1 (передні)** | | | | |
| 1 | ШИНА ВСЕСЕЗОННа С/Г  11.20-20, ROSAVA ФБЦ-35 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 117 - до 1285 кг |  |
|  |  |
| **Трактор колісний Беларус-82.1 (передні)** | | | | |
| 2 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г  11.20-20, ROSAVA ФБЦ-35 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 117 - до 1285 кг |  |
|  |  |
| **Трактор колісний МТЗ-82.1 (задні)** | | | | |
| 3 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 15.50 R38, ROSAVA TR 07 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: А8 (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 134 - до 2120 кг |  |
|  |  |
| **Трактор колісний Беларус-82.1 (задні)** | | | | |
| 4 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 15.50 R38, ROSAVA TR 07 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: А8 (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 134 - до 2120 кг |  |
|  |  |
| **Причіп 2 ПТС-4.5** | | | | |
| 5 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 9.00-16,  ROSAVA Ф-277 «або еквівалент» | шт. | 3 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка; |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 125 - до 1650 кг |  |
|  |  |
| **Причіп 2 ПТС-4** | | | | |
| 6 | Шина ВСЕСЕЗОННА С/Г 10/75-15.3, РОСАВА  Ф-274 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка; |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A8 – (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 130 - до 1900 кг |  |
|  |  |
| **МАЗ-4382 N2-540-001 (спеціальний вантажний сміттєвоз)** | | | | |
| 7 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна  12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4 «або еквівалент» | шт. | 4 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |
| Візерунок протектора - ромбом |  |
| Індекс швидкості: J - ДО 100 КМ/ГОД |  |
| Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |
|  |  |
| **Фургон FORD TRANSIT** | | | | |
| 8 | Автошина ВСЕСЕЗОННА 195/70 R 15C без шипів, Premiorri vimero-van «або еквівалент» | шт. | 4 |  |
|  | Тип : Тип: R-радіальна |  |
|  | Тип авто: легковантажний; |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |
|  | Тип шини - безкамерна; |  |
|  | Індекс швидкості: R (170 км/год) |  |
|  | Індекс навантаження: 104/102 (900 кг / 850 кг) |  |
|  |  |  |
| **ЗІЛ 130 В1 М (сміттєвоз - С)** | | | | |
| 9 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна  12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4 «або еквівалент» | шт. | 4 |  |
|  | Тип : R-радіальна |  |
|  | Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |
|  | Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |
|  | Візерунок протектора - ромбом |  |
|  | Індекс швидкості: J - ДО 100 КМ/ГОД |  |
|  | Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |
|  |  |  |
| **ЗІЛ-431412 АГП-22** | | | | |
| 10 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна  12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
|  | Тип : R-радіальна |  |  |  |
|  | Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |  |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |  |  |
|  | Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |  |  |
|  | Візерунок протектора - ромбом |  |  |  |
|  | Індекс швидкості: J - ДО 100 кМ/ГОД |  |  |  |
|  | Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |  |  |
|  | Всього : | ШТ | 27 |  |