**Додаток 2**

**до тендерної документації на закупівлю за предметом «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Послуги благоустрою території населених пунктів (Благоустрій території кладовища з облаштуванням Алеї Слави для поховання загиблих воїнів в селищі Радісне Одеського району Одеської області))»**

**Технічні, якісні та кількості характеристики**

**предмета закупівлі**

Документація має бути складена із застосуванням діючих норм, правил, інструкцій, державних стандартів. Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патенти, конструкції або типи предмету закупівлі, джерело походження матеріалів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група  ґрунту 2 | м3 | 8,15 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 13,04 |
| 3 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 543,38 |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 600,39 |
| 5 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 480,312 |
| 6 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих  сумішей оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | м2 | 600,39 |
| 7 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття  з піщано-щебеневих сумішей додавати до норм 18-22-1,  18-22-2, 18-22-3 (додавати до 39 см) | м2 | 600,39 |
| 8 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 600,39 |
| 9 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,  глибина корита до 500 мм | м2 | 64 |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 32 |
| 11 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 51,2 |
| 12 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих  сумішей оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | м2 | 64 |
| 13 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття  з піщано-щебеневих сумішей додавати до норм 18-22-1,  18-22-2, 18-22-3 (додавати до 39 см) | м2 | 64 |
| 14 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | м2 | 64 |

**Надвірна вбиральня**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | | **Кількість** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група  ґрунту 2 | м3 | | 16,875 | |
| 2 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,  25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | | 16,875 | |
| 3 | Перевезення ґрунту до 8 км | т | | 2,8125 | |
| 4 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | | 2,18 | |
| 5 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних  діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | | 4,77 | |
| 6 | Засипання вручну пазух котлованів та ям | м3 | | 7,455 | |
| 7 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних  або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м | м3 | | 1,307124 | |
| 8 | Улаштування монолітних залізобетонних перемичок | м3 | | 0,015 | |
| 9 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | | 0,06 | |
| 10 | Виготовлення зв'язок, конструкцій перекриття та ін. | т | | 0,01275 | |
| 11 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | | 0,01275 | |
| 12 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50  мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | | 0,9 | |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | м2 | | 2,9 | |
| 14 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною  оцинкованою по дереву | м2 | | 2,9 | |
| 15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | | 1,89 | |
| 16 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | м2 | | 28,2 | |
| 17 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | | 28,2 | |
| 18 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-  184-1 | м2 | | 28,2 | |
| 19 | Просте фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | 28,2 | |
| 20 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | | 2,1 | |
| 21 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  до 20 м2 | м2 | | 2,1 | |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 2,1 | |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | м2 | | 0,5 | |