**Додаток 2**

**до тендерної документації на закупівлю за предметом «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Послуги благоустрою території населених пунктів (Благоустрій території кладовища з облаштуванням Алеї Слави для поховання загиблих воїнів в селищі Радісне Одеського району Одеської області))»**

**Технічні, якісні та кількості характеристики**

**предмета закупівлі**

Документація має бути складена із застосуванням діючих норм, правил, інструкцій, державних стандартів. Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патенти, конструкції або типи предмету закупівлі, джерело походження матеріалів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 8,15 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 13,04 |
| 3 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 543,38 |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 600,39 |
| 5 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 480,312 |
| 6 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневихсумішей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см | м2 | 600,39 |
| 7 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриттяз піщано-щебеневих сумішей додавати до норм 18-22-1,18-22-2, 18-22-3 (додавати до 39 см) | м2 | 600,39 |
| 8 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші площадок татротуарів шириною понад 2 м |  м2 | 600,39 |
| 9 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,глибина корита до 500 мм | м2 | 64 |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  м3 | 32 |
| 11 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 51,2 |
| 12 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневихсумішей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см | м2 | 64 |
| 13 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриттяз піщано-щебеневих сумішей додавати до норм 18-22-1,18-22-2, 18-22-3 (додавати до 39 см) | м2 | 64 |
| 14 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 64 |

**Надвірна вбиральня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 16,875 |
| 2 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  м3 | 16,875 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 8 км | т | 2,8125 |
| 4 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2,18 |
| 5 | Улаштування колодязів круглих каналізаційнихдіаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 4,77 |
| 6 | Засипання вручну пазух котлованів та ям |  м3 | 7,455 |
| 7 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічнихабо силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м |  м3 | 1,307124 |
| 8 | Улаштування монолітних залізобетонних перемичок |  м3 | 0,015 |
| 9 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,06 |
| 10 | Виготовлення зв'язок, конструкцій перекриття та ін. | т | 0,01275 |
| 11 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01275 |
| 12 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 0,9 |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 2,9 |
| 14 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельноюоцинкованою по дереву |  м2 | 2,9 |
| 15 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,89 |
| 16 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштуваннякаркаса | м2 | 28,2 |
| 17 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 28,2 |
| 18 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 28,2 |
| 19 | Просте фарбування стін полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по штукатурці та збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 28,2 |
| 20 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 2,1 |
| 21 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2 | м2 | 2,1 |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 2,1 |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 0,5 |