**Додаток 1**

*тендерної документації*

 **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування товару:** Адресні вивіскина багатоквартирні житлові будинки.

**Кількість товару** – 660 одиниць.

**Термін поставки товару** – до01.08.2024

**Місце поставки –** м. Кривий Ріг, площа Молодіжна 1, каб. 550.

**Технічні вимоги:**

 Адресні вивіски на багатоквартирні будинки повинні бути виготовлені відповідно до ескізу, затвердженого протоколом архітектурно-містобудівної ради департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради від 21.01.2020 №1/01 (копія ескізу надається) .

 При виготовленні адресної вивіски слід використовувати нетоксичні матеріали, які не спричиняють негативного впливу на довкілля та здоров’я людей. Матеріал з якого виготовлено адресна вивіска має бути стійким до атмосферних впливів.

 Написання адрес виконується українською мовою, без скорочення назв вулиць та стискання текстових символів по ширині або їх розтягування. Орфографічна правильність написання назв об’єктів топоніміки має відповідати вказаним назвам у переліку об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу, що перейменовуються, затвердженим рішенням Криворізької міської ради від 26.01.2024 № 2421 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 №2920 «Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста» та рішенням міської ради від 28.10.2022 №1515 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу».

Дублювання назв вулиць англійською мовою здійснювати враховуючи транслітерацію українського алфавіту латиницею відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2010р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

 Основний колір тексту марун, додатковий (для дубляжу англійською мовою) - сірий.

Розмір: 800мм х 200мм ± 5мм

Матеріал: композитна панель товщиною не менше 3мм, білого кольору (матова фактура).

Спосіб нанесення: Ультрафіолетовий друк (колір – марун).

Гарнітура тексту: Akrobat

Адресна вивіска повинна містить 4 отвори по кутам для його кріплення.

Гарантійний строк:

* два роки на УФ-нанесення, насиченості кольору та вигорання під впливом сонячних променів;
* п’ять років на матеріал основи стосовно деформації, руйнування під впливом зовнішніх (атмосферних) дій.

Адресні вивіски повинні бути новими, такими, що не були в експлуатації, та без зовнішніх пошкоджень.

Перелік адрес будинків, на які необхідно буде виготовити адресні вивіски, буде надано після підписання договору.

 Доставка товару до місця поставки, навантаження, розвантажування, здійснюється силами Постачальника та входить до вартості товару про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

 Поставка товару здійснюється одноразово, у кількості 660 одиниць.

 У разі, якщо у технічному завданні містяться посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».