**ДОДАТОК № 2**

 **до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ : «Бруківка « Плац» коричневий» ДК 021:2015 44110000-4 « Конструкційні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару**  | **Технічні та якісні характеристики** | **Од. вим.** |  **Кількість** |
|  | Бруківка « Плац» , колір- коричневий (ДСТУ Б EN 1338:2016 « Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань ) | Товщина бруківки -6 см. Розміри елементів - 240\*160; 160\*160; 120\*160 мм. ; Водопоглинення %-менше 6;Стираність - менше 0,7 г/см2 ;  Поверхня виробу-без фаски;  Морозостійкість-F 200;Клас бетону- не менше В 30 Галузь застосування: для облаштування покриття та вимощення на площах, тротуарах. | М2 | 1081,08 |  |  |

*Обгрунтування: посилання Замовником на конкретну назву (марку) Товару обумовлено виробничою необхідністю, а саме: продовженням робіт (розпочатих у 2021 році) щодо благоустрою населених пунктів Липоводолинської селищної територіальної громади, відповідно яких облаштування меморіалів, площ проводилися бруківкою «Плац» коричневий, тому ідентичність по технічним характеристикам , кольоровій гаммі потрібна для належного продовження даних робіт та придання об’єктам естетичного вигляду.*

*У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання у додатку вважати що додається вираз "або еквівалент".*

*Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент". До кожного посилання у додатку вважати що додається вираз "або еквівалент".*

*Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.*

 *Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.*

*Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.*

 Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1338:2016 « Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань» *( учасник в складі тендерної пропозиції надати скановану копію сертифіката відповідності та радіаційний сертифікат та/або інші документи що підтверджують відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі . Документи повинні бути чинними на момент подачі пропозиції).*

 Учасник повинен в складі своєї пропозиції надатизаповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам із зазначенням повної інформації про товар (виробник, країна-виробник, торгова марка, розміри, кольори, технічні характеристики, тощо) ;

**Строк поставки товарів**: Товар поставляється партіями в кількості та в строк визначені Замовником. Поставка кожної партії товару здійснюється протягом 3 робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника електронною поштою або факсимільним зв’язком за наступними адресами Замовника:

1. 42500, Сумська область, Роменський район, смт. Липова Долина – 154,44 м3;
2. 42510, Сумська область, Роменський район, с. Семенівка- 154,44 м3;
3. 42525, Сумська область, Роменський район, с. Московське -154,44 м3;
4. 42541, Сумська область, Роменський район, с. Лучка – 308,88 м3;
5. 42543, Сумська область, Роменський район, с. Байрак – 154,44 м3;
6. 42545, Сумська область, Роменський район, с.Беєве - 154,44 м3.

Термін поставки товару: до 15 червня 2023 року.

 Доставка товару та навантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника.

Умови поставки: згідно Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" Міжнародної торгової палати (в редакції 2010 року): DDР .

**4. Гарантійний термін та/або вимоги до гарантійних зобов’язань**: Учасник гарантує якість і надійність товарів, що будуть поставлятися, протягом термінів визначених виробниками з моменту підписання Акту приймання-передачі товару або накладної на відпуск товару.

**ВАЖЛИВО!** Не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

***У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати*** інформацію про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних, якісних та інших характеристиках предмета закупівлі, наведених в **Додатку № 2** до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаних вказаних технічних вимог.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи Учасника*** | ***підпис та печатка*** *(за наявності)* | ***прізвище, ініціали*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару**  | **Технічні та якісні характеристики** | **Од. вим.** |  **Кількість** |
|  | Бруківка « Плац» , колір- коричневий (ДСТУ Б EN 1338:2016 « Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань ) | Товщина бруківки -6 см. Розміри елементів - 240\*160; 160\*160; 120\*160 мм. ; Водопоглинення %-менше 6;Стираність - менше 0,7 г/см2 ;  Поверхня виробу-без фаски;  Морозостійкість-F 200;Клас бетону- не менше В 30 Галузь застосування: для облаштування покриття та вимощення на площах, тротуарах. | М2 | 1081,08 |