**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**



 **Технічна специфікація**

 **Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування Товару** | **Назва виробника (торгівельна марка), країна виробник\*** | **Опис та характеристики товару\*\*** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Модульні збірні вагончики** |  | **Комплектація та технічні характеристики наведені у таблицях № 2, 3 та план-схемі.** | **шт.** | **2** |

\**Заповнюється учасником*

\*\**У разі посилання у викладеній інформації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

 **Ціна тендерної пропозиції включає:**ціну Товару; всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з реалізацією Товару Замовнику; всі витрати Постачальника, враховуючи вартість транспортних витрат на доставку Товару до місця поставки та їх встановлення та збірка. Постачальник гарантує належну, згідно з вимогами виробника, якість Товару, його відповідність діючим стандартам та умовам цього Договору протягом гарантійного строку експлуатації Товару (24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати поставки, але не менш, ніж встановлено виробником Товару). Гарантійні зобов’язання на Товар починаються з дати підписання Сторонами належним чином оформленої видаткової накладної. Товар повинен супроводжуватися відповідним документом, що посвідчує якість Товару відповідно до чинного законодавства (паспорт на Товар, сертифікат відповідності/якості та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або декларацію про відповідність технічному регламенту будівельних виробів, будівель і споруд тощо), якщо таке встановлено. Товар, що поставляється, не повинен бути у попередній експлуатації, повинен бути новим, в зібраному, перевіреному і готовому до використання за призначенням стані у комплектації.

На підтвердження гарантії якості та безпеки Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* Сертифікат відповідності ДСТУ Б В.2.2-22:2008, п.4.1.1;4.1.3; 5.2.1; Б.4 (для житлових та громадських будівель), Б.5. ДСТУ Б В.2.6-75:2008, п4.1.
* Декларацію про відповідність технічному регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (згідно Постанови КМУ від 20 грудня 2006 р. N 1764).
* У випадку пропонування у тендерній пропозиції еквівалентів до предмету закупівлі, учасник повинен надати **гарантійний лист,** у якому буде зазначатися, що запропоновані еквіваленти відповідають вимогам замовника, технічні характеристики еквівалентів відповідають характеристикам товару, що зазначені у Технічних вимогах Замовника.
* **До гарантійного листа надати таблицю порівняльних характеристик з повною відповідністю** основних технічних характеристик **запропонованого товару** основним технічним характеристикам **замовленого товару.** Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірш, ніж у замовленого товару. **Якщо учасником буде запропоновано еквівалент, технічні вимоги, що будуть надаватися в складі тендерної пропозиції учасника, повинні бути викладені з урахуванням запропонованого еквіваленту та з вказанням детального опису товару (його технічних характеристик)!!!**

 **КОМПЛЕКТАЦІЯ**

 **(на одну одинцю Товару)**

 **Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1 | Електричне введення ~ 220 V  | 1 шт. |
| 2 | Конвектор 2кВт | 2 шт. |
| 3 | Кондиціонер 2,5кВт, площа покриття не менш 21м2 | 1 шт. |
| 4 | Водостічна система | 1 шт. |
| 5 | Шафа-купе 2150\*600\*2400мм | 1 шт. |
| 6 | Стіл двухтумбовий | 1 шт. |
| 7 | Стіл однотумбовий | 2 шт. |
| 8 | Стільці | 5 шт. |
| 9 | Сейф | 1 шт. |
| 10 | Стіл для прийому харчів | 1 шт. |
| 11 | Холодильник | 1 шт. |
| 12 | Ліжко двухярусне з матрацами | 2 шт. |
| 13 | Побутові шкафчики | 4 шт. |
| 14 | Лавка дерев’яна  | 1 шт. |
| 15 | Стелаж метало- дерев’яний | 1 шт. |

**ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

 **(на одну одинцю Товару)**

 **Таблиця 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Найменування | Характеристики***(Учасником вказуються фактичні конкретні параметри, які будуть задіяні під час виготовлення Товару)*** |
| Зовнішні розміри будівлі |
| 1 | Довжина  | не менше 9000м |
| Ширина  | не менше 3000м |
| Висота  | не менше 3000м |
| Кількість приміщень та планування: |
| 2 | Кількість приміщень  | 1. Тамбур |
|
| 2. Тех приміщення |
| Планування | Згідно зі схемою |
| Каркас споруди |
| 3 | Опора "пята" | метал не менш 3,5 мм (фарбований) |
| Труба квадратна | не менш 100х не менш 100х не менш 3,5мм (фарбована) |
| Труба квадратна | не менш 50х не менш 50х не менш 3,5мм (фарбована) |
| Кріплення для труб "косинка" (труба 100х100) | метал не менш 3,5 мм (фарбований) |
| Кріплення для труб "косинка" (труба 50х50) | метал не менш 3,5 мм (фарбований) |
| Фарба | Антикорозійна |
| Зовнішні стіни |
| 4 | Утеплювач | Мінеральна вата базальтова не менш 30 кг/м.куб |
| Вітрозахисна мембрана | не менш 85 г/м2 |
| Гідробар'єр | не менш 96 г/м2 |
| Профнастил | ПП – 20  |
| Внутрішнє оздоблення стін |
| 5 | ОСБ плита | не менш 2500мм\* не менш 1200мм\* не менш 12мм |
|
| Гідроізоляція | Мастика |
| Вагонка пластикова | не менш 90мм\* не менш 3 мм |
| Підлога |
| 6 | Полова дошка | не менш 8 м клас не менше 32 |
| Підкладка для дошки | не менш 8 мм |
|
| Вікна |
| 7 | Вікно  | 2 камери, поворотно-відкидне, відкриття праве (не менш 1200мм\* не менш 1500мм) металопластикове |
|  |  |
| Вікно  | 2 камери глухе, без відкриття (не менш 600мм\* не менш 600мм) металопластикове |
| Відливи | не менш 0,45 мм |
| Підвіконники | ПВХ |
| Двері |
| 8 | Двері | Зовнішні (не менш 2100мм\* не менш 1000мм) металеві |
| Двері | Внутрішні (не менш 2100мм\* не менш 900мм) металопластикові |
| Двері | Внутрішні (не менш 2100мм\* не менш 800мм) металопластикові |
| Опалення та кондиціонування |
| 9 | Кондиціонер | не нижче 2.5 кВт(площа покриття не менш 21м2) |
| Конвектор | не нижче2 кВт |
| Електрообладнання |
| 10 | Світильник+лампочка | ІР 44 |
| Витяжка  | Вентилятор не нижче 15 ВТ |
| Вимикач | ІР 20 |
| Кабель | ВВГнгд 3х1,5 |
| Розетка | ІР 20 |
| Кабель  | ВВГнгд 3х2,5 |
| Кабель | ВВГнгд 3х4 |
| Металорукав | Ø не менш 16 |
| Кріплення для металорукава | ПВХ |
| Розподільча коробка | ІР 55 |
| Електрощит |  24 модуля пластик |
| Автомат | 1ф 25 А |
| Пристрій диференційного току | 1ф 15 А |
| Автомат | 1ф 10 А |
| Водосточна система |
| 11 | Ливневий жолоб | ПВХ не менш 90 мм |
| Ливнева труба | ПВХ не менш 90 мм |
| Ливневі крепежі | ПВХ  |
|  |
| Пожежна сигналізація |
| 12 | Датчик задимлення автономний з вбудованою сиреною | Підключення: автономнийЖивлення в шлейфі: крона не нижче 9ВДодаткові можливості: вбудована світлозвукова сиренаВогнегасник ВП-5 порошковий |

*Примітка: Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

*У разі надання учасником еквіваленту – він має надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в Таблиці 1 (обов’язково зазначається виробник, модель та артикул для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*