ПЕРЕЛІК ЗМІН

***до тендерної документації***

на закупівлю послуг: Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, б-р Європейський, буд. 3)

(45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Викласти Додаток 1 до тендерної документації у новій редакції:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 Виконавець має надати послуги: Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, б-р Європейський, буд. 3) (45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)

Загальні вимоги до металопластикових віконних блоків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування  |  | Кількість |
|  |  |
| 1 | Металопластикові вікно №1 Віконний блок глухий 820х840Металопластикові вікна повинні бути:- профіль 5 камерний, монтажна ширина не менше 70мм , колір білий,- склопакет 4iх14\_Arх4х14\_Arх4i- армування П-обр 1,5 мм- двокамерний склопакет , два енергозберігаючих скла, дві камери повинні бути заповнені інертним газом(Ar), коефіцієнт опору теплопередачі не нижче R=0.66 м2 \*С/ВтДренаж вниз- фурнітура - колір білий,- підвіконня матове, квадратне 890\*250 (56 шт)- відливи оцинковані білі 890\*170 (56 шт)- ПСУС зовнішня стрічка (укоси зовнішні) 2,48м (56шт) | Вікно № 1 0.69 м\*м  | 56 |
| 2 | Металопластикові вікно №2Віконний блок відкритий 820х840Металопластикові вікна повинні бути:- профіль 5- камерний, монтажна ширина не менше 70мм , колір білий,- склопакет 4iх14\_Arх4х14\_Arх4i- армування П-обр 1,5 мм- двокамерний склопакет, 2 енергозберігаючих скла, дві камери повинні бути заповнені інертним газом(Ar), коефіцієнт опору теплопередачі не нижче R=0.66 м2 \*С/ВтДренаж вниз- ручка біла,- фурнітура, колір білий,- підвіконня матове, квадратне 890\*250 (32 шт)- відливи оцинковані білі 890\*170 (32 шт)- ПСУС зовнішня стрічка (укоси зовнішні) 2,48м (32шт) | Вікно №2 0.69 м\*м  | 32 |
| 3 | Металопластикові вікно №3Віконний блок відкритий 1430х710Металопластикові вікна повинні бути:- профіль 5- камерний, монтажна ширина не менше 70мм , колір білий,- склопакет 4iх14\_Arх4х14\_Arх4i - армування П-обр 1,5 мм- двокамерний склопакет, 2 енергозберігаючих скла, дві камери повинні бути заповнені інертним газом(Ar), коефіцієнт опору теплопередачі не нижче R=0,66 м2 \*С/ВтДренаж вниз- колір білий,- підвіконня матове, квадратне 760\*250 (8 шт)- відливи оцинковані білі 760\*170 (8 шт)- ПСУС зовнішня стрічка (укоси зовнішні) 3,57м (8шт) | Вікно № 3 1.02 м\*м | 8 |
| 4 | Нащільник.білий100- довжина 2,48м (88шт)-довжина 3,57м (8шт)- розміри Н1=100;  |  |  |

У разі якщо у технічному завдані міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».

Вимоги до профілю:

 Профіль металопластикових вікон повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір),

-товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7 мм,

-армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5 мм,

-система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки,

ПВХ профіль білого кольору, повинен мати монтажну ширину не менше 70 мм.

 У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробах повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.

Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізи у відповідності з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.

Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, буль­башки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком не допускаються.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Фурнітура:

- закріпляючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

- колір – білий;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий;

Гарантія на комплектуючі:

система профілів – 5 років;

комплектуючі та фурнітура - 2 роки;

склопакети – 5 років;

додаткові аксесуари (ущільнювачі, ручки) – 2 роки

Гарантійний строк настає від дати підписання актів наданих послуг.

Учасник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об’єктів впродовж гарантійного терміну експлуатації.

Вимоги до склопакетів:

- склопакет 4iх14\_Arх4х14\_Arх4i– не менше 40 мм.;

-ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури від – 40 до + 70 градусів по Цельсію);

Склопакет не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).

У разі виявлення дефектів або недоліків, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки, протягом 14днів з моменту виявлення, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Транспортування та розвантаження металопластикових віконних блоків до місця встановлення проводиться за рахунок Учасника.

Термін надання послуг: до 01.07.2024 року

Місце надання послуг: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, б-р Європейський, буд. 3

Послуги повинні виконуватись згідно технології надання даних послуг з дотриманням діючих норм і правил з використанням конкретних матеріалів і конструкцій, безпечних умов праці.

2. Інші пункти та вимоги залишаються без змін.