**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Відновлювальні роботи (поточний ремонт) Деражнянського будинку культури Деражнянської міської ради Хмельницької області, пошкодженої внаслідок воєнних дій російської федерації за адресою вул. Миру 42, м. Деражня, Хмельницький район, Хмельницької області»**

**за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи**

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, надання послуг, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт з поточного ремонту за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам ДСТУ, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва. Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент».

**Обсяги надання послуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,6 |
| 2 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,2 |
| 3 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,16 |
| 4 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 71,84 |
| 5 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 29,1 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 | м2 | 203 |
| 7 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 203 |
| 8 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 | м2 | 139,5 |
| 9 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 36 |
| 10 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою. | м2 | 36 |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стартової до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 36 |
| 12 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 175,5 |
| 13 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 20 |
| 14 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 20 |
| 15 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | мЗ | 5,4 |
| 16 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,6 |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,2 |
| 18 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,16 |
| 19 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 71,84 |
| 20 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 16,8 |
| 21 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 29,1 |
| 22 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 29,1 |
| 23 | Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 35,5 |
| 24 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50  Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | мЗ | 1,3 |
| 25 | Готування важки опоряджувальних цементних розчинів | мЗ | 8,42 |
| 26 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 мЗ. | т | 13,8 |
| 27 | Перевезення сміття до 10 км | т | 13,8 |

Металопластикові конструкції повинні відповідати вимогам щодо енергоефективності віконних і дверних конструкцій.

На підтвердження відповідності якості використовуваних металопластикових конструкцій (вікна та двері та супутні товари) товару Учасник подає в складі своєї тендерної пропозиції наступні документи:

А) Висновок державної санітарної-епідологомічної експертизи на блоки віконні з однокамерними та двокамерними енергозберігаючими склопакетами; на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні; на прокладки ущільнювальні; профілі полівінілхлоридні. Якщо Учасник не являється власником вказаних висновків, він повинен надати в складі пропозиції гарантій лист від їх власника на використання висновків у тендері із зазначенням найменування Учасника та Замовника торгів.

Б) Протокол випробувань на Металопластикові вікна, що виданий Учаснику торгів;

В) Сертифікати відповідності на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні; на прокладки ущільнювальні; профілі полівінілхлоридні. Якщо Учасник не являється власником вказаних висновків, він повинен надати в складі пропозиції гарантій лист від їх власника на використання висновків у тендері із зазначенням найменування Учасника та Замовника торгів.

Г) Сертифікат якості виробництва ISO 9001:2015

***«З умовами та обсягами надання послуг, їх технічних та якісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємося»***

***Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Найменування виконавця (підрядника):***

***Підпис (прізвище, ім’я, посада)***