**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги на закупівлю**

**Дизельний генератор, бензиновий генератор (ДК 021:2015 код 31120000-3 – Генератори)**

1. Строк постачання: до 30.04.2023 року.
2. Місце постачання: Хмельницька область, смт. Гриців.
3. Кількісні характеристики та обсяги поставки товару

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Бензиновий генератор 5,5 кВт | шт. | 1 |
| 2 | Дизельний генератор 9 кВт | шт. | 1 |

1. Технічні вимоги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показник | Значення | Учасником обов`язково зазначення відповідності по кожному пункту |
| **Бензиновий генератор 5,5 кВт** |
| Тип двигуна | 4-х тактний бензиновий двигун з повітряним охолодженням |  |
| Тип генератора | Синхронний |  |
| Кількість циліндрів | 1 |  |
| Об’єм двигуна, куб. см | 389 |  |
| Потужність двигуна, к.с.  | 13 |  |
| Максимальна потужність кВт | 5,5 |  |
| Номінальна потужність кВт | Не менше 5,0 |  |
| Об’єм Паливного бака, л | Не менше 25 |  |
| Паливо  | Бензин АІ 95 |  |
| Шумність, Дб | Не більше 74 |  |
| Стартер | Ручний |  |
| Розмір: |  |  |
| Довжина, мм | 695 |  |
| Висота, мм | 545 |  |
| Ширина, мм | 525 |  |
| Вага, кг | Не більше 89 |  |
| Наявність акумулятора  | Ні |  |
| Кількість фаз | 1 |  |
| Вихідна напруга, В | 220 |  |
| **Дизельний генератор 9 кВт** |
| Тип палива | Дизельне паливо |  |
| Тип генератора | Синхронний |  |
| Кількість фаз | 3 |  |
| Напруга, В   | 380/220 В |  |
| Номінальна потужність, кВт   | Не менше 8  |  |
| Максимальна потужність, кВт   | 9  |  |
| Частота струму, Гц  | 50  |  |
| Номінальна сила струму, А | 32  |  |
| Гарантійний термін   | Не менше 24 міс |  |
| Захист від перевантаження | Так |  |
| Захист від короткого замикання | Так |  |
| Стан | Новий |  |
| Додаткові характеристики: |  |  |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |  |
| Рівень шуму, Дб   | 73 дБ |  |
| Датчик рівня мастила | Так |  |
| Наявність вольтметра | Так |  |
| Кількість коліщат | 4 |  |
| Лічильник мотогодин | Так |  |
| Акумулятор в комплекті | Так |  |
| Двигун: |  |  |
| Об'єм двигуна куб. см  | 794  |  |
| Потужність двигуна  к.с. | 18  |  |
| Тактность двигуна   | Чотиритактний |  |
| Об'єм паливного бака, л | Не менше 30  |  |
| Система охолодження двигуна | Водяна |  |
| Об'єм масляної системи двигуна, л | Не більше 3,3  |  |
| Кількість циліндрів   | 2 |  |
| Габаритні розміри: |  |  |
| Довжина, мм | 1050 |  |
| Висота, мм | 700  |  |
| Ширина, мм | 640  |  |
| Вага, кг | Не більше 210  |  |

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Гарантійний термін виробу не менше 24 місяців з дня поставки. Рік виготовлення повинен бути 2022рр., але не більше 12 місяців з дати поставки

2. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки:

- доставка товару здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень та пусконалагоджувальними роботами в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (надати лист-гарантію).

4. Товар повинен супроводжуватись документами виконані українською мовою: паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару (на кожну одиницю окремо).

5. Для підтвердження відповідності запропонованого товару учасник у складі **тендерної пропозиції** надає:

 - **Порівняльну таблицю** щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші (не нижчі), ніж у замовленого товару. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, генератор , або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».

- **Скановану(і) копію (ї) декларації виробника (ів), паспорта (ів) генератора, зазначені документи повинні мати посилання на конкретний артикул/модель виробу, що пропонується учасником.**

**- Лист - гарантію з вказаними адресами, та контактними телефонами сервісних центрів з обслуговування та ремонту генераторів**

6. Запропонований товар має встановлюватись та налаштовуватись спеціалістами учасника. **Для підтвердження учасник надає гарантійний лист** в складі тендерної пропозиції.

7. Учасник забезпечує навчання персоналу по роботі з обладнанням. **Для підтвердження учасник надає гарантійний лист в складі тендерної пропозиції**.

*Примітки:*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*