**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Водостічна система; код ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

Таблиця №1

Кількість, обсяг поставки, технічні та якісні характеристики товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва товару | Од. вим. | К-сть | Технічні характеристики |
| 1 | Водостічний жолоб прямокутного перерізу 120х140мм | м/п | 330 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття:  мат  Товщина металу:  0,5 мм Цинкування:  225 -275 г/кв.м |
| 2 | Кронштейни жолоба | шт | 370 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття: мат  Товщина металу: 0,5мм  Цинкування:  225 -275 г/кв.м |
| 3 | Лійки для труб водостічних прямокутного перерізу | шт | 22 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття: мат  Товщина металу: 0,5мм  Цинкування:  225 -275 г/кв.м |
| 4 | Труби водостічні 120х120мм | м/п | 370 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття: мат  Товщина металу: 0,5мм  Цинкування:  225 -275 г/кв.м |
| 5 | Коліна для труб водостічних прямокутного перерізу 45° | шт | 44 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття: мат  Товщина металу: 0,5мм  Цинкування:  225 -275 г/кв.м |
| 6 | Кронштейни для труб водостічних прямокутного перерізу з дюбелем | шт | 185 | Колір:  червоно-коричневий (RAL 8004)  Тип покриття: мат  Товщина металу: 0,5мм  Цинкування:  225 -275 г/кв.м |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму виробника, патент, конструкцію або тип товару чи матеріалів, то вважається, що технічні вимоги містить вираз (або еквівалент). Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару чи матеріалів*.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- вартість товару;

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до адреси Замовника:

- навантаження та розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов закупівлі.

Товар має постачатись в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження якості товару під час транспортування.

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Товар повинен бути новим, цільним без браку.

Товар, що постачається не перебуває у податковій заставі, не є під арештом, не є предметом іншого обтяження. Товар є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.

***На підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам надати:***

1. Копію документу про якість: сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або інші документи згідно з технічними вимогами, встановлений діючим законодавством на матеріал з якого виготовляється Водостічна система. Сертифікати, що надаються, мають бути чинними на момент проведення закупівлі.
2. Довідка про товар (заповнена відповідно до таблиці №1)
3. Довідка про товар (заповнена відповідно до таблиці №2).

Таблиця №1

ДАНІ ПРО ТОВАР\*

| № п.п | Найменування товару | Найменування виробника, країна | Рік виготовлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ··· |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(Посада уповноваженої особи Учасника)* | *(Підпис та печатка)* | *(Прізвище та ініціали)* |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р |  |  |

*\*В даній таблиці кожна комірка повинна бути заповнена.*