|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул Українській від будинку №8 до буд 44/2 в м. Шепетівка Хмельницької області ( Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг)) |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів (на однійполовині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій0 | 100м | 7 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0.25 м3 | 100т | 0.91 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 5 км | т | 91 |  |
| 4 | Знімання асфальтобетонних покритів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покритів 2100мм та глибиною фрезерування 50мм (на одній половині проїжджої частини при систематичному русітранспорту на другій  | 1000м2 | 4.425 |  |
| 567 | Перевезення сміття до 5 км Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою Улаштування основи щебеневої під бортовий камінь | тшт1м3 | 531 642 |  |
| 8 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покритів ( на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м | 7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 910111213  | Камені бетонні бортові БР100.30.18Розливання в'яжучих матеріалів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3.5 м (верхнього шару товщиною 50мм) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)На кожній 5мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3(приведено до 80мм) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)Суміш асфальтобетона гаряча, дрібнозерниста, щільна, тип А, марка1 | Шт1т1000м21000м2т | 7001.774.425 4.425855.795 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |