**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. Технічні та якісні характеристики товару

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця**  **вимірювання** | **Кількість** |
| **1** | **Вугілля кам’яне марки ДГ(13-100)** | **Тонна** | **40** |
| **2** | **Брикети паливні (котуни) на основі вугілля** | **Тонна** | **5** |

1. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- Доставка до місця, передбаченого цією документацією;

- Розвантаження за місцем доставки, про що учасником повинен бути наданий гарантійний лист;

3. Загальні умови поставки товарів:

* Строки поставки – до **15.10.2023 року**;

**Місце поставки:**

* Борисівський ліцей за адресою: 30320, Вул. Центральна, 3, с. Борисів, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.;
* поставка здійснюється в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби;
* поставка здійснюється не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання відповідної заявки Замовника. Постачання товару повинно відбуватися у світлий час доби, зважування в робочі дні з 7 до 17 годин в присутності представника замовника *(про що учасником повинен бути наданий гарантійний лист).*

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства(державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Учасники повинні надати гарантійний лист, з зобов’язанням забезпечити за власний рахунок зважування вугілля та брикетів в межах с. Плужне Хмельницької області, за присутності представника Замовника та представника Учасника, при кожній поставці товару.

1. Учасник надає у складі пропозиції наступні документи:

* Для вугілля (марка ДГ): скан-копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на марку вугілля, що передбачене згідно цієї документації, завірені виробником або постачальником товару.
* для брикетів: у складі тендерної документації надати - документ про якість на брикети (котуни) на вугільній основі із зазначенням виробника продукції, виданий випробувальною лабораторією, копію нормативно-технічного документу (технічних умов виробника) за якими виготовляються брикети (котуни) на вугільній основі, та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативно - технічний документу (технічних умов виробника) за яким виготовляються брикети (котуни) на вугільній основі, виданий Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів наявність якого передбачена ст. 11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист гарантію від виробника (або постачальника тощо) про відвантаження учаснику брикетів із зазначенням якісних та кількісних показників що вимагається умовами тендерної документації.

1. Якісні характеристики Товару повинні відповідати наступним критеріям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Марка вугілля** | **Зольність**  **на сухий стан палива** | **Загальна волога на робочий стан**  **палива** | **Масова (частка) кількість** |
| **Вугілля кам’яне марки**  **ДГ 13-100** | Не більше  14% | Не більше  14% | Масова частка кусків розміром менше нижчої границі не більше – 17 % |
| **Брикети паливні (котуни) на**  **основі вугілля** | Не більше  15% | Не більше  5% | Масова кількість частинок, що обсипається від маси партії, – до 5%. |

1. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

Замовник має право при поставці кожної окремої партії товару вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та брикетів та їх відповідності вимогам замовника. Завантаження та розвантаження товару буде здійснюватися силами учасника-переможця торгів. Поставка товару повинна здійснюватися за узгодженим із Замовником графіком, до місця поставки, транспортом постачальника.

З метою контролю кількості і якості вугілля замовник має право бути присутнім при завантаженні та зважуванні товару на території паливного складу (або майданчика, або площадки, тощо) учасника.

**\*\****Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент".*

*Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.*