**Зміни що вносяться до додатку 3 Тендерної документації**

1. на закупівлю **спеціальної аварійно-рятувальної машини середнього типу САРМ-С, колісна формула 4Х2**
2. (згідно з кодом CPV за ДК 021:2015 –34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До змін** | | **Після змін** | |
| **№**  **з/п** | **Викладений текст** | **№**  **з/п** | **Викладений текст** |
| **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**   |  | | --- | | **2.41 Висувна трисекційна універсальна драбина розміщена та закріплена на даху надбудови – 1 шт.**  Довжина драбини, мм:  у транспортному стані 4100±30  у робочому стані 10250±30  максимальне навантаження — не менше 150 кг. | | **2.18 Комплект опор до домкрату** (комплект складається з 3-х опор) **– 1 шт.**  Склад комплекту:  Універсальна кутова ступінчата опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.  Вага – не більше 12,3 кг.; Розмір, мм – не менше 450х273х146  Упорна передня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.  Вага – не більше 6,0 кг.; Розмір, мм – не менше 60х120х400.  Упорна задня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.  Вага – не більше 9,8 кг.; Розмір, мм – не менше 60х187х599 | | **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні**  **характеристики предмета закупівлі.**   |  | | --- | | **2.41 Висувна трисекційна універсальна драбина розміщена та закріплена на даху надбудови – 1 шт.**  Довжина драбини, мм:  у транспортному стані 3000 ± 30  у робочому стані 6900 ± 30  максимальне навантаження - 150 кг. | | 2.18 Комплект опор до домкрату (комплект складається з 3-х опор) – 1 шт. Склад комплекту: Універсальна кутова ступінчата опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 12,3 кг.; Розмір, мм – не менше 450х273х146 Упорна передня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 6,0 кг.; Розмір, мм – не менше 60х120х400. Упорна задня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 9,8 кг.; Розмір, мм – не менше 60х140х599 | |