**Зміни що вносяться до додатку 3 Тендерної документації**

1. на закупівлю **спеціальної аварійно-рятувальної машини середнього типу САРМ-С, колісна формула 4Х2**
2. (згідно з кодом CPV за ДК 021:2015 –34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби)

|  |  |
| --- | --- |
| **До змін** | **Після змін** |
| **№****з/п** | **Викладений текст** | **№****з/п** | **Викладений текст** |
| **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

|  |
| --- |
| **2.41 Висувна трисекційна універсальна драбина розміщена та закріплена на даху надбудови – 1 шт.**Довжина драбини, мм:у транспортному стані 4100±30у робочому стані 10250±30максимальне навантаження — не менше 150 кг. |
| **2.18 Комплект опор до домкрату** (комплект складається з 3-х опор) **– 1 шт.**Склад комплекту:Універсальна кутова ступінчата опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.Вага – не більше 12,3 кг.; Розмір, мм – не менше 450х273х146Упорна передня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.Вага – не більше 6,0 кг.; Розмір, мм – не менше 60х120х400.Упорна задня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт.Вага – не більше 9,8 кг.; Розмір, мм – не менше 60х187х599 |

 | **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні** **характеристики предмета закупівлі.**

|  |
| --- |
| **2.41 Висувна трисекційна універсальна драбина розміщена та закріплена на даху надбудови – 1 шт.**Довжина драбини, мм:у транспортному стані 3000 ± 30у робочому стані 6900 ± 30максимальне навантаження - 150 кг. |
| 2.18 Комплект опор до домкрату (комплект складається з 3-х опор) – 1 шт. Склад комплекту: Універсальна кутова ступінчата опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 12,3 кг.; Розмір, мм – не менше 450х273х146 Упорна передня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 6,0 кг.; Розмір, мм – не менше 60х120х400. Упорна задня пластина для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – не більше 9,8 кг.; Розмір, мм – не менше 60х140х599  |

 |