**Зміни що вносяться до додатку 3 Тендерної документації**

1. на закупівлю **спеціальної аварійно-рятувальної машини середнього типу САРМ-С, колісна формула 4Х2**
2. (згідно з кодом CPV за ДК 021:2015 –34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До змін** | | **Після змін** | |
| **№**  **з/п** | **Викладений текст** | **№**  **з/п** | **Викладений текст** |
| **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**   |  | | --- | | **1.5 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний з рухомою насадкою – 3 шт.**  Характеристики:  Тип лампи – LED;  Тип елементів живлення–Lithium-Ion;  Вага з елементами живлення — не більше 0,18кг.;  Світловий потік інтенсивний/ економний режим — не менше 176Люмен / 22Люмен;  Час роботи інтенсивний/економний режим - не менше 5 годин 30 хвилин / 48 годин;  Дальність освітлення інтенсивний/ економний режим - не менше 127 м / 44 м;  Сила світла інтенсивний/економний режим - не менше 4022 Кд / 492 Кд;  Водонепроникність — не нижче IPX7;  Комплектація:  - Ліхтар - 1 шт.;  - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1 шт.;  Ліхтарі встановлюються в кабіні особового складу в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі.  **Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму.** | | **1.3 Місце для розміщення\* цифро-аналогової автомобільної радіостанції - 1 місце**  Постачальник облаштовує спеціальне місце з кріпленнями цифро-аналогової автомобільної радіостанції. | | **1.4 Місце для розміщення\* цифро-аналогової портативної радіостанції**  **Постачальник облаштовує спеціальні місця з кріпленнями** цифро-аналогової портативної радіостанції. | | **1.6 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний**  **з рухомою насадкою – 3 шт.**  Мінімальні характеристики:  Тип лампи: LED;  Тип елементів живлення: 3 од. АКБ типи AA  Довжина: до 20 см.;  Вага з батареєю: не більше 0,25кг.;  Мінімальний світловий потік мінімальний:  не менше 320 / 180 / 170 Люмен  Час роботи мінімальний: не менше 6 год./14 год./ 15 год.  Дальність освітлення мінімальна: не менше 130 м / 120 м / 30 м  **Сила світла мінімальна: не менше 4400 Кд / 4500 Кд / 350 Кд**  Водонепроникність: не нижче IPх8 (занурення на 1 м протягом 30 хв.)  **Комплектність: Ліхтар, Акумулятор AA 1.5В ємністю не менше 800 мА/год 3 шт. із зарядним пристроєм.** | | **2.1 Ліхтар спеціальний груповий – 2 шт.**  Характеристики:  - Тип основної лампи - LED (не менше 4 штуки);  - Тривалість безперервної роботи, інтенсивний/економний режим, год. - не менше 3 години / 11 годин;  - Клас захисту — не нижче IP Х4;  - Світловий потік, інтенсивний/ економний режим – не менше 2207 Люмен /463 Люмен;  - Сила світла, інтенсивний/економний режим - не менше 51304 Кд / 10710 Кд;  - Дальність освітлення, інтенсивний/ економний режим - не менше 453 м / 207 м;  - Вага з АКБ — не більше 1,27 кг;  - Тип елемента живлення - Lithium-Ion;  Комплектація:  - Ліхтар – 1 шт.  - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1шт.;  - Ремінь плечовий - 1 шт.;  Ліхтарі встановлюються в надбудові або в кабіні в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі.  **Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму.** | | **2.15 Комбінований акумуляторний інструмент з насадкою-домкратом - 1 шт.**  Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018  за показниками 1I 2K 3J 4K 5J  Діаметр сталевого прута, що перерізається - не менше 32 мм  Відстань розтискання - не менше 370 мм  Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму  Комплектація:  комбінований інструмент – 1 шт.;  АКБ – не менше 2 шт.;  **зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт.** | |  | | **1.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні**  **характеристики предмета закупівлі.**   |  | | --- | | **1.5 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний з рухомою насадкою – 3 шт.**  Характеристики:  Тип лампи – LED;  Тип елементів живлення–Lithium-Ion;  Світловий потік інтенсивний/ економний режим — не менше 176Люмен / 22Люмен;  Час роботи інтенсивний/економний режим - не менше 5 годин 30 хвилин / 48 годин;  Дальність освітлення інтенсивний/ економний режим - не менше 127 м / 44 м;  Сила світла інтенсивний/економний режим - не менше 4022 Кд / 492 Кд;  Водонепроникність — не нижче IPX7;  Комплектація:  - Ліхтар - 1 шт.;  - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1 шт.;  Ліхтарі встановлюються в кабіні особового складу в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі.  **Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму.** | | **1.3 Автомобільна цифрова радіостанція – 1 шт.**  Радіостанція має відповідати:  - міжнародному стандарту (протоколу DMR ETS I TS 102 361-1,-2,-3)  - діапазон частот: 403-470 МГц чи 136-174 МГц (узгоджується з Замовником перед відвантаженням продукції);  - можливість підтримки криптографічного захисту інформації за алгоритмом шифрування AES;  Комплектація:  - прийом-передавач з активованими відповідними функціями – 1 шт.;  - антена автомобільна на магнітному кріпленні з кабелем та штатним антенним роз’ємом – 1 шт.  - зовнішній мікрофон (DTMF) – 1 шт.;  - керівництво з експлуатації радіостанції – 1 шт. | | **1.4 Місце для розміщення\* цифро-аналогової портативної радіостанції Постачальник облаштовує спеціальні місця з кріпленнями** цифро-аналогової портативної радіостанції – **виключено.** | | **1.6 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний**  **з рухомою насадкою – 3 шт.**  Мінімальні характеристики:  Тип лампи: LED;  Тип елементів живлення: 3 од. АКБ типи AA  Довжина: до 20 см.;  Мінімальний світловий потік мінімальний:  не менше 320 / 180 / 170 Люмен  Час роботи мінімальний: не менше 6 год./14 год./ 15 год.  Дальність освітлення мінімальна: не менше 130 м / 120 м / 30 м  **Сила світла мінімальна: не менше 4400 Кд / 4500 Кд / 350 Кд**  Водонепроникність: не нижче IPх8 (занурення на 1 м протягом 30 хв.)  **Комплектність: Ліхтар, Акумулятор AA 1.5В ємністю не менше 800 мА/год 3 шт. із зарядним пристроєм.** | | **2.1 Ліхтар спеціальний груповий – 2 шт.**  Характеристики:  - Тип основної лампи - LED (не менше 4 штуки);  - Тривалість безперервної роботи, інтенсивний/економний режим, год. - не менше 3 години / 11 годин;  - Клас захисту — не нижче IP Х4;  - Світловий потік, інтенсивний/ економний режим – не менше 2207 Люмен /463 Люмен;  - Сила світла, інтенсивний/економний режим - не менше 51304 Кд / 10710 Кд;  - Дальність освітлення, інтенсивний/ економний режим - не менше 453 м / 207 м;  - Тип елемента живлення - Lithium-Ion;  Комплектація:  - Ліхтар – 1 шт.  - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1шт.;  - Ремінь плечовий - 1 шт.;  Ліхтарі встановлюються в надбудові або в кабіні в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі.  **Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму.** | | **2.15 Комбінований акумуляторний інструмент з насадкою-домкратом - 1 шт.**  Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018  за показниками 1I 2K 3J 4K 5J  Діаметр сталевого прута, що перерізається - не менше 32 мм  Відстань розтискання - не менше 360 мм  Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-С без використання зовнішнього джерела електричного струму  Комплектація:  комбінований інструмент – 1 шт.;  АКБ – не менше 2 шт.;  **зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт.** | |  | |