***Додаток 1***

1. **Технічні (якісні) вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість | Од. виміру |
| Акумуляторна батарея PMNN4409AR 3000 мАг для радіостанції Motorola DP4400, DP4400e, DP4800, DP4800e | Характеристики акумулятора:  Сумісність з: Motorola DP4400, DP4400e, DP4401, DP4401e; DP4600, DP4600e, DP4601, DP4601e, DP4800, DP4800e, DP4801, DP4801e;  Ступінь захисту: IP68;  Хімічний тип: Li-ion/ Літій-іонний;  Напруга: 7.4 В  Ємність: 3000 мАг;  Максимальна потужність заряду: 22.2 Wh  Технологія IMPRES;  Модель: PMNN4409AR;  Гарантійний термін: 12 місяців. | шт. | 76 |

Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*