**Перелік змін, що вносяться до Тендерної документації від 03.08.2023р. на закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі гаражів КНП ММР «ЦПМСД № 3»**

**по вул. Шосейна, 128 в м. Миколаєві, за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.**

**Ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-03-004252-a**

**Додаток 3 до Тендерної документації від 10.08.2023 р., викласти в новій редакції, що додається**

Додаток № 3

До тендерної документації (зі змінами)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Технічне завдання

Поточний ремонт покрівлі гаражів КНП ММР «ЦПМСД № 3»

по вул. Шосейна, 128 в м. Миколаєві, за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | кількість | примітки |
| 1. | Розбирання парапетів з листової сталі | м | 26 |  |
| 2. | Розбирання поясків (фартухів) з листової сталі | м | 89,4 |  |
| 3. | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів | м  | 89,4 |  |
| 4. | Ремонт покрівлі в один шар з рулонних матеріалів (Акваізол СБС-ПЕ-4,0-ПС (або аналог)) з застосуванням газопламеневих пальників | м 2 | 610,0 |  |
| 5. | Улаштування покрівель рулонних матеріалів (Акваізол СБС-ПЕ-3 (або аналог)) – додаткового шару | м | 89,4 |  |
| 6. | Улаштування поясків (фартухів) з листової сталі | м | 89,4 |  |
| 7. | Улаштування настінних жолобів | м | 44,7 |  |
| 8. | Заміна виступаючих вентиляційних труб з ковпаками. | шт | 3 |  |
| 9. | Улаштування з листової сталі (б/у) парапетів | м | 26 |  |
| 10. | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок | м | 17 |  |
| 11. | Труба водостічна ф 120мм | м | 17 |  |
| 12. | Воронка водостічна | шт | 4 |  |
| 13. | Лоток водостічний | шт | 4 |  |
| 14. | Коліно водостічне ф 120 мм | шт | 12 |  |

Примітки:

Договірна ціна встановлюється твердою.

Учасники повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, а саме:

Кошторисна документація пропозиції повинна містити наступні документи:

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

- Локальний кошторис на будівельні роботи;

- Відомість ресурсів до локального кошторису;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва;

- Договірна ціна;

- Дефектний акт.

Учасники надають скан-копію діючий дозвільний документ на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або чинну Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, виданих згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (зі змінами), що підтверджують право на виконання відповідних до закупівлі робіт підвищеної небезпеки:

* роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Учасник повинен гарантувати можливість надання послуг з поточного ремонту без отримання авансового платежу, про що при поданні тендерної пропозиції надається письмова згода.

\*Примітка: Учасник має можливість направлення свого фахівця для огляду об’єкта та можливого уточнення об’єму робіт і необхідних матеріалів. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.