**ДОДАТОК №4**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**видатки благоустрою населених пунктів (послуги з улаштування цементобетонного покриття на центральному кладовищі у місті Верхньодніпровську) код згідно класифікатора «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен підтвердити відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування робіт та матеріали** | **Од.** | **Кіль-кість** | **Підтвердження вимог учасником** |
| 1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального | м3 | 30 |   |
| 2 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (улаштування бетонного покриття із фібробетону факт. товщ. 200 мм) | м2 | 336,2 |   |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | м2 | 336,2 |   |
| 4 | Готування фібробетона | м3 | 67,32 |   |

Учасник визначає ціну, яку він пропонує за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, відвантаження матеріалів.

Обсяг закупівлі може бути зменшеним в залежності від фактичного обсягу видатків замовника.

При готуванні фібробетонної суміші повинні використовуватись базальтові волокна, довжиною 18-25 мм. Розчин фібробетону повинен відповідати вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-23-95 *(Учасник надає гарантійний лист, щодо підтвердження даної вимоги).*

При улаштування суміші потрібно дотримуватись наступних параметрів довкілля, а саме: середньодобова температура 10°C – 25°C; вологість 65 – 80%; проведені заходи з захисту залитого об'єму від дії вітру, опадів, грунтових вод і прямих сонячних променів. *(Учасник надає гарантійний лист, щодо дотримання даної вимоги).*

Розмір кожної конструкції при улаштування повинен бути не менше - ширина 3 м., довжина 2 м., товщина 200 мм.

Між перекриттями повинні бути термошви - дошка 200\*25 мм. оброблена бітумним праймером.

**Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:**

* тендерна пропозиція Учасника має містити гарантійний лист щодо надання послуг з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.
* пропозиції повинні враховувати вартість використання обладнання, паливо- мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством;
* послуги, які становлять предмет закупівлі, мають надаватися якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Для підтвердження якості учасник має надати довідку про те, що якість послуг, які будуть надаватися/виконуватися буде відповідати нормам чинного законодавства, а також гарантувати Замовнику, що у разі необхідності буде здійснювати надання послуг у вихідні, святкові дні;
* для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг/виконання робіт та після їх завершення, учасник має надати довідку про застосування заходів із захисту довкілля з описом даних заходів.
* в зв’язку з обмеженим доступом проїзних шляхів до місця поховання (міського кладовища) та з метою мінімізування поділу фібробетону на окремі ділянки для більшої цілісності (улаштування) конструкції, учасник повинен надати довідку з підтвердженням наявності легкого мобільного бетонозмішувача, який виготовляє від 0,6 до 1 м3 бетону за одне завантаження, швидкість одного змішування до 10 хвилин.
* учасник надає гарантійний лист, в якому гарантує при підписанні актів наданих послуг надавати копії сертифікатів якості та копії накладних (або чеків) на основні матеріали, які будуть використані при виконанні послуг для підтвердження їх якості та вартості.

*\*У разі, якщо послуга не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови Замовника, пропозиція відхиляється.*