**Додаток № 4**

до Тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі:

- акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V, 12 АН/20HR - 1 штука для обчислювача об’єму газу «Універсал АБ-12»;

- акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12-7.2 (12V/7Ah/20Hr) – 10 штук, в т.ч.: для пожежної сигналізації ППКП 019 - 4 штуки; для охоронної сигналізації БП 1215 «Атлас-2М1» - 6 штук.

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі:31440000-2 Акумуляторні батареї

Місце поставки товару: адміністративна будівля Полтавської митниці за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд. 28.

Строк поставки товару: до 01.12.2023 року

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Код за ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| 1. | Акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V, 12 АН/20HR | 31440000-2 Акумуляторні батареї | штука | 1 |
| 2. | Акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12-7.2 (12V/7Ah/20Hr) | 31440000-2 Акумуляторні батареї | штука | 10 |

**1. Загальні вимоги:**

* 1. Пропоновані Учасником:

 - акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V, 12 АН/20HR - 1 штука для обчислювача об’єму газу «Універсал АБ-12»;

- акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12-7.2 (12V/7Ah/20Hr) – 10 штук, в т.ч.: для пожежної сигналізації ППКП 019 - 4 штуки; для охоронної сигналізації БП 1215 «Атлас-2М1» - 6 штук (далі – Товар) повинні відповідати технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.

* 1. Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
	2. Товар має бути новим, не старішим від 6 місяців з дати виготовлення, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не повинні бути порушеними.
	3. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
	4. Товар повинен бути сумісним з:

- обчислювачем об’єму газу «Універсал АБ-12» (згідно з № 1 номенклатурної позиції);

- пожежною сигналізацією ППКП 019 та охоронною сигналізацією БП 1215 «Атлас-2М1» (згідно з № 2 номенклатурної позиції).

* 1. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

**2. Вимоги до товару:**

2.1. Пропонований Учасником Товар має відповідати наступним основним технічним і якісним вимогам:

згідно з № 1 номенклатурної позиції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB 12В 12 АЧ (GP12120 F2) або еквівалент |
| 2 | Номінальна напруга, V | 12  |
| 3 | Ємність Ah | 12 |
| 4 | Розмір (Д х Ш х В), мм | 151 х 98 х 94  |
| 5 | Вага, кг | 3,250  |
| 6 | Матеріал корпусу | пластик |
| 7 | Внутрішній опір, mОм | 25 |
| 8 | Призначення | Для обчислювача об’єму газу «Універсал АБ-12» |
| 9 | Рекомендований максимальний струм заряду, А | 3 |
| 10 | Час автономної роботи, років | Не менше 3 |
| 11 | Гарантія | 12 місяців |
| 12 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 13 | Тип клеми акумулятора | F2 |

згідно з № 2 номенклатурної позиції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB GP1272F212V 7.2 Ah або еквівалент |
| 2 | Номінальна напруга, V | 12  |
| 3 | Ємність, Ah | 7 |
| 4 | Розмір (Д х Ш х В), мм | 150 x 65 x 94  |
| 5 | Вага, кг | 1,950  |
| 6 | Матеріал корпусу | пластик |
| 7 | Внутрішній опір, mОм | 25 |
| 8 | Призначення | Для пожежної сигналізації ППКП 019; для охоронної сигналізації БП 1215 «Атлас-2М1»  |
| 9 | Рекомендований максимальний струм заряду, А | 2,1  |
| 10 | Час автономної роботи, років | Не менше 3 |
| 11 | Гарантія | 12 місяців |
| 12 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 13 | Тип клеми акумулятора | F1 |

**3. Підтвердження відповідності вимогам:**

3.1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником в Додатку №4 до тендерної документації, Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції :

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, **довідку за формою, визначеною у цьому додатку**, із зазначенням інформації про виробника та/або торгову марку, модель та фактичні технічні характеристики пропонованого товару та його компонентів. У вказаній довідці Учасник має вказати фактичні дані пропонованого товару. |
| 2 | Копію **документа** (*декларацію відповідності, сертифікат якості, технічний паспорт чи інший документ, в якому зазначена інформація про фактичні технічні характеристики товару)* **від виробника та/або офіційного представника виробника в Україні** з обов’язковим зазначенням фактичних технічних характеристик, які вказані Учасником у таблицях 1, 2 Довідки за формою до Додатку № 4 до Тендерної документації. Якщо зазначений документ викладений не українською мовою, він повинен бути наданий разом із його автентичним перекладом на українську мову. Переклад повинен бути засвідчений підписом та печаткою (у разі використання) Учасника, або засвідчений нотаріально (на розсуд Учасника). Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе Учасник. Всі витрати стосовно надання автентичного перекладу документів несе Учасник. |

**Форма**

до Додатку № 4 до Тендерної документації

**ДОВІДКА ПРО НЕОБХІДНІ ФАКТИЧНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ**

Назва предмету закупівлі: акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V, 12 АН/20HR -1 штука для обчислювача об’єму газу «Універсал АБ-12»

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **31440000-2 Акумуляторні батареї**

Місце поставки товару: адміністративна будівля Полтавської митниці за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд. 28.

Строк поставки товару: до 01.12.2023 року

Кількість товару: 1

Одиниця виміру: штука

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Торгова марка та/або виробник (фактична) |  |
| Модель (фактична) |  |
| Назва параметру | Технічні вимоги | Фактичні технічні характеристики Товару, пропонованого Учасником1 |
| Номінальна напруга, V | 12  |  |
| Ємність, Ah | 12 |  |
| Розмір (Д х Ш х В), мм | 151 х 98 х 94 |  |
| Вага, кг | 3,250  |  |
| Матеріал корпусу | пластик |  |
| Внутрішній опір, mОм | 25 |  |
| Призначення | Для обчислювача об’єму газу «Універсал АБ-12» |  |
| Рекомендований максимальний струм заряду, А | 3  |  |
| Час автономної роботи, років | Не менше 3 |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |
| Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |  |
| Тип клеми акумулятора | F2 |  |

Назва предмету закупівлі: акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12-7.2 (12V/7Ah/20Hr) – 10 штук, в т.ч.: для пожежної сигналізації ППКП 019 - 4 штуки; для охоронної сигналізації БП 1215 «Атлас-2М1» - 6 штук.

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **31440000-2 Акумуляторні батареї**

Місце поставки товару: адміністративна будівля Полтавської митниці за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд. 28.

Строк поставки товару: до 01.12.2023 року

Кількість товару: 10

Одиниця виміру: штука

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Торгова марка та/або виробник (фактична) |  |
| Модель (фактична) |  |
| Назва параметру | Технічні вимоги | Фактичні технічні характеристики Товару, пропонованого Учасником1 |
| Номінальна напруга, V | 12  |  |
| Ємність, Ah | 7 |  |
| Розмір (Д х Ш х В), мм | 150 х 65 х 94 |  |
| Вага, кг | 1,950  |  |
| Матеріал корпусу | пластик |  |
| Внутрішній опір, mОм | 25 |  |
| Призначення | Для пожежної сигналізації ППКП 019; для охоронної сигналізації БП 1215 «Атлас-2М1» |  |
| Рекомендований максимальний струм заряду, А | 2,1  |  |
| Час автономної роботи, років | Не менше 3 |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |
| Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |  |
| Тип клеми акумулятора | F1 |  |

1. Пропонований Товар відповідає технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.
2. Технічні, якісні характеристики пропонованого Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
3. Пропонований Товар є новим, не старішим від 6 місяців з дати виготовлення, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені.
4. Упаковка, у якій поставляється пропонований Товар, відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
5. Пропонований Товар є сумісним з:

- обчислювачем об’єму газу «Універсал АБ-12» (згідно Таблиці 1);

- пожежною сигналізацією ППКП 019 та охоронною сигналізацією БП 1215 «Атлас-2М1» (згідно Таблиці 2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |

1*Учасник має вказати фактичні дані пропонованого товару. Якщо Учасником буде зазначено, наприклад: «НЕ МЕНШЕ», «+/-», така інформація буде сприйматися Замовником такою, що не відображає фактичну інформацію про товар та не дає можливості встановити відповідність товару вимогам Тендерної документації*

***Фактична інформація з даної довідки буде використана для оформлення договору за результатом закупівлі.***