***ДОДАТОК 1***

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**09110000-3 - Тверде паливо**

**Паливні гранули (пелети) з деревини**

1. Кількість товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Предмет закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість, одиниць** |
| 1 | Паливні гранули (пелети) з твердих пород деревДіаметр – 6-8 ммПакування – мішки до 50 кгВартість доставки, тари та упаковки включена в ціну Товару | тон | 110 |

*У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".*

2. Строк поставки: до 31 грудня 2023 року.

Поставка кожної партії Товару здійснюється на підставі заявки Замовника 2 рази на місяць.

При постачанні Товару Постачальник надає Замовнику:

- видаткову накладну;

- паспорт якості від Виробника на поставлену партію Товару з зазначенням технічних та якісних характеристик Товару.

3. Місце поставки: Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 124, територія КНП «Бериславська ЦРЛ».

Усі витрати пов’язані з доставкою товару несе Учасник.

4. Технічні характеристики Товару:

Товар повинен бути виготовлений з дотриманням законодавства України, вимог та норм ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні.Технічні умови» та інших діючих державних стандартів, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, які затверджено у встановленому порядку.

Паливні гранули (пелети) мають відповідати вимогам не гірше граничних нормативів, які встановлені ДСТУ 8358:2015 для гранул паливних I (першої) групи якості за наступними показниками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Найменування показників | Значення показників |
| 1 | Зольність, % | Не більше 1,0 |
| 2 | Нижча теплота згоряння, Ккал/кг | Не менше 4180 |
| 3 | Щільність, кг/м3 | Не менше 1100 |
| 4 | Загальна вологість, % | Не більше 10 |

5. Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

**Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

Оригінал або завірену учасником копію протоколу випробувань на паливні пелети, виданого незалежною лабораторією в 2023 році.