**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

ДК 021:2015, код 09110000-3 - Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки Г (Г2) 13-100 або Г (13-100) або еквівалент; брикети (котуни) на вугільній основі)

*У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

**Строк постачання товару протягом 2023 року до 30 листопада 2023 року** згідно заявок, наданих Замовником торгів але не пізніше 10 днів з дати отримання заявки замовника учасником**.**

**І. Вимоги до вугілля кам’яного:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Кіль-кість,  тон | Зольність на сухий стан палива,  %,  не більше | Загальна волога на робочий стан палива, %, не більше | нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше, ніж ккал/кг |
| Вугілля кам’яне марки Г (Г2) 13-100 або Г (13-100) або еквівалент | 28 | 24 | 8 | 5300 |

Основні технологічні характеристики вугілля відповідно до ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови»

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме**:

1. У складі тендерної пропозиції учасника для підтвердження відповідності запропонованого вугілля технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинні бути:

2.1. Довідка в довільній формі із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником вугілля, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, загальна сірка на сухий стан палива, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, інформацію про походження вугілля, інформацію про виробника вугілля якому видано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, а також дату та номер такого сертифікату.

*\*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що наданий у складі тендерної пропозиції.*.

**2.2. виключено**.

2.3. Інформаційний лист з поясненням яким чином буде забезпечена учасником поставка визначених замовником в цьому тендері марок вугілля із зазначенням інформації стосовно виробника(ів) товару (вказати повне найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон виробника) та постачальника(продавця) товару, якщо учасник для забезпечення потреб замовника буде закуповувати вугілля у будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності (вказати найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон такого суб’єкта господарювання).

**2.4.** **виключено***.*

2.5 Якщо учасником пропонується еквівалент марки вугілля, що закуповується Замовником, він повинен додатково у складі пропозиції надати таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо всіх основних якісних, технологічних, експлуатаційних показників марки вугілля, що закуповується замовником в цьому тендері, до аналогічних характеристик еквівалентного товару – марки вугілля, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару – марки вугілля має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації замовника, а саме в п. 1.3 Додатку 2 до цієї тендерної документації. Крім того, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати документ (висновок або лист замовнику) від ТК-92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ» або іншого уповноваженого органу чи підприємства, повноваження якого щодо надання таких висновків підтверджено чинними нормативно-правовими актами України, що запропонований учасником товар – марки вугілля є еквівалентом марки вугілля, що закуповується замовником у відповідності до вимог цієї тендерної документації.

*В розумінні даної тендерної документації «виробником» вугілля вважається особа (юридична чи фізична), яка виконує роботи з видобутку та/або дроблення та/або сортування та/або збагачення кам'яного вугілля та/або переробки вугілля.*

*У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації (зокрема: отримання сертифікатів та інших документів, які такому учаснику не надавлись підприємством яке є їх отримувачем, для використання таким учасником для участі в цих торгах, тощо), що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.*

*Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також самостійно перевіряє зазначені дані у інформаційних системах, відкритих реєстрах та базах даних України.*

*Учасник надає довідку (складену учасником в довільній формі) про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження), а також місцезнаходження (адреса) виробничих потужностей), із зазначенням показників зольності на сухий стан палива, загальної вологи на робочий стан палива, нижчої теплоти згорання на робочий стан палива вугілля, що є предметом закупівлі, та інформацію про екологічну безпеку вугілля, що пропонується для постачання.*

1. Основні технологічні характеристики брикетів (котунів) на вугільній основі

- кількість – 2 т;

* масова частка вологи на робочий стан палива – не більше 5 %;
* зольність на робочий стан палива — не більше15%;
* вихід летких речовин 10-15%;
* кількість частинок, що обсипається від гранул від маси партії, – не більше 5%;
* теплота згорання не менше - 6400 ккал/кг;

**3.1.** **виключено**.

Додаткові умови:

- Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. Поставка товару учасником здійснюється за його рахунок та його власними силами;

- Кожна партія вугілля, що поставляється, повинна супроводжуватися посвідченням про якість, який підтверджує якість вугілля;

- дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

**- виключено;**

- умовами цієї закупівлі передбачається необхідність застосування заходів щодо безпеки та охорони довкілля, що визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Законом України «Про відходи»;

***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***

***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***

***У разі укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис, М.П.*  *(у разі використання), дата)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |

*\* Обов’язково заповнюється учасником*