Author: User
Last saved by: Щегельська Ольга Іванівна

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                        -  -                                                              176_ДЦ_ВОБ

Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)                                        -  -                                             419_ДЦ_ДФ_02-01-01

| Додаток 3 до                                                                                                                                                                             тендерної документації

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
(технічне завдання)

«Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького» (код ДК 021-2015 -  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок в 
Південно-Східній частині м. Хмельницького

1 | Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,0035 |
2 | Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,0035 |
3 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см | м3 | 2,52 |
4 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см | м3 | 10 |
5 | Корчування вручну в міських умовах пнів ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см | шт. | 11 |
6 | Корчування вручну в міських умовах пнів діаметр пня 40 см | шт. | 3 |
7 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт. | 6 |
8 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см | шт. | 3 |
9 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 195 |
10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 88 |
11 | Розбирання цементно-бетонних покриттів | м3 | 6 |
12 | Розбирання поребриків | м | 356 |
13 | Розбирання бортових каменів | м | 680 |
14 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 30 |
15 | (Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т | шт. | 4 |
16 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 500 |
17 | Навантаження сміття вручну | т | 43,153 |
18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 543,153 |
19 | Виготовлення перильної огорожі | т | 0,3 |
20 | Металопрокат | т | 0,3096 |
21 | Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з відстанню між стояками 4 м | м | 15 |
22 | Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів | м2 | 18 |
23 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,009 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5
24 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,134 |
25 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, марка 1 | т | 2,142 |
26 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 50 |
27 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,575 |
28 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2,75 |
29 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](від розбирання) | м2 | 75 |
30 | Пісок природний із відсівів подрібнення | м3 | 3,825 |
31 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,3225 |
32 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 /демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/ | шт. | 5 |
33 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт. | 5 |
34 | Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 5 |
35 | Заміна решіток приймальників дощової каналізації | шт. | 5 |
36 | Решітки приймальників дощової каналізації | шт. | 5 |
37 | Улаштування бетонних блоків | шт. | 3 |
38 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 3 |
39 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 9 |
40 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 11 |
41 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт. | 11 |
42 | (Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом | опор | 1 |
43 | Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом | опор | 1 |
44 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 140 |
45 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 2161 |
46 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 644 |
47 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 2042 |
48 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 1335 |
49 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 220 |
50 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1( к-5) | м2 | 220 |
51 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 3,3 |
52 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 55,44 |
53 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 3203 |
54 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-3) | м2 | 2690 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5
55 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-8) | м2 | 270 |
56 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 80,075 |
57 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 613,1916 |
58 | Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт. | 2 |
59 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт. | 3 |
60 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати к-2,5 | шт. | 3 |
61 | Установлення водопропускних лотків на бетонну основу | м | 4 |
62 | Лотки водопропускні | м | 4 |
63 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 1190 |
64 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(до 4 см) | м2 | 1190 |
65 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,714 |
66 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, марка 1 | т | 113,764 |
67 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 1497 |
68 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт. | 1497 |
69 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1944 |
70 | Поребрик бетонний БР 100.20 8 | шт. | 1944 |
71 | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1838 |
72 | Пісок природний із відсівів подрібнення | м3 | 93,738 |
73 | Пісок природний, збагачений | м3 | 7,9034 |
74 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм | м2 | 1856,38 |
75 | Різання дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 130 |
76 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 875 |
77 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см) | м2 | 875 |
78 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,63 |
79 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, марка 1 | т | 104,125 |
80 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(для газону) | м3 | 57 |
81 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 74,1 |
82 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 2262 |
83 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | м2 | -2265 |
84 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 2262 |
85 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,4524 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5