**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: «Кріпильні деталі».

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|
| 1 | Кріплення для пральних та сушильних машин | к-т. | 6 | Ергономічне та міцне кріплення з врахуванням конкретних розмірів та ваги пральної або сушильної машини. Забезпечує надійне закріплення без ризику пошкодження пристрою під час транспортування прального модулю. Має зручну систему монтажу для спрощення установки. Виготовлене з високоякісних матеріалів, що гарантує тривалу експлуатацію без втрати стійкості та надійності. Розміри кріплення для пральних та сушильних машин необхідно зняти на місці обладнання контейнера прального модулю для потреб особовому складу Збройних Сил України. Доставка та встановлення за рахунок виробника. |
| 2 | Самонаріз рамний (турбошуруп) 7,5х112 | уп. | 2 | Турбошуруп. Діаметр: 7.5 мм.;довжина: 112 мм.; матеріал: нержавіюча сталь; покриття: жовтий цинк; тип головки: потайна; колір виробника: жовтий цинк; конструкція: потайна головка; тип: шуруп меблевий; кількість в упаковці: 100 шт. |
| 3 | Шуруп для дерева чорний 4,2х65 мм | уп. | 1 | Діаметр, мм: 4,2; довжина, мм: 65; для якого матеріалу: для дерева; матеріал: сталь цементована загартована; область застосування: для будівництва; покриття: фосфат; розмір під біту: PH2; різьба: повна; пакування: 200; шліц: хрестоподібний (PH). |
| 4 | Шуруп для дерева чорний 4,8х90 мм | уп. | 1 | Діаметр, мм: 4,8; довжина, мм: 90; для якого матеріалу: для дерева; матеріал: сталь цементована загартована; область застосування: для будівництва; покриття: фосфат; розмір під біту: PH2; різьба: повна; пакування: 200; шліц: хрестоподібний (PH). |
| 5 | Шуруп для дерева чорний 3,5х40 мм | уп. | 1 | Шуруп по дереву. Кількість в упаковці 1000 шт.; робочий матеріал: метал; тип покриття саморізу: фосфатований PH 2 25 мм. Габаритні розміри: 3,5х40 мм. |
| 6 | Шуруп для дерева чорний 3,5х35 мм. | уп. | 5 | Шуруп по дереву. Кількість в упаковці 1000 шт.; робочий матеріал: метал; тип покриття саморізу: фосфатований PH 2 25 мм. Габаритні розміри: 3,5х35 мм. |
| 7 | Кріплення для труб ⌀ 20 (подвійні) | шт | 20 | Тип хомута: пластиковий; матеріал хомута: поліпропілен; кріплення для труби 220 (кліпса). |
| 8 | Саморіз для г/к в дерево 4,8х120 | уп. | 1 | Вид шліца: хрестоподібний типу Philips; діаметр різьблення кріпильного виробу: 4.8 мм; тип кріпильного виробу: саморіз; упаковка 200; форма головки кріпильного виробу: потайна; довжина: 120 мм; матеріал кріпильного виробу: сталь. |
| 9 | Гвинт для кріплення профільного листа в дерево (зелений) | уп. | 5 | Стандарт: DIN 7504 K; колір: зелений (RAL 6005); тип накінечника: свердло; фасування: в упаковці; Колір RAL: 6005; розмір під біту: HEX8; діаметр: 4.8 мм; довжина: 35 мм; матеріал: сталь; тип: саморіз покрівельний; тип головки: шестигранна; матеріал установки: для дерева, для металу, для металочерепиці, для профнастилу, для покрівлі. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК 021:2015 44530000-4 «Кріпильні деталі».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 15 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |