Перелік внесених змін до тендерної документації

щодо предмету закупівлі **Сміттєвоз із заднім завантаженням**

Код ДК 021:2015 34140000-0 – «Великовантажні мототранспортні засоби» (Сміттєвоз портальний), [UA-2023-11-03-011641-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-03-011641-a)

**Попередня редакція**

**ДОДАТОК №4**

**до тендерної документації**

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 (або еквівалент)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

1. Загальні положення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 | Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 (або еквівалент) призначений для збору твердих побутових відходів та великогабаритного будівельного сміття, транспортування і розвантаження в місцях утилізації |  |
| 1.3 | Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 повинен бути (2023 року виробництва) та такий, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до есплуатації.  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Колісна формула 4х2 |  |
| 2.2 | Відповідність нормам екологічності не менше Євро 5 |  |
| 2.3 | Колісна база не менше 3845 мм |  |
| 2.4 | Тип двигуна дизельний |  |
| 2.5 | Потужність двигуна автомобіля не менше 150 кВт |  |
| 2.6 | Вантажопідйомність шасі, не менше 8000 кг |  |
| 2.7 | Максимально технічно припустима повна маса, не менше 11900 кг |  |
| 2.8 | Коробка передач механічна |  |
| 2.9 | Кількість передач не менше 6 |  |
| 2.10 | Тип кабіни безкапотна, з кондиціонером |  |
| 2.13 | Кількість місць для сидіння в кабіні не менше 2 |  |
| 2.14 | Паливний бак не менше 200 л |  |
| 2.15 | Рульве управління з гідропідсилювачем |  |
| 2.16 | Гальмівна система з АBS, ESP |  |
| 2.17 | До складу обладнання сміттєвоза повинно входяти - надрамник, стріла, аутригери, гідроcистема |  |
| 2.18 | Обладнання призначено для перевезення контейнерів не менше 7,0 м3  |  |
| 2.19 | Тип приводу рабочих органів повинен бути гідравлічний |  |
| 2.20 | Маса спецобладнання з контейнером не більше 2000 кг  |  |
| 2.21 | Вага перевозимого вантажу не більше 5700 кг  |  |
| 2.22 | Маса і габаритні розміри обладнання повинні бути в межах допустимих навантажень на осі і габаритні розміри автомобіля, а також відповідати діючим технічним вимогам та іншим характеристикам зазначеного автомобіля. |  |
| 2.23 | Обладнання повинно мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях | .  |
| 2.24 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, не проварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |  |
| 2.25 | Болтові з'єднання мають бути надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути виключено шляхом встановлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. |  |
| 2.26 | Колір обладнання – помаранчевий. Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |  |
| 2.27 | Сміттєвоз повинен бути укомлектований машинним дорожнім комплектом ЗІП, який включає аптечку, знак аварійної зупинки, набір ключів, вогнегасник, домкрат, світлодіодний блочний маячок |  |
| 2.28 | Гарантійні зобов’язання на шасі не менше 12 місяці/ або 20000 км пробігу |  |

На підтвердження поставки якісного та комплектного товару, визначені тендерною документацією – Учасник в складі пропозиції повинен надати:

- копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу з минулих поставок або гарантійний лист про надання такого сертифікату разом з поставкою товару,

копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів;

- підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів)– скан-копією листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні (у випадку надання скан-копії листа від офіційного дистриб’ютора заводу виробника шасі в Україні, додатково надати скан-копію листа з підтвердженням поставки від заводу-виробника в адресу офіційного дистриб’ютора) у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні, з зазначенням ідентифікаційного номера закупівлі.

- скан-копію листа від виробника сміттєвоза (з наданням відповідних документів від виробника сміттєвоза), що підтверджують дилерство чи дистриб’ютерство, тощо)) із зазначенням ідентифікатора закупівлі про підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією. Вказаний гарантійний лист має містити інформацію про виробника (назву та/або торгівельну марку) та модель товару, які мають відповідати товару, що запропонований учасником (лист надається якщо учасник не є виробником пропонованого сміттєвоза)

**Вимоги щодо локалізації**

 Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

 Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

 Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10.

 У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

**Нова редакція**

**ДОДАТОК №4**

**до тендерної документації**

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 (або еквівалент)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

1. Загальні положення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 | Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 (або еквівалент) призначений для збору твердих побутових відходів та великогабаритного будівельного сміття, транспортування і розвантаження в місцях утилізації |  |
| 1.3 | Сміттєвоз портальний СБМ-401/3 повинен бути (2023 року виробництва) та такий, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до есплуатації.  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Колісна формула 4х2 |  |
| 2.2 | Відповідність нормам екологічності не менше Євро 5 |  |
| 2.3 | Колісна база не менше 3845 мм |  |
| 2.4 | Тип двигуна дизельний |  |
| 2.5 | Потужність двигуна автомобіля не менше 150 кВт |  |
| 2.6 | Вантажопідйомність шасі, не менше 8000 кг |  |
| 2.7 | Максимально технічно припустима повна маса, не менше 11900 кг |  |
| 2.8 | Коробка передач механічна |  |
| 2.9 | Кількість передач не менше 6 |  |
| 2.10 | Тип кабіни безкапотна, з кондиціонером |  |
| 2.13 | Кількість місць для сидіння в кабіні не менше 2 |  |
| 2.14 | Паливний бак не менше 200 л |  |
| 2.15 | Рульве управління з гідропідсилювачем |  |
| 2.16 | Гальмівна система з АBS, ESP |  |
| 2.17 | До складу обладнання сміттєвоза повинно входяти - надрамник, стріла, аутригери, гідроcистема |  |
| 2.18 | Обладнання призначено для перевезення контейнерів не менше 7,0 м3  |  |
| 2.19 | Тип приводу рабочих органів повинен бути гідравлічний |  |
| 2.20 | Маса спецобладнання з контейнером не більше 2000 кг  |  |
| 2.21 | Вага перевозимого вантажу не більше 5700 кг  |  |
| 2.22 | Маса і габаритні розміри обладнання повинні бути в межах допустимих навантажень на осі і габаритні розміри автомобіля, а також відповідати діючим технічним вимогам та іншим характеристикам зазначеного автомобіля. |  |
| 2.23 | Обладнання повинно мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях | .  |
| 2.24 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, не проварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |  |
| 2.25 | Болтові з'єднання мають бути надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути виключено шляхом встановлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. |  |
| 2.26 | Колір обладнання – помаранчевий. Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |  |
| 2.27 | Сміттєвоз повинен бути укомлектований машинним дорожнім комплектом ЗІП, який включає аптечку, знак аварійної зупинки, набір ключів, вогнегасник, домкрат, світлодіодний блочний маячок |  |
| 2.28 | Гарантійні зобов’язання на шасі не менше 12 місяці/ або 20000 км пробігу |  |

На підтвердження поставки якісного та комплектного товару, визначені тендерною документацією – Учасник в складі пропозиції повинен надати:

- копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу з минулих поставок або гарантійний лист про надання такого сертифікату разом з поставкою товару,

копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів;

- підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів)– скан-копією листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні (у випадку надання скан-копії листа від офіційного дистриб’ютора заводу виробника шасі в Україні, додатково надати скан-копію листа з підтвердженням поставки від заводу-виробника в адресу офіційного дистриб’ютора) у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні, з зазначенням ідентифікаційного номера закупівлі.

- скан-копію листа від виробника сміттєвоза (з наданням відповідних документів від виробника сміттєвоза), що підтверджують дилерство чи дистриб’ютерство, тощо)) із зазначенням ідентифікатора закупівлі про підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією. Вказаний гарантійний лист має містити інформацію про виробника (назву та/або торгівельну марку) та модель товару, які мають відповідати товару, що запропонований учасником (лист надається якщо учасник не є виробником пропонованого сміттєвоза)

**Вимоги щодо локалізації**

 Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

 Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

 Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10.

 У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Відповідно до [Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів,](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2022-%D0%BF#n10) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 “Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва”, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: 8.1.  копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.        8.2. сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

\*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка