**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

**до тендерної документації**

Відповідно до пункту 67 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, внесені зміни до тендерної документації на проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі "Генератор" (номер оголошення UA-2024-01-16-014309-a).

Вирішено внести зміни до тендерної документації на проведення відкритих торгів, а саме:

1. Пункт 1 розділу 4 "Подання та розкриття тендерної пропозиції" викласти в новій редакції:

"Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10.02.2024 р. до 00 год. 00 хв.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель."

1. Додаток 3 до тендерної документації викласти в новій редакції:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Найменування технічних вимог і якісних характеристик**  | **Характеристики, встановлені Замовником (вимоги)**  | **Характеристики запропоновані учасником\*** |
| **1** | **Найменування** | **Генератор електричної енергії** | ***Найменування (модель та/або марка) зазначається обов´язково*** |
| **2** | **Необхідна кількість** | **1 штука** |
| **3** | **Рік виготовлення** | **не раніше 2023 року** |  |
| **4** | **Виробник** | ***Зазначається обов’язково*** |
| **5** | **Країна виробництва** | ***Зазначається обов’язково*** |
| **6** | **Частота (Гц)** | **50** |  |
| **7** | **Кількість фаз** | **3** |  |
| **8** | **Основна потужність** | **від 75 кВт/95 кВА** |  |
| **9** | **Резервна потужність** | **від 85 кВт/105 кВА** |  |
| **10** | **Рівень шуму** | **не більше 75 дБ (А)** |  |
| **11** | **ДВИГУН** | ***Найменування (модель та/або марка) зазначається обов´язково*** |
| **12** | Країна походження (виготовлення) двигуна | Японія або США або Туреччина або країни Європи |  |
| **13** | **Тип палива** | **Дизель** |  |
| **14** | **Кількість циліндрів** | **4 або 6** |  |
| **15** | **Об’єм двигуна** | **від 4 до 6 л.** |  |
| **16** | **Кількість оборотів двигуна** | **від 1500 об/хв** |  |
| **17** | **Витрата палива при 75% навантаженні** | **не більше 25 л/год** |  |
| **18** | **Тип регулятора обертів двигуна** | **Електронний** |  |
| **19** | **Система охолодження** | **Рідинне (незамерзаюча рідина)** |  |
| **20** | **Підігрівач охолоджуючої рідини** | **+** |  |
| **21** | **Комплектація експлуатаційними рідинами** | **+** |  |
| **22** | **АЛЬТЕРНАТОР** | *Найменування (модель та/або марка) зазначається обов´язково* |
| **23** | **Захист від перенавантаження** | **+** |  |
| **24** | **Клас ізоляція** | **Н** |  |
| **25** | **Ступінь захисту** | **IP 23** |  |
| **26** | **Система збудження** | **Безщітковий** |  |
| **27** | **Регулятор напруги** | **AVR** |  |
| **28** | **ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ** | *Найменування (модель та/або марка) зазначається обов´язково* |
| **ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ** |
| **29** | **Довжина (мм)** | **не більше 3350** |  |
| **30** | **Ширина (мм)** | **не більше 1500** |  |
| **31** | **Висота (мм)** | **не більше 2000** |  |
| **ІНШІ ВИМОГИ** |
| **32** | **Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень** | **+** |  |
| **33** | **Гарантійний строк експлуатації з дати отримання покупцем товару від постачальника** | **не менше 24 місяців** |  |