|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 2**  **до тендерної документації**  **Технічний опис предмету закупівлі**  (Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Найменування | Технічні характеристики | Кількість,  шт. | | 1 | Центрифуговані залізобетонні стояки СК 120-10 | Температурний діапазон експлуатації о С: - 40оС … +40оС  Матеріал опор: попередньо напружений центрифугований залізобетон  Нормативна документація: повинні відповідати обов’язковим вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Стояки центрифуговані залізобетонні попередньо напружені для опор повітряних ліній 0,38-35Кв. Технічні умови». № 3/Н.01-ЕКБ  Марка бетону ,клас: М700 (В50)  Об’єм бетону м3: 0,708м3  Армування Попередньо напружений дріт Додаткові стержні:  Ø5 ВР1400-1  Ø14 А500С  Розрахунковий момент на згин, даний з урахуванням 75% на аварійне перевантаження: 100 кНм  Геометричні розміри в мм: L=12000мм, d=220мм.D=391мм  Гарантійний термін: Не менше одного місяця  Термін експлуатації: Не менше 50 років | 24 | |  |

**Вимоги щодо якості товару:**

1. Товар повинен бути новим.

2. Товар повинен відповідати заявленому асортименту.

3. Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджуватися відповідними копіями документів про якість: сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості тощо.

4. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

5. Поставка Товару здійснюється автотранспортом.