Додаток до протоколу

Уповноваженої особи

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)

від 07.12.2022 №301

**Перелік змін до тендерної документації щодо закупівлі за предметом:**

**ДК 021:2015 – 31120000-3 «Генератори» (Генератори бензинові)**

ID процедури закупівлі: UA-2022-12-02-012557-a

1. Вимоги до технічних та якісних характеристик генератора, наведених в Додатку 3 до тендерної документації викладено в новій редакції, а саме: в таблицях «**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ**» та «**ДОВІДКА ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ**» замінено характеристики довжина, висота, ширина.

В п.11 Додатку 3 до тендерної документації виключено пп.11.1 та пп.11.2. Після виключення пп.11.1 та пп. 11.2, пп.11.3 та 11.4. вважати пп.11.1 та пп.11.2 відповідно.:

**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики**  **(стара редація)** | **Кількість, штук** | **Технічні характеристики**  **(нова редакція)** |
| **Робочі параметри:**  Максимальна потужність не менше - (220В/230В) 3,0 кВт.  Номінальна потужність не менше - 2,8 кВт.  Час безперервної роботи при навантежені 50% не менше-12 год.  Час безперервної роботи при навантежені 100% не менше-6,5 год  **Характеристики двигуна та пристрої:**  Напруга однофазна (220В/230В).  Тип запуску – ~~Електростартер електричний.~~  Тип двигуна 4-тактний.  Об'єм двигуна не менше-  208 см.куб.  Охолодження: повітряне охолодження.  Кількість циліндрів 1.  Тип палива: бензин.  Об'єм масляного картера не менше- 0.6 л.  Тип розеток 2х16А  (220В).  Об'єм паливного бака не менше- 15 л.  Тип установки: портативні (переносні).  Виконання відкрите.  Покажчик рівня палива – так.  Вбудований стабілізатор напруги-так. Кнопка запуску -так.  Вага не більше 57 кг.  Особливості: З функцією AVR. Колеса для пересування 2шт. Ручки для переміщення 1шт. Акумулятор ~~1 шт~~.  Клас професійний.  Довжина не менше ~~645~~ мм.  Ширина  не менше ~~622~~ мм.  Висота не менше ~~549~~ мм.  Гарантія не менше 12 місяців. | **22** | **Робочі параметри:**  Максимальна потужність не менше - (220В/230В) 3,0 кВт.  Номінальна потужність не менше - 2,8 кВт.  Час безперервної роботи при навантежені 50% не менше-12 год.  Час безперервної роботи при навантежені 100% не менше-6,5 год  **Характеристики двигуна та пристрої:**  Напруга однофазна (220В/230В).  Тип запуску – ручний запуск.  Тип двигуна 4-тактний.  Об'єм двигуна не менше-  208 см.куб.  Охолодження: повітряне охолодження.  Кількість циліндрів 1.  Тип палива: бензин.  Об'єм масляного картера не менше- 0.6 л.  Тип розеток 2х16А  (220В).  Об'єм паливного бака не менше- 15 л.  Тип установки: портативні (переносні).  Виконання відкрите.  Покажчик рівня палива – так.  Вбудований стабілізатор напруги-так. Кнопка запуску -так.  Вага не більше 57 кг.  Особливості: З функцією AVR. Колеса для пересування 2шт. Ручки для переміщення 1шт. Акумулятор - відсутній.  Клас професійний.  Довжина не менше 445 мм.  Ширина  не менше 605 мм.  Висота не менше 445 мм.  Гарантія не менше 12 місяців |

11. З метою підтвердження відповідності запропонованого Учасником Товару, Учасник у складі пропозиції повинен надати:

~~11.1. Копію сертифікату (або паспорту) якості та/або відповідністі запропонованого товару та/або копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар, дійсного на дату розкриття пропозицій.~~

~~11.2. Якщо Учасник не є виробником запропонованого товару, необхідно надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора (або постачальника) запропонованого товару, який надає право Учаснику представляти його інтереси в процедурі закупівлі із обов’язковим зазначенням Замовника торгів та номеру закупівлі в системі Prozorro.~~

~~11.3.~~(11.1) Копію чинного документу радіаційної безпеки на запропонований товар, що виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, оформленого на бланку органу з дослідження за встановленою ним формою, чинний на момент розкриття тендерної пропозиції. Додатково у складі тендерної пропозиції надати копію чинного документу, підтверджуючого акредитацію органу з проведення досліджень у визначеній галузі.

~~11.4.~~(11.2) Довідку про технічні характеристики запропонованого товару, за наведеною нижче формою:

**ДОВІДКА ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ**

Назва товару: Генератори бензинові ***(найменування)***

Кількість товару: 22 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Країна походження\*\*:*** | | | | |
| **Технічні характеристики**  **(Стара редакція)** | **Технічні характеристики**  **(нова редакція)** | **Кількість, штук** | **Технічні характеристики запропонованого товару** |
| **Робочі параметри:**  Максимальна потужність не менше - (220В/230В) 3,0 кВт.  Номінальна потужність не менше - 2,8 кВт.  Час безперервної роботи при навантежені 50% не менше-12 год.  Час безперервної роботи при навантежені 100% не менше-6,5 год  **Характеристики двигуна та пристрої:**  Напруга однофазна (220В/230В).  Тип запуску – ~~Електростартер електричний.~~  Тип двигуна 4-тактний.  Об'єм двигуна не менше-  208 см.куб.  Охолодження: повітряне охолодження.  Кількість циліндрів 1.  Тип палива: бензин.  Об'єм масляного картера не менше- 0.6 л.  Тип розеток 2х16А  (220В).  Об'єм паливного бака не менше- 15 л.  Тип установки: портативні (переносні).  Виконання відкрите.  Покажчик рівня палива – так.  Вбудований стабілізатор напруги-так. Кнопка запуску -так.  Вага не більше 57 кг.  Особливості: З функцією AVR. Колеса для пересування 2шт. Ручки для переміщення 1шт. Акумулятор ~~1 шт~~.  Клас професійний.  Довжина не менше ~~645~~ мм.  Ширина  не менше ~~622~~ мм.  Висота не менше ~~549~~ мм.  Гарантія не менше 12 місяців | **Робочі параметри:**  Максимальна потужність не менше - (220В/230В) 3,0 кВт.  Номінальна потужність не менше - 2,8 кВт.  Час безперервної роботи при навантежені 50% не менше-12 год.  Час безперервної роботи при навантежені 100% не менше-6,5 год  **Характеристики двигуна та пристрої:**  Напруга однофазна (220В/230В).  Тип запуску – ручний запуск.  Тип двигуна 4-тактний.  Об'єм двигуна не менше-  208 см.куб.  Охолодження: повітряне охолодження.  Кількість циліндрів 1.  Тип палива: бензин.  Об'єм масляного картера не менше- 0.6 л.  Тип розеток 2х16А  (220В).  Об'єм паливного бака не менше- 15 л.  Тип установки: портативні (переносні).  Виконання відкрите.  Покажчик рівня палива – так.  Вбудований стабілізатор напруги-так. Кнопка запуску -так.  Вага не більше 57 кг.  Особливості: З функцією AVR. Колеса для пересування 2шт. Ручки для переміщення 1шт. Акумулятор - відсутній.  Клас професійний.  Довжина не менше 445 мм.  Ширина  не менше 605 мм.  Висота не менше 445 мм.  Гарантія не менше 12 місяців | **22** |  |